南方电网科学研究院有限责任公司

2024年智能输变电设备检测实验室配电智能网关

租赁服务技术附件
1、 采购范围及要求
（一）技术参数

租赁配电智能网关2套，租赁设备技术参数要求如下：

1） 电源电压：三相四线输入，任意两相之间输入 165～480VAC/47～63Hz。在任意一相或两相电压供电情况下可正常工作；

2） 整机功耗：整机静态功耗非通讯状态下≤18W；通讯状态下≤20W；
3） 电压、电流测量精度：0.2%；
4） 有功功率、无功功率精度：0.5%；
5） 北向接口类型：RJ45千兆以太网、RS232、RS485、4G无线网络；
6） 北向接口协议：DL/T 634.5101协议、DL/T 634.5104协议、计量自动化通信协议。
7） 南向接口类型：RJ45千兆以太网、RS232、RS485、4G无线网络；
8） 南向接口协议：DL/T 634.5101协议、DL/T 634.5104协议、Modbus协议。
9） 数据后台：可实时显示并更新接入设备的采集数据，并可查看数据单位及接入设备在线状态。
（二）服务要求

1. 2套设备租赁时间为自到货验收完成之日起1年，租赁期间出租方提供设备的质保服务，产生的费用由出租方承担；

2. 出租方应在双方达成租赁协议后5个工作日内将租赁设备交付至租赁方，完成设备的安装调试，交付产生的费用，包括物流费、人工费等由出租方承担。
2、 资格条件

	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明。

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价。

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。


3、 成交办法  

根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择最低者为成交对象。

