阳蓄电厂污水处理系统潜水泵、浇注母线处理物资、中压气机冷却器零星采购要求
[bookmark: _GoBack]项目名称：阳蓄电厂污水处理系统潜水泵、浇注母线处理物资、中压气机冷却器采购
	序号
	采购名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	数量
	单位

	1
	阳蓄电厂浇注母线处理起重方形吊装支点吊板采购
	起重方形吊装支点吊板，吊耳孔径不低于50mm，底板孔径不小于17mm，吊耳厚度不低于20mm,底板厚度不低于10mm
	预计供货期为成交通知书发布后5日内
	阳江市阳春市八角镇阳江抽水蓄能电站业主1期营地
	10
	个

	2
	阳蓄电厂浇注母线处理20kV绝缘护套采购
	20kV绝缘护套，电压：20kV，规格：φ120mm，
	预计供货期为成交通知书发布后5日内
	阳江市阳春市八角镇阳江抽水蓄能电站业主1期营地
	100
	米

	3
	阳蓄电厂污水处理系统潜水泵采购
	厂家：上海阳光泵业制造有限公司
型号：QW80-40-15-4  流量：40m³/h；扬程：15m；功率：4KW，材质：铸铁；普通电机380V
	预计供货期为成交通知书发布后5日内
	阳江市阳春市八角镇阳江抽水蓄能电站业主1期营地
	1
	个

	4
	阳蓄电厂浇注母线处理起重方形吊装支点吊板固定壁虎重型拉爆膨胀螺栓
	镀锌车修壁虎膨胀螺丝电梯专用膨胀螺栓拉爆螺栓，尺寸M14*100,材质:碳钢,数量:100
	预计供货期为成交通知书发布后5日内
	阳江市阳春市八角镇阳江抽水蓄能电站业主1期营地
	100
	个

	5
	广蓄B厂中压气机冷却器采购
	适用于汉姆沃斯H280M-WL型空压机，需根据实物进行国产化定制；冷却器尺寸700mm×255mm×150mm，U型管结构，共21根铜管，铜管外径φ8，壁厚1mm，材质紫铜管。
	预计供货期为成交通知书发布后30日内
	
广东省广州市从化区吕田镇广州蓄能水电厂 

	1
	个

	※验收标准：提供符合南网电力设备检修试验规程要求及厂家出厂标准的物资，提供出厂报告、合格证、检验报告等。

	※支付条件：提供符合南网电力设备检修试验规程要求及厂家出厂标准的物资，经甲方验收合格且乙方开具增值税专用发票后60天内完成支付。

	资质条件要求（如有）：要求营业执照经营范围包括生产或销售电力设备的生产厂商或供应商供货，产品制作需要满足主要技术参数要求，并且符合国家相关标准。供货时需提供产品的出厂试验报告以及产品合格证等相关证书。

	成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交

	违约条款（如有）：无

	其它要求（如有）：无




