百色局零星采购项目技术要求附件
（一种塔架地基深部形变综合监测装置研制项目）
1、 资格要求
	资格资质要求

	1.资质要求
	1、中华人民共和国境内注册合法运作的法人或具有法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担施工项目的能力和独立履约合同的能力。
2、投标方如有诚信和廉洁方面的不良记录，不接受其报价。3、投标方在被南方电网公司或超高压输电公司或百色局暂停或取消投标资格期间，不接受其报价。
4、不接受联合体报价。
5、投标方单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目报价。

	2.业绩要求
	/

	3.其他要求
	[bookmark: _GoBack]交付物满足产品技术指标。


2、 商务要求
	服务类

	1.服务要求
	应成立项目研发组，并提供项目研发组机构组成表。

	2.服务地址
	项目研发阶段不做限制，成果交付试用应在百色局所辖线路范围内开展。

	3.服务期限要求
	2024年11月31日前。

	4.服务人员要求
	/

	5.发票要求（如有）
	需提供符合规定税率的全额发票。

	6.结算及支付条件
	项目研制服务完成且验收通过后，投标方向招标方提供全额发票，招标方收到全额发票后，60日内一次性支付全部费用。

	7.服务方式要求
	项投标方自行确定项目研发、测试地点，项目成果试用、交付、验收在广西百色市百色局办公大楼。

	8.售后服务
	本项目售后服务期限为一年，售后服务期限内应提供免费维修服务。

	9.其它
	①、报价包含所需全部费用；②、交付的塔架地基深部形变综合监测装置不得使用美光公司产品。


3、 技术要求
	服务类

	1.技术服务内容（含工作量）
	一、1.技术服务内容（含工作量）：
①、开展多轴倾斜传感器技术研究，设计符合输电塔架地基倾斜监测单元；开展MEMS微振传感器的应用研究，设计符合输电塔架地基监测微振动监测单元；开展高精度电子罗盘应用研究，设计井下定向单元；开展最新集成电路以及信号通信技术研究，设计井下多传感器数据处理模块；开展井下结构及密封工艺研究，设计小尺寸封装探头以及扶正结构。
②、塔架地基深部形变综合监测装置探头直径不大于50mm，长度不大于1.2m，密封适应安装深度不小于50m（密封耐压大于0.5MPa），适应于绝大部分钻孔（如Ф56～Ф72mm测斜钻孔）安装。
③、主要技术指标：
双轴倾斜仪分辨力：0.01°@±30°；
三轴MEMS加速度计：80dB@0.1-20Hz；
电子罗盘：±3°@360°；
外形尺寸：≯φ50mm×L1.2m；
最大安装深度：不小于50m。
④、交付塔架地基深部形变综合监测装置1套。
⑤、交付塔架地基深部形变综合监测装置技术研究报告1份。

	2.涉及服务的相关仪器设备型号规格
	/

	3.技术服务质量要求及验收标准
	①、塔架地基深部形变综合监测装置，能够精准识别监测地基深部的数据，并通过百色局组成的验收小组验收。
②、塔架地基深部形变综合监测装置技术研究报告，需通过百色局组成的验收小组验收。

	4.其它
	


4、 [bookmark: _Toc432171539][bookmark: _Toc351322324][bookmark: _Toc350159239]工作内容及数量
	采购工作内容
	单位
	数量

	对一种塔架地基深部形变综合监测装置开展研究
	项
	1


5、 需提交的证明文件
无。

