广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所物资、广蓄B厂GIS开关操作机构液压油采购要求
项目名称：广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所物资、广蓄B厂GIS开关操作机构液压油采购
	序号
	采购名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	数量
	单位

	1
	广蓄B厂GIS开关操作机构液压油采购
	AeroShell 41 18.9L装，执行标准：MIL-PRF-5606J
	预计供货期为自中标通知发出起60天内，具体以实际为准。
	广东省广州市从化区吕田镇草埔村思泉路广东蓄能发电有限公司
	4
	桶

	2
	广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所需物资采购
	表孔闸门钢丝绳，不锈钢，6w(19)-13.5-155-特-光-右交
	预计供货期为自中标通知发出起60天内，具体以实际为准。
	广东省广州市从化区吕田镇草埔村思泉路广东蓄能发电有限公司
	200
	米

	3
	广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所需物资采购
	表孔闸门底水封，聚四氟乙烯材质，100×16
	预计供货期为自中标通知发出起60天内，具体以实际为准。
	广东省广州市从化区吕田镇草埔村思泉路广东蓄能发电有限公司
	20
	米

	4
	广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所需物资采购
	表孔侧水封，聚四氟乙烯材质，P45 -100×16
	预计供货期为自中标通知发出起60天内，具体以实际为准。
	广东省广州市从化区吕田镇草埔村思泉路广东蓄能发电有限公司
	12
	米

	5
	广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所需物资采购
	底孔闸门钢丝绳，不锈钢，6w(19)-20-155-特-光-右交
	预计供货期为自中标通知发出起60天内，具体以实际为准。
	广东省广州市从化区吕田镇草埔村思泉路广东蓄能发电有限公司
	60
	米

	6
	广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所需物资采购
	底孔闸门底水封，聚四氟乙烯材质，尺寸详见附件底孔闸门图纸，螺栓孔径根据实物定制
	预计供货期为自中标通知发出起60天内，具体以实际为准。
	广东省广州市从化区吕田镇草埔村思泉路广东蓄能发电有限公司
	3
	米

	7
	广蓄电厂下水库大坝溢洪闸门及启闭机大修所需物资采购
	[bookmark: _GoBack]底孔闸门侧水封，聚四氟乙烯材质，尺寸详见附件底孔闸门图纸，螺栓孔径根据实物定制
	预计供货期为自中标通知发出起60天内，具体以实际为准。
	广东省广州市从化区吕田镇草埔村思泉路广东蓄能发电有限公司
	5
	米

	※验收标准：提供符合南网电力设备检修试验规程要求及厂家出厂标准的物资，提供出厂报告、合格证、检验报告等。

	※支付条件：提供符合南网电力设备检修试验规程要求及厂家出厂标准的物资，经甲方验收合格且乙方开具增值税专用发票后60天内完成支付。

	资质条件要求（如有）：合法经营，产品制作需要满足主要技术参数要求，并且符合国家相关标准。供货时需提供产品的详细型号信息照片（含产品执行标准）及产品合格证等相关文件。

	成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交

	违约条款（如有）：无

	其它要求（如有）：无




