




































零星采购（服务类）采购文件

2024年超高压输电公司曲靖局FXV-Q441型冷却塔风机智能注油及观装置试制及调试运行技术服务零星采购项目文件
一、项目概况及批复文件
1.1 项目概况：为配合开展《提高FXV-Q441型冷却塔风机轴承使用寿命的研究》职工创新项目的实施，拟开展风机智能注油及观测装置制作与试验技术服务采购工作。
1.2 批复文件：曲靖局 2024 年第 9 次总经理办公会议纪要〔2024/ 综 29 号〕。
二、项目实施内容及商务要求
2.1 实施内容：
1、加工制作风机智能注油及观测装置1套；
2、装置加工完成后，完成该装置的第三方性能检测。
2.2 服务要求：按要求完成项目实施内容所包含的各服务项目， 经现场验收合格。
2.3 服务地址：云南省昭通市盐津县牛寨乡牛寨换流站。
2.4 服务期限：2024 年 08 月 10 日-2024 年 12 月 31 日。
2.5 服务人员：报价方需提供足量经验丰富的专业技术人员开展本项目要求的服务工作，若现场需要技术人员提供安装调试服务，派往现场开展安装调试服务的技术人员均须提供符合采购方要求的职工保险等资质证明文件，服务人员需熟悉本工器具的操作及调试。
要求。
2.6 其他要求：报价方需在确定采购结果后根据采购方要求签订保密协议和网络安全承诺书等网络安全相关要求文件，严格落实采购方的网络安全要求及现场安全管理相关要求。
三、技术要求

	1.技术服务内容（含工作量）：
1）完成风机智能注油及观测装置制作服务。
2）提供加工装置所需所有材料以及现场安装、调试所需零配件。
3）完成加工装置的第三方性能检测并提供测试报告。
4）对装置到现场进行安装调试，验证其功能正常。

	
2.涉及服务的相关仪器设备型号规格：无

	3.技术服务质量要求及验收标准：
1）成品能自动注油、并可人工调整。
2）注油人员在注油位置可以方便观测到注油轴承状态，是否有老化润滑脂溢出。
3）装置有自身检测合格证。

	4.其它：无。



四、资质要求

4.1

具备以下条件之一：
①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；
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	②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织；
③个体经营户。

	4.2
	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。

	4.3
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或
超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。

	4.4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得
参加同一项目报价。

	4.5
	具备设备（装置）的基本的设计、加工、安装能力或业绩，具备专业资质证明的投标商优先。



五、其他要求

5.1 报价方须提供符合规定税率的全额增值税专用发票。

5.2 服务要求：

5.2.1 报价方应严格执行国家现行法规、规章，行业的规范，确保提供的产品或服务符合相关规定。
5.2.2 售后服务的响应时间在 48 小时内。

5.2.3 报价方应妥善作好采购方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。
5.2.4 报价方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。
5.2.5 报价方所提供的服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由报价方承担全部责任。
5.2.6 其他要求 无。六、违约责任
6.1 报价方在提供产品或服务期间，应执行采购方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，报价方未有效响应并解决的，采购方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究报价方法律和经济责任。

6.2 报价方若造成采购方直接或间接经济损失，应全额赔偿。

6.3 报价方与采购方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼， 应在采购方所在地提起诉讼或仲裁。
七、结算方式

7.1 在与采购方约定的服务期限内，完成采购服务，并经采购方验收合格确认后，报价方应按采购方要求提供增值税专用发票，采购方在收到报价方发票 30 个工作日一次性完成支付。
7.2 采购方通过银行转账支付方式将费用拨付至报价方账户。八、报价文件格式要求
[bookmark: _GoBack]在报价明细备注发票类型、税率及联系方式。
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