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[bookmark: _Toc349031717]超高压输电公司曲靖局2024年一种变压器冷却器运行工况在线监测装置研制技术服务
一、项目概况及批复文件
[bookmark: _Toc349031716]1.1项目概况：研制一种变压器冷却器运行工况在线监测装置，在变压器工作时，通过：（1）基于脉冲时差超声技术实时监测各冷却支路流量，通过流量大小判断潜油泵、冷却回路油流是否正常；（2）测量各冷却回路风扇电流，判断风扇运行是否正常；（3）通过声音、震动传感装置对冷却系统的声音、震动进行测量，综合判断冷却系统是否有异常及异常振动；（4）通过测量各冷却回路温度，实时监测冷却系统冷却效率；（5）通过采集数据进行综合判断，在现场就地设置显示屏及告警指示，显示冷却器采集的数据、曲线及运行工况并实现报警功能。
1.2批复文件：曲靖局2024年第9次总经理办公会议纪要〔2024/综29号〕。
2、 项目实施内容及商务要求
2.1实施内容：一种变压器冷却器运行工况在线监测装置研制技术服务。
2.2服务要求：按要求完成项目实施内容所包含的各服务项目，经现场验收合格。
2.3服务地址：云南省昭通市盐津县牛寨乡±500kV牛寨换流站。
2.4服务期限：2024年08月20日-2024年11月30日，实际工作时间以采购方式实际通知时间为准。
2.5服务人员：报价方需提供足量经验丰富的专业技术人员开展本项目要求的服务工作，派往现场开展服务的工作人员均须提供符合采购方要求的职工工伤保险等资质证明文件，服务人员需熟悉气相色谱仪维修、操作及调试。
2.6其他要求：报价方需在确定采购结果后根据采购方要求签订保密协议和网络安全承诺书等网络安全相关要求文件，严格落实采购方的网络安全要求。
3、 技术要求
	1.技术服务内容（含工作量）：研制一种变压器冷却器运行工况在线监测装置。在变压器工作时，通过：（1）基于脉冲时差超声技术实时监测各冷却支路流量，通过流量大小判断潜油泵、冷却回路油流是否正常；（2）测量各冷却回路风扇电流，判断风扇运行是否正常；（3）通过声音、震动传感装置对冷却系统的声音、震动进行测量，综合判断冷却系统是否有异常及异常振动；（4）通过测量各冷却回路温度，实时监测冷却系统冷却效率；（5）通过采集数据进行综合判断，在现场就地设置显示屏及告警指示，显示冷却器采集的数据、曲线及运行工况并实现报警功能。

	 2.涉及服务的相关仪器设备型号规格：一种变压器冷却器运行工况在线监测装置。

	3. 技术服务质量要求及验收标准：研制一种变压器冷却器运行工况在线监测装置，实现在线监测功能，并经现场验收合格。

	 4.其它：无。



4、 [bookmark: _Toc349031731]资质要求
	4.1
	具备以下条件之一：
①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；
②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织；
③个体经营户。

	4.2
	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。

	4.3
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。

	4.4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。

	4.5
	具备通用设备制造、技术开发能力。


五、其他要求
5.1 报价方须提供符合规定税率的全额增值税专用发票。
5.2 服务要求：
5.2.1报价方应严格执行国家现行法规、规章，行业的规范，确保提供的产品或服务符合相关规定。
5.2.2售后服务的响应时间在48小时内。
5.2.3报价方应妥善作好采购方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。
5.2.4报价方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。
5.2.5报价方所提供的服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由报价方承担全部责任。
5.2.6其他要求 无。
六、违约责任
6.1报价方在提供产品或服务期间，应执行采购方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，报价方未有效响应并解决的，采购方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究报价方法律和经济责任。
6.2报价方若造成采购方直接或间接经济损失，应全额赔偿。
6.3报价方与采购方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在采购方所在地提起诉讼或仲裁。
七、结算方式
7.1在与采购方约定的服务期限内，完成采购服务，并经采购方验收合格确认后，报价方应按采购方要求提供增值税专用发票，采购方在收到报价方发票30个工作日一次性完成支付。
7.2采购方通过银行转账支付方式将费用拨付至报价方账户。
八、报价格式要求
[bookmark: _GoBack]在报价明细备注发票类型、税率及联系方式。
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