材料招标要求：
1.项目概况
随着电力通信网络的快速发展，光缆作为电力系统中重要的通信媒介，其稳定性和可靠性对于保障电力传输的安全性和效率至关重要。在光缆铺设和维护过程中，光缆的接续是不可避免的重要环节。传统的光缆接续方法存在诸多不足，如接续过程复杂、接续点易受损、安装难度大、易受外力破坏等问题，这些问题严重影响了光缆的通信质量和长期稳定性。因此，开发一种新型接续盒旨在解决传统接续方法中存在的问题，通过优化结构设计、改进安装工艺、提升材料性能等手段，实现光缆的快速、稳定、安全接续。现针对该项目研发进行物资采购，物资采购明细详见技术要求。
2.技术要求
2.1光缆耐张段制作需遵循高标准，确保预处理、应力分散及耐张金具安装合规，保障拉伸稳定性与安全。
2.2熔接盒内光缆改用耐张外绞丝固定，材质耐腐蚀、强度高，提升稳固性且保护光缆不受损。
2.3上下盒榫卯连接，密封胶填充防潮防水，环保长效，确保连接紧密。
2.4加强芯互固设计增强光缆抗拉，保护纤芯免受损，合理分散外力。
2.5接头盒高质量绝缘塑料制，内置钢丝达标增拉力，防水涂层确保恶劣环境下绝缘防水。
2.6熔纤筒配标准色谱标识，便于故障定位，设计易操作，材质耐候耐久，保障长期使用稳定可靠。
其他要求
1.为加快推动项目整体研发进度，材料供应商需配合甲方外派驻点技术开发人员1名，时间不低于1个月；
2.为加快推动项目整体研发进度，供应商需在7天内交付符合本项目的产品，并且配合甲方完成试点应用，提供及试点应用方案
3.供应商近3年承接过同类项目或产品的业绩，需提供至少10份业绩证明材料，证明材料需要包含发票、合同、验收单或检验报告
4.供应商配合甲方至少完成1篇技术论文发表（录用通知）
5.材料供应商需配合甲方至少完成1项发明专利技术交底书、并申请受理
6.如因材料供应商自身原因，甲方出具整改通知书后仍不能完成本项目相关材料采购任务，甲方执行《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则（2023年版）》附录C“南方电网公司供应商扣分条款”第16021项执行的扣分，按四舍五入保留小数点后两位。
材料测试招标要求：










1.项目概况
随着城市的快速发展，城市中心地区配电网络的光缆化程度不断提高，低压光缆的敷设和维护成为日益重要的任务。传统的低压光缆中间头多采用热缩式中间头，其制作工艺复杂，对施工工艺要求高，且易受到环境湿度影响，出现渗水、老化等问题，导致低压光缆击穿故障频发。此外，现有的低压光缆中间头结构设计限制了其T接功能，难以满足光缆敷设的灵活性需求。本项目旨在研制一种新型的填充式低压光缆中间头，通过采用憎水性绝缘填充材料，取代传统的热缩管，解决低压光缆中间头易渗水、易老化的问题，并增加T接功能，提高光缆敷设的灵活性。现针对该项目研发进行物资采购，物资采购明细详见技术要求。
2.技术要求
2.1对光缆耐张段进行拉力测试，确保无断裂、形变，应力分散均匀，并检查耐张金具安装质量。
2.2采用新绞丝固定方式安装光缆于熔接盒，通过振动与拉力测试验证稳固性，确保光缆不松动、不损伤。
2.3测试上下盒榫卯连接，填充密封胶后验证防潮防水效果，确保无渗水。
2.4对光缆加强芯互固结构进行拉力测试，检查其对纤芯的保护效果，确保拉力分散有效。
2.5接头盒需通过75KN拉力测试，同时验证绝缘、防水性能及内置钢丝固定情况。
2.6验证熔纤筒色谱标识清晰度，测试安装、固定、拆卸便捷性，并检查材质耐候性与耐久性。
其他要求:
1.为加快推动项目整体研发进度，测试加工供应商需配合甲方外派驻点技术开发人员1名，时间不低于1个月；
2.为加快推动项目整体研发进度，供应商需在7天内交付符合本项目的测试和加工，并且配合甲方完成试点应用，提供及试点应用方案
3.供应商近3年承接过同类项目或产品的业绩，需提供至少10份业绩证明材料，证明材料需要包含发票、合同、验收单或检验报告
4.供应商配合甲方至少完成1篇技术论文发表（录用通知）
5.供应商需配合甲方至少完成1项发明专利技术交底书、并申请受理
6.如因材料供应商自身原因，甲方出具整改通知书后仍不能完成本项目相关材料采购任务，甲方执行《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则（2023年版）》附录C“南方电网公司供应商扣分条款”第16021项执行的扣分，按四舍五入保留小数点后两位。
