环境检测技术规范
1、 检测资质
检验检测机构需具有资质认定证书（CMA资质）等。
2、 检测范围
检测范围包括：甲醛、苯、氨、TVOC等。
三、检测人员要求
1． 检测人员需具备较强的专业知识，必须能够准确理解和应用相关国家标准，如《GB/T 18883-2022》和《GB 50325-2020》等；熟悉检测的原理、方法和标准，并具有上岗证证书。
2． 检测人员应熟练掌握甲醛检测仪器的使用和维护，能够准确、规范地进行采样和分析操作。
3． 检测人员应具有认真、负责、细心的工作态度，保证监测结果的质量，必须能够准确记录和处理监测数据，保证数据的客观性和准确性。
4． 检测人员进入作业区须做好防火工作，不乱丢烟蒂、火柴梗、纸屑等杂物。注意保持作业区的环境整洁。
5． 检测人员如违反上述条款，甲方有权通知乙方更换人员，违者经乙方调查核实后，按有关规定处罚，直至追究其法律责任。
四、布点采样要求
1． 布点原则：采样点的数量应根据检测区域的大小和现场情况确定，以确保测量值能真实反映该区域的空气质量。布点时应避开通风口，离墙壁和门窗一定距离，以确保采样的代表性。
2． 采样方法：采样时应按照规范要求的采样时间、采样量进行操作，确保数据的准确性。对于需要连续监测的场合，应使用自动监测设备进行实时监测。
五、数据处理及质量保证
1． 数据处理：采集的样品应及时送至实验室进行分析，分析结果应按照规范要求进行数据处理和报告编制。对于异常数据应进行复检或重新采样。
2． 质量保证：检测过程中应严格遵守质量控制要求，使用经过校准的仪器和设备进行检测，确保数据的可靠性和准确性。同时应建立完整的质量管理体系对检测过程进行监督和管理。
六、信息公开与监管
[bookmark: _GoBack]检测企业应公开检测流程、方法、材料等信息，接受甲方监督。

