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1.项目概况：
本项目研制一种配网线路鸟巢清理工具，满足线路在不停电的情况下，能实现对线路上的鸟巢进行快速清理，保证线路的正常健康运行，保障供电的可靠性。现针对该项目研发进行加工测试服务采购，采购明细详见技术要求。
2.技术要求
2.1满足对产品的加工和功能测试，包括该产品加工和不同使用场景的功能应用测试，并出具加工和测试报告，完成3套验收合格的产品实物的加工测试；
2.2加工设计结构需满足户外恶劣操作条件，满足5年以上的使用寿命；
2.3加工设计机构具备良好的防掉落功能，在清理鸟巢的过程中，防止鸟巢内部的铁丝掉落下来；
2.4加工设计结构满足带电操作要求，并且满足地电位的操作方式；
2.5产品设计、结构为一体成型，具有很好机械性能和美观度，报价需要同步附上对应的设计图纸。
其他要求
1.为加快推动项目整体研发进度，测试加工供应商需配合甲方外派驻点技术开发人员1名，时间不低于1个月；
2.为加快推动项目整体研发进度，供应商需在7天内交付符合本项目的加工和测试，并且配合甲方完成试点应用，提供及试点应用方案；
3.供应商配合甲方至少完成1篇技术论文发表（录用通知）；
4.供应商近3年承接过同类项目或产品的业绩，需提供至少1份业绩证明材料，证明材料需要包含发票、合同、验收单或检验报告；
5.如因加工测试供应商自身原因，甲方出具整改通知书后仍不能完成本项目相关加工测试任务，甲方执行《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则（2023年版）》附录C“南方电网公司供应商扣分条款”第16021项执行的扣分，按四舍五入保留小数点后两位。
