《便携式储能放大器》项目加工测试服务技术要求
项目采用的技术原理：

研制一款便携式储能放大器，相较于传统设备更小巧、轻便，输出功率适中，适合外出抄表作业，提高了工作效率。同时，针对信号微弱环境下抄表困难的情况，设备内置手机信号放大器，免去了设备拆装的麻烦。通过使用该便携储能电源，抄表覆盖率从95%提升至100%，实现了全区域无死角抄表；利用逆变技术把电池储能逆变成AC220V等多种规格电压输出，控制电路使用以ST单片机为主控的高性能控制芯片，让电池除本身保护板在多一道过充欠压保护，通过搭建半桥电路结合程序设计搭建MPPT充电原理，让充电效率达到最佳（使用太阳能板充电时效率能明显体现），内置信号放大器（全网通）让设备在信号微弱环境下也能正常工作，同时需要具备。

基本功能要求如下：

1、装置无线信号覆盖频率应包含CDMA、GSM、DCS;上行输出功率不低于15dBm，下行输出功率不低于20dBm;上行增益效果不低于50dB,下行增益效果不低于60Db;带宽不少于25M；接口类型N-Female N母头；带独立的开关控制。

2、装置需提供AC220V 50Hz和AC110V 50Hz的国标电源插口；频率误差范围±0.5；波形为正弦波，失真度≤5%；持续功率输出≥300W（阻性负载）；有电量显示功能；带独立开关控制。

3、装置储能介质应为高稳定性的聚合物锂电池，电池容量不低于300WH；有充电接口，兼容市电充电，车载充电，太阳能充电等多种充电场景模式。

4、装置整体重量应≤3kg，符合体型小，轻便的特征；外壳应采用金属材质，结实耐用，适合户外作业的环境。装置应配备≥1.5m的鳄鱼夹连接线，负载功率不低于300W。

5、该设备需要合理选择高质量电芯，使得设备在多业务场景下不会热失控。

6、该设备合理内部设计，须有散热、阻燃、高强度结构，同时具备断电保护以及温度监控。

7、该设备需要具备多重安全保障，例如高温保护、欠压过压保护、短路保护、过充过放保护等

8、设备轻巧便携，绝缘合格，满电满足1个月左右频次使用。

9、信号放大功能需要支持3大运营商信号放大。

10、外观设计要依据轻巧、易携带等特点，设备内部空间利用率要最大
（为保障产品设计最优化，设计方案等，甲方会结合现场使用测试情况做适当合理调整，最终以甲方审核确定的方案为准。）

二、期限要求：

1、2024年11月15日前，提交最终版专利底稿、论文底稿提交。

2、2024年11月30日前，完成全部加工测试，并送到指定地点。

3、2024年11月30日前，提交测试报告。
三、其他要求

1、供应商需配合甲方至少完成1项发明专利底稿撰写，直至申请受理；

2、供应商需配合甲方至少完成1篇科技论文撰写及修改，直至录用发表（期刊名称需要在国家新闻出版署或者国家知网查到）；

3、供应商须承诺至少安排一人专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目后期开展试点应用工作；

4、供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套加工设计图纸、源代码、技术总结报告、报销材料、测试报告、项目验收ppt等资料；

5、供应商需配合甲方完成项目闭环工作，能够派技术研发人员到现场指导，包括不限于产品技术研究阶段、产品现场测试阶段、试点应用现场安装阶段、项目验收阶段、售后保障阶段等；必要时，必须承诺每个项目开展阶段都能现场指导，且到现场工作总时长不少于1-3个月，确保项目研发过程顺利、保障产品质量。

6、供应商需提供为期1年研发产品质保服务，确保后期产品试点应用稳定运行。

7、供应商需签订委托加工测试合作协议。

8、供应商如果不能按时按质完成，将按照南方电网公司相关规定对供应商采取相关处罚。
备注：所需证明文件：营业执照、历年业绩证明、提交本项目技术方案和设计图进行综合评估
