便携式绝缘跨越保护架

技术要求

适用范围

适用于中低压配网及农网线路交叉跨越400V低压线路、交通道路以及河流水渠等施工保护。
技术要求

便携式绝缘跨越保护架应具有绝缘能力，能用于不停电作业的施工、布置和保护。

便携式绝缘跨越保护架要求设计为快速组装结构，具有携带方便、拆装便捷、迅速转场的特点。
便携式绝缘跨越保护架要求通过现场快速组装形成T型结构的保护架。
便携式绝缘跨越保护架由底部增稳机构、可拆卸横梁、T型结构件、辅助拉线等组成，各部件可独立携带、可快速拆装；
底部增稳机构设计为可收放结构；承重主柱宜设计为伸缩结构；可拆卸横梁采用绝缘材料加工，有可能接触导线的地方增加尼龙滚轮，横梁外端应该增加防导线滑脱的机构；在保护架的合适位置设计拉线的挂点，方便布置拉线。
便携式绝缘跨越保护架伸缩高度≧10米，单侧横担长度≧0.5米，水平保护宽度≧1米。
便携式绝缘跨越保护架可单独使用，也可以多个组合使用，以满足不同工况的跨越保护需求。
便携式绝缘跨越保护架应该有安装使用说明书，说明书应该有适用范围、技术参数、材料配置清单、组装安装操作、安全注意、保存维护等内容，以便于指导现场安装、检查和使用。
便携式绝缘跨越保护架材料配置清单应该标注清楚，要有每个部件机构的名称、规格、数量、功能和对应的三维图片或实物图。
