产品零部件清单技术及参数要求

本项目预期效果为一套基于低功耗、高集成、多功能综合化的新型智能计量检查仪设备，高低压表计检查、高低压CT变比检查、表计相位接线检查、计量回路的综合误差、取证拍照、动态航拍取证集成一台设备，从而形成一机多用，数据统一维护，设备维护更简单，检测结果和取证照片形成一个文件，最终实现标准化管理。
1.完成论文发表，1篇；
2.配合完成专利底稿，1份；
3.开模加工设备，2套。
[bookmark: _GoBack]以下为产品零部件清单技术及参数要求：
1. AD采样模块2块
(每个模块要求：16位AD，200KHz采集速率)
2. 容量测试模块2个及及测试线、接线柱
(每个模块要求：1路大功率功放，3个电流采样0.05级电流互感器，3个电压采样电压互感器)
3. 材质测试模块2个及测试线、接线柱
(每个模块要求：1路大功率功放，电压采样为高精度电阻EE1/4系列电阻,精度P 0.02，温度系数C6 10PPM)
4. 变比测量模块2块及测试线、接线柱
（每个模块要求：Lora小延时无线数传模块）
5. 用电检查仪测试模块2个及测试线、接线柱
（每个模块要求：4路电流采样0.05级电流互感器，3路电压采样为高精度电阻EE1/4系列电阻,精度P 0.02，温度系数C6 10PPM）
6. 全彩全触控液晶屏模块2个
（每个模块要求：分辨率为1024*600真彩触控屏）
7. DCDC电源模块2个
（每个模块要求：20W-24-5V 1块 30W-24-12-2.5A 2块）
8. USB及充电模块2个
9. 高压钳形电流互感器6个
10.4000mAH锂离子电池2块
技术参数
1、 内置电源参数
输出范围
    电压：0～5V
    电流：0～5A
测试精确度
    电压、电流：±0.5%
    功率：±1.0%（CosΦ>0.1） ±2.0%（0.02<CosΦ<0.1）
2、 外部输入参数精度及量程
电压量程：AC 50V～400V，自动分档，精度0.1
  内置电流互感器：5mA～5A
  内置电流精度：0.1  钳表电流精度：0.5
有功功率精度：内置电流0.1  钳表电度0.5
有功电能精度：内置电流0.1  钳表电流0.5
钳表量程：5A、10A、20A、50A、100A、200A、500A、1000A,1500A（可选配）
工作频率：45Hz～65Hz
无功电能准确度：1级
工作温度：-20℃ ～ +50℃
整机功耗：小于10VA
绝缘与耐压：电流和电压输入端子对机壳的绝缘电阻>100MΩ
输入端对外壳能够承受工频2千伏历时1分钟的耐压试验
3、 单相法测量变压器容量
4、 快速（5秒）测量干式变压器绕组材质
5、 采用高性能锂聚合物电池供电，一次充电可持续12小时
6、 设备尺寸：不大于260mm*170mm*59mm
