新型智能计量检查仪的技术要求

本项目预期效果为一套基于低功耗、高集成、多功能综合化的新型智能计量检查仪设备，高低压表计检查、高低压CT变比检查、表计相位接线检查、计量回路的综合误差、取证拍照、动态航拍取证集成一台设备，从而形成一机多用，数据统一维护，设备维护更简单，检测结果和取证照片形成一个文件，最终实现标准化管理。
1.完成论文发表，1篇；
2.配合完成专利底稿，1份；
3.开模加工设备，2套。
[bookmark: _GoBack]以下为此项目技术要求：
一、测量精度
（一）具备高准确性，误差范围应控制在极小范围内，以确保计量结果的可靠性。
1.测量范围50-400V
2.误差不超过0.1
3.内置电流互感器测量范围0-5A，误差不超过0.1
4.有功功率：施加电压300V，电流0-5A误差不超过0.1
（二）能够稳定地输出测量结果，不受外部环境因素如温度、湿度、电磁场干扰等的影响。
二、智能化功能
（一）具备自动识别被测量对象的能力，能够根据不同的计量需求自动调整测量参数和模式。
（二）具有数据存储和分析功能，可以记录大量的测量数据，并能够对数据进行统计分析，生成报表和趋势图，为决策提供依据。
（三）支持远程通信和控制，能够与其他设备或系统进行数据交互，实现远程监测和管理。
三、操作便捷性
（一）仪器的操作界面应简洁直观，易于操作和理解。可以采用触摸屏、按键等多种操作方式，实时测量并一屏显示交流电压、电流、功率、频率、功率因数和相位等电参量，直观显示向量图，并显示常见接线错误判别结果。
（二）具备快速设置和校准功能，减少操作时间和复杂度。
（三）提供清晰的显示和指示，包括测量结果、单位、状态等信息，功能界面集设置、测试过程及结果一屏显示，方便设置参数和测量结果对比查看。
四、可靠性和耐用性
（一）采用高质量的材料和先进的制造工艺，确保仪器的结构坚固、耐用，能够在各种恶劣的工作环境下长期稳定运行。
（二）具备良好的防护性能，如防水、防尘、防震等，以保护仪器内部的电子元件和机械部件。
（三） 经过严格的质量检测和可靠性测试，保证产品的质量和性能符合相关标准和要求。
五、安全性
（一）符合相关的安全标准和规范，具备过压、过流、短路等保护功能，确保用户在使用过程中的安全。
（二）防止误操作和非法访问，设置安全密码和权限管理，保护测量数据的安全和隐私。
六、可扩展性
（一）预留一定的扩展接口和功能模块，以便在未来根据需要进行功能升级和扩展。
（二）支持软件更新和升级，不断提升仪器的性能和功能。
