信号指示灯技术规范书
用于西开GIS分合闸位置指示灯更换
贺州供电局
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 1 总则
1.1   投标须知

1.1.1投标人(以下简称为供方)应仔细阅读本招标书(以下简称为标书),供方提供产品技术规范应满足本招标书的技术要求。

1.1.2 本标书要求的技术指标与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高指标执行。

供方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,供方应对质量向需方负责,并提供相应的出厂和验收证明

本招标书经供需双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同具有同等法律效力。

供方在投标时应提供的技术文件

<1>产品认定的主要技术文件;

<2>产品主要技术参数表;

1.2本设备技术规范书适用于信号指示灯的供货。它列出了信号指示灯的功能设计、技术性能、操作和技术服务等方面的要求。

1.3 本设备技术规范书提出的是最基本的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.4 卖方据本技术规范书提供信号指示灯。

1.5 本设备技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准有偏差时，按高标准执行。卖方为本工程提供的设备应符合信息产业部和电力行业颁布的相关技术标准和技术体制，该信号指示灯应是按最新工艺制造的、全新的、符合国际、国内标准的。

1.6 本设备技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.7卖方应对所提供信号指示灯的整体性能负责，而不是只对信号指示灯个别性能负责。

1.8 卖方所提供的信号指示灯应保证是最新生产的信号指示灯，并应对涉及专利、知识产权等法律条款承担义务，买方对此不承担任何责任。

1.9 根据本技术规范书，卖方应在投标应答书中对其中的条款逐项回答，确认满足本技术规范的要求和与本技术规范书的差异，对偏差部分单列成偏差表作详细描述。对于需要卖方给予说明的，卖方应进行如实答复，不得遗漏。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条款提出异议，则意味着卖方提供的仪表完全满足本技术规范书的要求。

1.10 本设备技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

2 标准

供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准，在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款，供货方所提供的产品性能应达到优等品的。
3 使用条件
周围空气温度

最高温度：

 +40℃

最低气温：
    “-5 户外”级为-5℃

“-15 户外”级为-15℃

“-25 户外”级为-25℃

海拔高度:     ≤2000m

环境相对湿度(在25℃时)

日平均值：        95%

月平均值：        90%

地震烈度：     VII 度

安装地点：     户外

污秽等级：     4级

储存条件

储存条件：周围空气温度为-40℃ ~ +70℃。

安装场所应无易燃、易爆危险、无化学腐蚀及剧烈振动。

4 技术参数要求

规格型号：详见供货范围要求
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图一
注：所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标
供货范围要求
	序号
	名 称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	位置指示灯
	适用GIS分合闸位置指示灯（原西安西开GIS BSH-3A闭锁盒内YSLDNCA3101-LAMP转换开关内部灯板，详见图1）更换
	个
	140
	DC220V，只买灯板/灯芯，不换转换把手开关。


如对配件尺寸信息掌握不清，需进行现场测绘并在相应时限内提供合格的配件，如因供货原因导致设备受损、工期延误，采购方将保留追责权利。

5 质量保证及服务要求
5.1供货方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括外购件在内）均应符合本规范书的规定；
5.2验收须由需方、供方及厂家三方代表现场会签确认；

5.3供货方协助买方进行配件的安装及调试。

6 运输、包装

6.1每个设备箱应至少包括二份详细的装箱单和一份质量检验证明书和产品合格证。

6.2设备的外包装上应清楚地标明：出厂编号、总共箱数及箱号、收货站或港、到货站或港、发货单位、到货单位、出厂或装箱日期以及设备运输、贮存保管要求的国标通用标记。

6.3产品包装为纸盒。

6.4产品应储存于阴凉、干燥的地方，不能置于露天暴晒，储存温度为-25℃～40℃。 产品贮存、使用时要注意通风干燥，不可雨淋泡水，以免影响产品质量。

6.5产品在上述环境上密封贮存保质期为贰年。
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