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-一种永磁开关动态检测装置的研究与应用项目技术规范书 
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1. [bookmark: _Toc192340307][bookmark: _Toc192340308][bookmark: _Toc3162][bookmark: _Toc114175608][bookmark: _Toc2]应遵循的主要标准
下列标准所包含的条文，通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。
	序号
	标准号
	标准名称

	1. 
	GB/T 191-2008
	包装储运图示标志

	2. 
	GB/T 2423-2006
	电工电子产品环境试验

	3. 
	GB/T 3048-2007
	电线电缆电性能试验方法

	4. 
	GB/T 12706-2020
	额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件

	5. 
	GB/T 16927.1-2011
	高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求

	6. 
	GB 38755-2019
	电力系统安全稳定导则

	7. 
	DL/T 755-2021
	电力系统安全稳定导则

	8. 
	DL/T 879-2021
	便携式接地和接地短路装置

	9. 
	DL/T 976-2017
	带电作业工具、装置和设备预防性试验规程

	10. 
	Q/CSG 510001-2015
	中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程


2. [bookmark: _Toc30209]使用条件
2.1. [bookmark: _Toc27174]正常工作大气条件
环境温度：-20℃～+80℃。
相对湿度：0%～90%。
大气压力：70kPa～106kPa。
2.2. [bookmark: _Toc11103]试验的标准大气条件
环境温度：+15℃～+35℃。
相对湿度：45%～75%。
大气压力：86kPa～106kPa。
2.3. [bookmark: _Toc15335]储存、运输极限环境温度
贮存、运输环境温度极限值为-20℃～+60℃，在不施加任何激励量的条件下，装置应不出现不可逆变化。温度恢复正常后，装置的性能应仍符合本部分中的有关要求。

3. [bookmark: _Toc17959]项目要求
3.1. [bookmark: _Toc2709]项目概况
研制-一种永磁开关动态检测装置，不仅能够提升永磁开关配电终端的测试效率，还能在确保电力系统稳定运行的前提下，为永磁式配电终端的维护和故障诊断提供更为精确的技术支持。这将对提升配电自动化系统的整体性能和可靠性起到关键作用。
3.2. [bookmark: _Toc4016]服务范围
对《一种永磁开关动态检测装置的研究与应用》项目提供技术服务。
3.3. [bookmark: _Toc21853]技术要求及材料清单
材料清单：
	序号
	名称
	型号
	数量

	
	
	
	（单位：个）

	1
	OLED显示模块
	/
	1

	2
	主处理模块
	/
	1

	3
	数模转换模块
	/
	2

	4
	智能联控模块
	/
	1

	5
	外部接口模块
	/
	2

	6
	电源管理模块
	/
	1

	7
	固品固件
	/
	1


表5-1 设备主要参数表
	序号
	名称
	技术要求
	备注

	1 
	额定电压
	DC220V/380V
	

	2 
	额定电流
	0～10A
	

	3 [bookmark: _Toc10][bookmark: _Toc114175625]
	分合闸时间
	0～9999ms
	

	4 
	辅助触点数量
	满足配网自动化终端调试要求
	

	5 
	功耗
	＜1.0W
	


3.4. [bookmark: _Toc24774]成果交付
表5-2 成果交付表
	序号
	名称
	型号
	数量

	
	
	
	（单位：个）

	1
	OLED显示模块
	/
	1

	2
	主处理模块
	/
	1

	3
	数模转换模块
	/
	2

	4
	智能联控模块
	/
	1

	5
	外部接口模块
	/
	2

	6
	电源管理模块
	/
	1

	7
	固品固件
	/
	1



4. [bookmark: _Toc22254]服务要求
4.1. [bookmark: _Toc25154]材料要求
1.投标人（供应商）为中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力，营业执照在有效期内；或具有企业法人授权，且具有独立履行合同的能力的其他组织。
2.投标人（供应商）不在中国南方电网有限责任公司黑名单或预警名单内（处理措施为不接受投标或市场禁入，且未解除的）。
3.投标人（供应商）必须按照南方电网公司要求，在供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）上完成供应商登记注册，并通过审核。
4.2. [bookmark: _Toc4621][bookmark: _Toc114175627][bookmark: _Toc12]包装
1）要严格按照制造厂给出的说明书对产品进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供产品的运输和储存说明书；
2）产品制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定；
3）包装箱上应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号；
产品的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
4.3. [bookmark: _Toc31683]运输
1）整体运输时产品内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装；
2）单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配；
3）整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求；
4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺；
4.4. [bookmark: _Toc18449]储存
存放在正常环境温度、干燥的室内保管，以防止储存过程中密封破坏而受潮。
4.5. [bookmark: _Toc10439]安装指导
制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。
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