采购服务需求
为规范新采购消防工器具合规管理，依据《消防法》、《消防技术服务机构从业条件》及消防设施检测、维护保养相关规范要求，新入库消防工器具须经计量校准/检定合格后方可投入使用、上岗作业，现拟需采购具备计量资质的第三方机构开展专业校准检定工作。
检测清单及预估金额
	序号
	设备名称
	设备型号

	1
	秒表
	PC2009

	2
	卷尺（5米）
	DL9025B

	3
	卷尺（30米）
	S077330

	4
	游标卡尺
	36-150-23C

	5
	钢直尺
	1301150 500mm

	6
	直角尺
	505230

	7
	电子秤
	5g-50Kg

	8
	测力计
	YX-500N

	9
	激光测距仪
	50M

	10
	数字照度计
	UT382A

	11
	数字声级计
	824C

	12
	数字风速计
	TA640A

	13
	数字微压计
	TM510B

	14
	数字温湿度计
	DL336003

	15
	超声波流量计
	TDS-100H

	16
	数字坡度仪
	JZC-B2型

	17
	垂直度测定仪
	6M

	18
	消火栓测压接头
	JH-M

	19
	喷水末端试水接头
	JH-M

	20
	绝缘电阻测量仪
	TM508

	21
	一体式感烟感温探测器试验器
	YX-YW12

	22
	线型光束感烟探测器滤光片
	YX-410

	23
	火焰探测器功能试验器
	YX-H1300

	24
	漏电电流检测仪
	3266TD

	25
	数字压力表
	LYY100

	26
	细水雾末端试水装置
	YB-150


备注：数量为采购方根据业务实际需求进行预估，采购方不保证预估数量的准确性，最终按照实际发生数量及成交价格双方据实结算。具体要检测的内容和完成时限，以采购方下达的单个任务委托要求为准。
服务期限：两年，自合同签订之日起两年止，合同履行有效期未满时，实际结算量达到项目采购预估金额规定上限的，合同自动提前终止。
服务内容：依据《消防法》、《消防技术服务机构从业条件》及消防设施检测、维护保养相关规范要求，按需对上述设备定期进行检定/校准，出具校准证书。确保所有设备检定/校准结果符合国家计量检定规程及消防行业标准。成交人需上门接送设备。
服务地址：公司本部(云南省昆明市西山区丽苑路313号)。
报价要求：报价需包含服务费、税费、接送送检设备往返运输费、检测费等完成项目所需的全部费用，除此之外采购方不再支付其他费用。
[bookmark: _GoBack]支付条件及方式：按照单个项目（或单个任务委托单）结算并支付。成交人按照采购方下达的单个任务委托单要求在规定时间内完成设备检定/校准，出具校准证书，并经采购方验收合格后，成交人开具符合国家税务规定及采购方财务要求的单个项目（或单个任务委托单）结算金额的发票，采购方在收到符合要求的发票后30日内一次性支付单个项目（或单个任务委托单）全部价款。若验收未通过，成交人需在10个工作日内无条件为采购方重新组织设备检定/校准，直至符合要求为止，否则采购方有权不支付单个项目（或单个任务委托单）的全部价款。

