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[bookmark: _Toc18069]一、项目概况
（一）建设单位
广西送变电建设有限责任公司
（二）项目地点
来宾市兴宾区凤凰路49-1号500千伏桂中网架完善工程施工项目部
（三）项目背景及批复
本项目为规范500千伏桂中网架完善工程施工项目部上墙内容、品牌视觉识别系统标准化使用与管理，落实电力施工项目部标准化建设要求，开展项目部标牌、广告招牌、形象墙、上墙资料、标识标线等物资采购、设计、制作及现场安装施工。
（四）项目主要内容
本项目核心涵盖广告设计制作、标识标牌安装、视觉形象布置三大类工作，具体明细如下：
1、户外广告类 
1）楼顶广告招牌：项目部楼顶大型品牌标识及工程名称招牌设计、制作与安装； 
2）门楣项目部招牌：项目部主入口门楣处名称标识牌设计、制作与安装； 
3）户外宣传栏：项目部户外公告栏、安全宣传栏、文化宣传栏的设计、制作与安装；
4）LED 电子滚动屏：项目部户外 LED 电子显示屏的采购、安装与调试，含信息发布功能调试。
2、室内形象墙类 
1）办公室背景墙：项目部办公室企业形象背景墙设计、制作与安装； 
2）会议室背景墙：项目部会议室主题背景墙（含企业LOGO、工程名称）设计、制作与安装； 
3）党员活动室背景墙：党员活动室党建主题背景墙、文化标识设计、制作与安装。
3、标识标牌类 
1）项目部牌匾：项目部官方名称牌匾制作与安装； 
2）安全生产运行记录牌：安全生产、施工运行相关记录公示牌的设计、制作与安装； 
3）房间门牌：项目部各办公室、功能室门牌标识的设计、制作与安装。
4、装饰及防撞标识类 
1）楼梯车贴：项目部楼梯墙面安全提示、指引标识车贴设计、制作与粘贴； 
2）玻璃防撞条：项目部玻璃门窗防撞警示条、标识条的设计、制作与安装。
5、综合类 
1）全套项目部标准化上墙资料：项目部管理制度、安全规程、岗位职责、工程信息等上墙资料的设计、排版、制作及安装。
（五）项目限价
本项目执行甲方发布的500千伏桂中网架完善工程项目部标牌及上墙资料预算清单（控制价）。
[bookmark: _Toc25627]二、规程规范、标准、条例，以及质量等级要求
（一）执行规程规范、标准、条例
本项目所有材料、设备、广告设计、制作工艺，须严格遵守现行国家、广西壮族自治区、南方电网、广西电网公司工程建设相关规程、规范、标准及管理文件，新标准正式实施后按新标准执行，主要依据如下：
1、《建设工程质量管理条例》；
2、《建筑环境通用规范》GB55016-2021；
3、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 年修订版)；
4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018；
5、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020；
6、《低压配电设计规范》GB50054-2011；
7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；
8、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
9、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 广西壮族自治区实施细则；
10、 广西电网公司行政办公及项目部标准化建设相关管理规定、视觉形象识别系统规范；
11、广告标识、LED屏、标牌制作行业现行国家及地方标准；
12、其他相关规范、规定以及工程建设标准强制性条文。
（二）质量等级要求
整体工程、广告设计作品、标牌制作全部达到合格及以上标准，符合南方电网品牌视觉形象统一要求。
[bookmark: _Toc12314]三、承包商（投标人）资格要求
1. 在中华人民共和国境内注册，持有合法有效的企业法人营业执照，经营范围包含广告设计、广告制作相关业务。
2. 具有良好的社会信誉，近三年内无骗取中标、隐瞒资料、提供虚假信息等行为，无严重违法、合同违约及失信记录。
3. 未被各级政府部门、中国南方电网有限责任公司、广西电网有限责任公司实施市场禁入、禁止投标及禁止承接新项目；若曾被限制，需提供有效证明文件证实已恢复投标及从业资格。
4. 投标人须提供国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告声明函，并附完整的企业信用公示报告，报告生成时间限定在招标公告发布之日起至投标截止时间内，逾期或无效报告视为资格审查不通过。
5. 单位负责人为同一人，或存在控股、管理、交叉任职、亲属关联关系的不同单位，不得参与本项目同一标段投标。
6. 未被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单。
7. 未被“信用中国”网站及各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。
8. 本次招标不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc29911]四、工期要求
本项目整体工期：自成交通知书发布之日起3日内，完成现场勘测、方案设计、效果图出具、物资采购到货、现场施工安装、整体调试及竣工验收全部工作。
1. 乙方收到甲方开工通知后，须立即组织人员进场，严格按照既定工期节点推进设计、制作、施工全流程工作；
2. 因非乙方自身原因需延期开工的，须提前向甲方提交书面申请并取得批复，但项目最终竣工交付时间不得顺延；
3. 广告画面、上墙资料、标牌内容需严格配合项目部使用需求，优先完成核心区域布置。
[bookmark: _Toc10537]五、主要材料及设备要求
本项目涉及广告材料、LED电子屏、五金配件、板材、贴膜、灯光设备等所有物资，执行以下要求：
1. 电气类设备（LED电子滚动屏、配套电源、灯具等）须通过国家3C强制性认证，具备完整认证证书。
2. 所有材料、标牌样式、广告画面、板材材质均按照甲方确认的设计方案、材料明细表、样品样板执行。
3. 全部材料为全新一级正品，品质优良，严禁使用残次品、翻新料、劣质材料；材料排版、拼接尽量减少接缝，无法规避的接缝须对齐规整。
4. 若原定材料货源短缺，乙方需提前提交替代材料样品及参数，经建设单位、设计单位书面同意后方可替换使用。
5. 所有进场装饰、广告材料必须符合国家环保标准，满足《室内装饰材料有害物质限量标准》相关要求，保障项目部室内环境安全。
6. 所有材料、设备、成品标牌、LED屏等均须附带出厂合格证、质量检测报告；甲方有权对进场物资随机抽检，抽检产生的全部费用由乙方承担。
7. 本项目所有材料、设备由乙方统一采购，采购前须将主要材料样品、品牌、规格、颜色提交甲方审核确认，审核通过后方可批量采购及施工。
8. 户外广告、楼顶招牌、宣传栏材料需具备防晒、防水、防风、耐老化性能，适配户外露天使用环境。
[bookmark: _Toc20102]六、建筑结构安全及消防要求
1. 现场施工严禁随意敲打、破坏原有建筑柱、梁、楼板、墙体等主体结构；确因安装需要轻微改动的，必须经建筑结构工程师书面认可后方可施工。
2. 广告招牌、背景墙、吊顶、标牌底座等选材，优先采用不燃、难燃材料；所有易燃基材、广告材料须严格按照消防规范做阻燃处理。
3. 隐蔽式木结构、线路包裹部位，表面必须涂刷一级饰面型防火涂料；室内织物、广告喷绘画面等易燃物件，统一做阻燃处理。
4. 施工、安装过程中，严禁改动原有建筑防火分区、安全出口、安全通道、疏散门、消防栓等消防设施及标识；消防栓周边标牌、防撞条不得遮挡消防设施。
5. 原有消防标识保持完整清晰，新增标牌、上墙资料不得覆盖、遮挡消防警示标识、安全警示标识。
6. 因现场尺寸调整、点位优化需微调设施位置的，必须以消防安全为第一原则，提前报备甲方并取得同意。
[bookmark: _Toc31143]七、工艺要求
结合广告设计制作工艺标准，统一施工及制作要求：
[bookmark: _GoBack]1. 施工前期必须完成现场勘测、弹线定位，出具正式平面设计图、整体效果示意图，经甲方审核通过后方可开展制作及安装。
2. 现场安装前逐点位实测实量，若设计尺寸与现场实际尺寸存在偏差，可根据现场情况合理微调；若尺寸误差较大，必须第一时间对接设计师及甲方，协商解决方案，严禁私自更改设计方案。
3. 所有板面、广告招牌、背景墙、标牌表面必须干净、平整、统一；所有固定用钉头、五金件全部隐蔽处理；不同材质交接处做工整洁利落，除防水、防震特殊部位外，严禁使用水泥砂浆、玻璃胶大面积灌缝。
4.LED电子屏接线、线路布设规整，强弱电分离，线路做防护处理，外观整洁无外露杂乱线路，通电后显示清晰、滚动流畅、无故障。
5. 玻璃防撞条、楼梯车贴、门牌等标识粘贴牢固、居中对齐、边缘无翘边、气泡、划痕；上墙资料排版整齐、固定牢靠。
6. 户外广告、楼顶招牌安装牢固，抗风、防脱落处理到位，框架焊接、紧固件符合户外安装工艺标准。
[bookmark: _Toc16396]八、施工文明安全及组织要求
1、乙方开工前须向甲方提交完整施工方案，包含设计进度、物资到货计划、施工节点、安全管理方案、验收计划、风险应对措施，经甲方审批通过后方可进场施工。
2、 施工现场必须配置专职管理人员：项目负责人、现场安全员各1名，全程负责现场协调、安全管理及与甲方的对接工作。
3、组建固定专业施工队伍，作业人员需具备广告制作相关作业能力；所有人员进场前必须完成安全、消防、现场管理制度教育培训及考核，考核不合格人员禁止上岗。
4、施工人员身体健康、精神状态良好，出现发热、咳嗽等不适症状时，立即停止上岗，待康复后方可复工。
5、乙方为全体施工人员配备合格、齐全的安全防护用品（如安全帽、手套、防滑鞋等），作业人员熟练掌握使用方法；施工工具定期检查维护，确保功能完好。
6、现场施工用电必须接入带漏电保护的配电箱，用电负荷不得超过线路额定载荷；午间、晚间停工时，必须关闭总电源，所有电动工具断电，并做好设备防雨、防水防护。
7、施工现场严禁使用电饭锅、电炒锅、电磁炉等大功率加热电器。
8、施工产生的广告废料、包装垃圾、安装杂物集中定点堆放，做到日产日清，保持现场环境整洁。
9、严格遵守施工时间规定：上午7:30-12:00，下午14:30-20:00，不得违规夜间施工影响现场正常办公。
10、施工全过程做好成品保护，保护原有墙面、地面、门窗、办公设施，杜绝磕碰、划伤、污染；每日收工前清理现场，保持场地整洁。
[bookmark: _Toc2352]九、隐蔽工程和中间验收
针对线路预埋、框架隐蔽固定、户外招牌钢结构底座等隐蔽工程，乙方需提前 2 个工作日向甲方提交书面验收通知，组织双方共同验收。
隐蔽工程验收合格后，甲方代表签署验收记录，乙方方可进入下一道施工工序；验收不合格的，乙方需在甲方规定时限内完成整改，并重新组织验收。
LED 屏线路、广告招牌供电线路、背景墙内部线路等电气隐蔽工程，必须逐项通电测试，验收合格后方可封闭。
[bookmark: _Toc15800]十、竣工验收
乙方完成全部设计、制作、安装、调试工作后，自检合格向甲方提交竣工验收申请；甲方收到申请后，及时组织人员开展整体竣工验收。
针对验收过程中提出的整改意见，乙方须按要求限时整改。因乙方设计、材料、施工质量导致的整改，产生的所有费用、甲方损失均由乙方承担；因甲方需求变更导致的整改，费用由甲方承担。
竣工日期认定：乙方提交完整《竣工验收报告》当日为竣工日期；如需整改的，以整改完成并经甲方二次验收合格之日为准。
工程竣工验收合格后15日内，乙方完成全部场地移交工作，并按照甲方档案管理要求，提交完整的竣工资料（含设计图纸、效果图、材料合格证、验收记录等）及对应电子版资料。
[bookmark: _Toc375]十一、质量保证及质保期
整体工程验收合格后，乙方对本项目所有广告制品、标牌、LED设备提供1年质保期内的免费维修服务，并提供长期技术咨询支持。
本项目质保期为1年，自工程竣工验收合格之日起计算；质保金自质保期满且无任何质量问题后，一次性无息全额支付。
质保服务响应要求：甲方提出质保需求后，乙方24小时内响应，一般故障、质量问题72小时内到场修复完毕；户外大型招牌、LED屏等核心设备故障优先加急处理。
若因乙方材料劣质、设计缺陷、施工工艺不达标造成质量问题、安全隐患及甲方财产损失，全部责任及赔偿费用由乙方承担。
[bookmark: _Toc7841]十二、其他说明
本项目施工地点为电力施工项目部办公区域，乙方除严格执行国家安全生产、消防、建筑施工相关规章制度外，额外遵守以下约定：
1. 严禁招录、使用未成年工，老、弱、病、残及身体条件不满足现场安全施工要求的人员禁止进场；所有施工人员衣着得体，禁止光膀、穿拖鞋、短裤、短裙作业，全员统一佩戴甲方认可的工作牌及合格安全帽。
2. 施工现场全域严禁吸烟、违规动用明火，乙方指定专职消防安全责任人，全程落实防火管控。
3. 施工全过程做好成品保护，保护原有墙面、地面、门窗、办公设施、原有标识标牌，杜绝磕碰、划伤、污染；每日收工前清理现场，保持项目部整洁。
4. 广告画面、上墙资料文字、标识内容必须严格按照甲方提供的标准文本制作，不得私自修改、增减内容及logo样式，严格执行南方电网品牌视觉规范。
5. 施工期间服从项目部管理人员统一调度，遵守项目部各项内部管理制度。
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