2026年红河供电局变电修试所高压清洗机

采购技术要求
一、背景
为满足红河供电局所辖变电站110kV 及以上电压等级高压设备瓷瓶、支柱绝缘子、套管等外绝缘污秽清洗需求，防范污闪事故，保障设备安全稳定运行，变电修试所拟采购5套高压清洗机，用于日常维护、年度预试及应急清洗作业。
二、采购清单

本项目采购的物资清单如下表所示：

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	概算金额（元）
	最高限价（元）
	交货期


	1
	2026年红河供电局变电修试所高压清洗机采购
	套
	5
	16000
	16000
	接到成交通知书一个月内


三、货物技术要求

	  序号
	技术参数
	指标要求
	备注

	1
	整机额定功率
	≥3000W
	设备额定输入功率不得低于标准限值

	2
	额定清洗压力
	≥140BAR（140kg）
	工作出水压力满足高压绝缘子远距离除污要求

	3
	额定出水流量
	≥840L/H
	每小时出水容量不小于 840 升

	4
	供电制式
	AC220V 单相交流电
	适配变电站现场常规电源接口，无需额外三相电源改造


四、其他要求
质量质保：要求整机原厂质保不少于 1 年，易损配件提供单独维保说明；

现场服务：供货方到货后配合现场开箱验收，提供设备简易操作培训；

验收标准：到货后现场实测功率、水压、流量三项关键参数，参数不达标做退换货处理；

运输责任：所有运输、装卸费用包含在报价内，落地交货至红河供电局变电修试所指定地点。

