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一、总则
（一）适用范围
本规范书为手推式汽油草坪修剪机采购专用技术文件，采购指定机型为 HRJ196四冲程19寸低位手推割草机，适用于园区、庭院、绿化场地草坪修剪养护项目。本文件作为采购合同附件，供需双方共同遵守。
（二）执行标准
1. 《园林机械 便携式割草机安全要求》GB/T 10942
2. 《草坪割草机性能测试方法》GB/T 20062
3.  HRJ196原厂出厂技术标准
4.  国家内燃机排放、噪声环保相关强制标准
（三）供货基本要求
1. 整机为原厂全新正品，原厂未拆封；严禁翻新、组装、贴牌、改装设备。
2. 随机配齐原厂配件、操作手册、维修资料、合格证、保修卡全套资料。
3. 交货地点：云南省昆明市盘龙区昙华路989号云南送变电工程有限公司；5个自然日内送货上门，供方承担全部物流、装卸费用，无额外收费。

二、设备硬性技术参数要求
（一）动力系统
1. 发动机：原装单缸四冲程汽油引擎，机油、燃油独立仓，无需混合机油。
2. 点火系统：强磁无刷磁电机，低油耗、低震动、低尾气排放。
3. 适用燃油：92#无铅汽油；手拉反冲启动，低温易启动，启动阻力小。
4. 运行特性：原厂节油引擎，长草作业不易闷机、熄火。
（二）切割作业参数
1. 切割幅宽：19寸低位切割底盘。
2. 切割高度：单手柄集中多档高度调节，适配精细化短剪、高草修整场景。
3. 刀具：加厚一体式钢制旋刀，防锈耐磨，碎草均匀，不易卡草。
4. 出草模式：原厂支持侧排、后置集草两用，配套集草袋，可碎草还田。
（三）机身结构材质
1. 底盘：不锈钢防锈底盘，耐腐蚀、不易变形，适配潮湿绿化场地长期使用。
2. 操作扶手：加厚钢管折叠扶手，带减震拉线操控，高度适配成人站立作业。
3. 行走轮：四轮防滑橡胶轮，推行顺滑，不碾压草坪，轮轴耐磨防缠草。
4. 整机轻量化设计，单人可推行、短途搬运。
（四）安全环保性能
1. 原厂静音防火消音器，作业噪声符合国标园林机械限值。
2. 刀片区域全包围防护挡板，防止碎石、草屑飞溅伤人。
3. 安全离合装置：松开操控手柄刀片快速停转，具备断刀安全保护。
4. 发动机堵转过载自动保护，避免引擎拉缸损坏。
三、随机配套附件及资料
（一）原厂标配附件
1. 原装后置集草袋1套；
2. 发动机专用机油、加注工具；
3. 火花塞扳手、机身清洁毛刷；
4. 高度调节卡扣、固定螺栓全套易损小件；
5. 发动机防尘保护盖。
（二）交付纸质资料
1. 整机原厂出厂合格证；
2. 中文安全操作说明书；
3. 全国统一原厂保修卡；
4. 出厂整机检测报告单；
5. 正品原厂溯源证明材料。

四、到货验收标准
（一）外观验收
1. 整机无磕碰、划痕、变形、锈蚀，漆面完整；发动机红色原厂标识、机身HRJ196型号钢印清晰完整。
2. 机身焊接平整无毛刺，紧固件无松动，管线无磨损老化。
3. 设备原厂包装完好，无拆封、使用痕迹，配件齐全无缺失。
（二）现场试机验收
1. 常温下拉手启动3次内正常点火，怠速稳定，无杂音、剧烈抖动。
2. 切割高度调节全程顺畅，无卡滞故障。
3. 满幅19寸割草作业，杂草、长草切割顺畅，无堵刀、闷机现象。
4. 四轮推行转向灵活，行走无异响、卡顿。
5. 发动机无黑烟、刺鼻废气，怠速不自动熄火。
6. 松开安全操作手柄，刀片3秒内完全停转，安全保护功能有效。
（三）不合格处置
设备到货、试机任意指标不满足本规范、外观破损、非原厂正品，供方须24小时内免费更换全新整机，承担往返运输、装卸全部费用。
五、质保及售后服务要求
1. 质保标准：执行原厂全国联保，发动机核心部件质保不少于1年（易损件除外）。
2. 本地售后：昆明区域设备故障报修，供方48小时内安排技术人员上门检修。
3. 配件保障：原厂零配件长期稳定供应，不得捆绑高价维保套餐。
4. 现场培训：送货调试时提供免费实操培训，包含启动操作、高度调节、机油更换、日常保养、简易故障排查教学。
5. 终身技术支持：供方提供长期线上电话技术咨询服务。
六、商务技术约束条款
1. 供货机型限定为 HRJ196 19寸手推四冲程草坪机，不得替换其他型号、其他品牌设备。
2. 报价为全包价，包含整机、全套原厂配件、送货上门、现场调试、操作培训所有费用，无隐形收费。
3. 整机发动机、全部核心零部件为原厂生产，禁止第三方改装、更换副厂配件。
4. 供货周期：5个自然日内送达指定收货地址。
5. 本规范所有技术、售后要求具备合同同等法律效力。


