
酸洗槽等塑料制品技术要求

1.产品/服务技术规格

1.1酸洗槽 

	序号
	项目
	技术指标要求

	1
	原料
	PTFE

	2
	颜色
	白

	3
	长度
	400~600mm

	4
	宽度
	300~450mm

	5
	高度
	240~270mm


1.2边缘腐蚀夹具
	序号
	项目
	采购方要求值

	1
	材质
	PP/PTFE

	2
	颜色
	白色

	3
	尺寸
	满足6吋芯片边缘腐蚀

	4
	容量
	5~10片

	5
	飞边
	不大于0.1mm

	6
	外观
	不允许存在黑点、划伤、变形


2.质量保证

2.1质量标准：符合技术指标要求。

3.交付要求

3.1交付时间：合同签订后30个工作日内交付。

3.2交付地点：北京市怀柔区寰宇街7号院。

3.3包装和运输：包装不能造成对货物的破坏，破坏的形式包括：划痕、裂痕、脏污等。

4.售后服务

4.1技术支持：供应商应提供持续的技术支持和服务。

