


南网北京院管制类化学品监控报警数据传输服务技术要求
1.服务技术规格
1.1基本要求
按照国家法律法规规定，剧毒、易制爆危化品储存场所的视频监控、入侵报警数据需上传至北京市危险物品联网安防系统。在联网系统运行过程中，公安部门、危险物品安防平台会不定期访问我单位剧毒、易制爆危化品储存场所的视频监控硬盘录像机，为防止无关外部人员通过此途径入侵我单位内部网络，保障我单位网络运营安全，需要建设一条点对点数据专线，实现我单位管制类剧毒、易制爆危化品储存场所的视频监控、入侵报警数据稳定传输至北京市危险物品联网安防系统平台运营服务商机房，从而满足数据隔离要求。
1.2性能指标
1）链路设计：采用运营商跨区点对点OTN数据专线，依托运营商全国骨干传输网，实现两端机房的直连传输，不经过公网，从物理层面保障传输安全和稳定性。
2）链路规格：配置速率为20M数据专线，支持对称带宽（上传、下载速率一致），匹配监控视频路数、清晰度等需求。
3）网络安全性：通过链路隔离等技术，专线独立部署，不与公网、其他链路互通，划分专属传输通道，避免第三方入侵或数据泄露、干扰，严格实现怀柔区、昌平区两地传输数据的对公网隔离需求。
4）网络稳定性：采用运营商骨干网专用链路，规避公网干扰，保障7×24小时不间断传输，丢包率≤0.1%，时延≤50ms。
2.质量保证
数据专线速率为20M，低时延、低丢包、高稳定，适配监控视频流等数据传输需求。
3.交付要求
持续提供数据传输服务，在合同约定的服务日期起始时间开始，服务持续至合同约定期限为止（1年）。
4.售后服务
服务商部署远程运维系统，实时监控链路状态、设备运行情况，快速响应故障。

