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[bookmark: 总_则]总则
1.本文件为一种便携式无线遥控绝缘掏巢器项目物资采购项目技术招标文件。
2.本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3.本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述
有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要 求的
技术指标。
4.投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5.投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标
服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合
同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在 差
异，招标方将追究投标方违约责任。
6.投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服
务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项
报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执 行。
7.投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”
号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评
估法选用此条）
8.本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具 有
同等的法律效力。
9.本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
10.本标书的最终解释权归招标方。

[bookmark: _bookmark1][bookmark: BM1__标的概况]1	标的概况
[bookmark: _GoBack]标的名称：一种便携式无线遥控绝缘掏巢器项目物资采购
实施计划编号：
[bookmark: 本项目将现有成套拉线的强度及性能作为基本条件，在此基础上提升拉线绝缘子安装效率，][bookmark: _bookmark2][bookmark: 在电力系统的基础设施建设与运维中，电力拉线绝缘子起着关键的绝缘与稳固作用。传统电]在变电站日常运行维护中，输电线路杆塔、变电设备构架上的鸟巢搭建会严重威胁电力设备的安全运行，易引发线路短路、接地故障，造成大面积停电事故。传统的鸟巢清理方式多采用人工登高作业，存在作业风险高、劳动强度大、作业效率低、易受现场环境限制等问题，同时清理过程中易对设备造成二次损伤。
本项目实施可实现变电站鸟巢的安全、高效、零接触清理，无需人员登高作业，大幅降低作业安全风险，提升运维工作效率，消除鸟巢引发的电力设备安全隐患，保障电网安全稳定运行。本装置采用模块化设计，具备无线遥控、绝缘操作、精准夹取、防掉落等核心功能，可适配不同规格的鸟巢清理需求，适用于变电站内各类构架、设备的鸟巢清理作业。

[bookmark: BM2__采购物资清单]★2	采购物资清单
	序号
	材料名称
	技术参数

	1
	专用配置箱
	参数
	定制高强度全绝缘箱体，防尘防水等级 IP65；箱体采用 ABS 工程塑料材质，抗冲击、耐老化；内部采用 EVA 防震海绵定制开槽，适配装置所有组件的收纳与固定；带安全锁扣与便携提手，可承受不低于 50kg 的堆叠压力；尺寸适配装置整体运输需求，满足现场便携使用要求。

	
	
	作用
	为鸟巢夹取装置提供安全的收纳、运输与防护，保护装置组件在运输、存放过程中不受磕碰、灰尘、潮气影响，确保装置在现场使用时的完整性与可靠性，同时满足现场作业的便携性需求。

	2
	夹取模块直流减速电机
	参数
	额定功率 12W，额定电压 DC24V，额定流 0.6A；减速比 1:10，输出扭矩≥5N・m；电机采用全金属齿轮减速结构，噪音低、寿命长；带过载保护功能。

	
	
	作用
	为夹取爪头的开合动作提供稳定的动力输出，通过减速机构放大扭矩，实现鸟巢的稳定夹取与释放；具备过载保护功能，避免夹取过程中因受力过大损坏电机或传动结构，保障夹取动作的安全可靠。

	3
	开合连杆机构
	参数
	采用 6061 铝合金材质，整体 CNC 加工成型；表面硬质阳极氧化处理，绝缘、耐磨、耐腐蚀；铰接部位采用自润滑轴承，无卡滞、低噪音；整体结构可承受≥200N 的夹取力，无变形、无断裂；适配夹取爪头的开合行程，动作顺滑稳定。

	
	
	作用
	将减速电机的旋转运动转化为夹取爪头的直线开合运动，实现动力的高效传递；通过连杆机构的放大效应，提升夹取爪头的夹取力，确保鸟巢被稳定夹持；采用绝缘材质，保障作业过程中的电气绝缘安全，防止触电风险。

	4
	夹取爪头
	参数
	采用 6061 铝合金材质，整体 CNC 加工成型；表面硬质阳极氧化绝缘处理；适配鸟巢树枝的夹持；开合行程≥150mm，可适配不同大小的鸟巢夹持需求；边缘做圆角处理，无尖锐毛刺。

	
	
	作用
	直接接触并夹持鸟巢的核心执行部件，通过弧形齿状结构提升与鸟巢树枝的摩擦力，确保夹持过程中鸟巢不滑落；采用高强度绝缘材质，保障作业过程中的电气绝缘安全，同时具备足够的结构强度，满足不同规格鸟巢的夹取需求。

	5
	绝缘防滑橡胶条
	参数
	采用尼龙基弹性体（PEBA）材质，绝缘性能优异，表面电阻率10¹³ ~ 10¹⁵ Ω；硬度 85A，耐磨、抗老化、耐高低温（-70℃ ～ 90℃）；表面采用防滑纹理设计，摩擦系数≥0.8；厚度≥5mm，可通过螺栓固定在夹取爪头夹持面。

	
	
	作用
	安装在夹取爪头的夹持接触面，大幅提升夹持面与鸟巢树枝的摩擦力，防止夹持过程中鸟巢滑落，提升夹取的稳定性；同时起到绝缘缓冲作用，进一步提升装置的绝缘安全性能，避免夹持过程中对设备造成硬性损伤。

	6
	绝缘防掉落网兜
	参数
	采用高强度绝缘尼龙丝网材质，网孔尺寸≤10mm×10mm；耐冲击、抗撕裂；网兜开口尺寸≥300mm，深度≥400mm，可容纳完整鸟巢；边缘采用高强度包边处理，带可调节固定绑带，可快速安装在夹取爪头下方；整体重量≤200g，不影响夹取动作的正常运行。

	
	
	作用
	安装在夹取爪头下方，形成二次防护，防止夹取或移动过程中鸟巢意外掉落，避免鸟巢碎片坠落引发的设备短路、人员安全事故；采用绝缘材质，不会对电气设备造成影响，同时具备足够的强度，可承接完整鸟巢的重量。

	7
	旋转模块驱动电机
	参数
	额定功率 12W，额定电压 DC24V，额定电流 1A；减速比 1:10，输出扭矩≥8N・m；电机采用闭环控制，转速稳定，定位精度 ±0.5°；带过载、过流保护功能；绝缘等级 B 级，防护等级 IP54；适配旋转主轴的 360° 旋转驱动需求，可实现正反转无级调速。

	
	
	作用
	为装置旋转模块提供动力输出，实现夹取机构的 360° 正反转旋转，可灵活调整夹取角度，适配不同位置、不同角度的鸟巢清理需求；具备精准的转速与定位控制能力，确保夹取动作的精准可控，提升作业效率与安全性。


	8
	电机驱动控制
	参数
	支持调速，调速范围 0~100%；具备过流、过载、过压、欠压、堵转保护功能；支持无线遥控信号接收与解析，可实现电机正反转、启停、调速控制；带状态指示灯，可实时显示电源、通信、电机运行状态；工作电压 DC12V~24V。

	
	
	作用
	装置的核心控制单元，负责接收无线遥控指令，对夹取模块电机、旋转模块电机进行的启停、正反转、调速控制；同时负责装置各传感器的数据采集与处理，保障整个装置的协调、稳定运行。


	9
	传感器
	参数
	采用霍尔式非接触测量原理，角度测量范围 0~360°，测量精度 ±0.3°；工作电压 DC5V~24V；防护等级 IP65，抗震动、抗干扰，可适应恶劣环境下的长期稳定工作

	
	
	作用
	实时采集旋转主轴的旋转角度与转速数据，实现旋转角度的精准定位，确保夹取机构能够精准调整至目标角度，提升鸟巢夹取作业效率。

	10
	旋转主轴总成
	参数
	采用 6061 铝合金材质，整体 CNC 加工成型；表面硬质阳极氧化绝缘处理；主轴采用双轴承支撑结构，转动顺滑无卡滞

	
	
	作用
	连接旋转驱动电机与夹取执行机构，实现夹取机构的 360° 旋转动作；保障旋转的稳定性与精度，同时具备足够的结构强度，支撑夹取机构的稳定运行。

	11
	工业级 2.4G 无线遥控收发模块
	参数
	工作电压 DC12V~24V，工作温度 - 40℃~+85℃；防护等级 IP54，即插即用。

	
	
	作用
	实现遥控与装置本体之间的无线通信，将操作人员的控制指令实时传输至装置控制板。

	12
	电源电池模组
	参数
	额定电压 DC24V，额定容量 6000mAh。

	
	
	作用
	为装置所有电气组件提供稳定的直流电源供应，无需外接电源，实现装置的现场独立作业

	12
	防护外壳
	参数
	定制全绝缘高强度 ABS 工程塑料外壳，防尘防水等级 IP65；外壳采用一体化密封设计，接缝处采用硅胶密封圈密封。

	
	
	作用
	为装置内部的控制板、电机、电池、传感器等电气组件提供防护，隔绝灰尘、潮气、雨水，防止电气组件短路、损坏；采用全绝缘材质，进一步提升装置的电气绝缘安全性能，防止作业过程中发生触电事故；同时为内部组件提供机械支撑，保护组件免受外力冲击损坏。

	12
	防水接插件、线缆、紧固件等辅材
	参数
	防水接插件采用工业级航空插头，防护等级 IP67；线缆采用硅橡胶绝缘耐高温线缆，耐高低温（-60℃~+200℃），绝缘性能优异，线径适配对应组件的电流需求；紧固件采用 304 不锈钢材质，表面钝化处理，耐腐蚀、不生锈；所有辅材均符合 RoHS 环保标准，适配装置各组件的连接、安装需求。

	
	
	作用
	用于装置各组件之间的电气连接、机械固定，保障电气连接的稳定可靠，机械连接的牢固性；防水接插件保障连接部位的防尘防水性能，线缆满足电气信号与电力的传输需求，紧固件确保装置整体结构的牢固稳定，所有辅材均满足户外恶劣环境下的长期使用要求。

	12
	通用快接接口
	参数
	采用 6061 铝合金材质，整体 CNC 加工成型；表面硬质阳极氧化绝缘处理；接口采用通用标准设计，可适配绝大多数绝缘操作杆的连接需求。

	
	
	作用
	通用接口设计适配现场常用的绝缘操作杆，提升装置的通用性与适配性；采用绝缘材质，保障连接部位的电气绝缘安全，同时具备足够的结构强度，确保装置与操作杆连接的牢固稳定，防止作业过程中装置脱落。


3	供应商资质要求
报价单位必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担零星采购项目的能力和独立履行合同的能力。
★供应商提供的有限报价在概算金额95%以下（含95%）的需附第三方评估机构出具的成本分析报告。
所报价格包括：设备材料价格、运输装卸费（包到各县局、施工现场的运输费、装卸费及零散物资配送费）、运输保险费、税费（包括13%的增值税）、指导调试等在内的一揽子价格；如中标后不供货、或所供产品货不对板、或产品在质保期发生质量问题，愿接受梅州供电局包括无偿更换、 退货、补偿损失、通报、取消资格等相应处罚。

