
[image: D:\2021文件夹\南方电网\20210531——南网VI完稿修改\中国南方电网2021版交接设计稿\应用文件AI\B办公事务系统\未标题-2_画板 1.png未标题-2_画板 1]





南网超高压公司南宁局平果基地2026-2028年三栋危旧楼位移倾斜沉降监测项目技术规范书（通用部分）

版本号：2026版


批  准：
审  定：
审  核：
编  写：

中国南方电网有限责任公司超高压输电公司
二〇二六年三月







1


知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。


Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.





[bookmark: _Toc26822][bookmark: _Toc6854][bookmark: _Toc10947][bookmark: _Toc11278][bookmark: _Toc1765097922][bookmark: _Toc21957]目  录
1 总则	1
2 应遵循的主要标准	1
3 项目概述	2
4 服务区域	2
5 服务内容	2
6 服务管理要求	3
7 服务质量要求	3
8 服务人员要求	5
9 服务衔接与要求	5
10 其他	5







[bookmark: _Toc1449142027]1 总则
[bookmark: _Toc14218][bookmark: _Toc25363][bookmark: _Toc9979][bookmark: _Toc20997][bookmark: _Toc10149][bookmark: _Toc18338][bookmark: _Toc25822][bookmark: _Toc23022][bookmark: _Toc3786]1.1本技术规范书适用于南网超高压公司南宁局平果基地2026-2028年三栋危旧楼位移倾斜沉降监测项目。本技术规范书提出了项目的服务内容、质量等要求，规范书的所有解释权归南网超高压公司南宁局（以下简称“招标方”）所有。
[bookmark: _Toc23326][bookmark: _Toc13202][bookmark: _Toc369559709][bookmark: _Toc11596][bookmark: _Toc16643][bookmark: _Toc6188][bookmark: _Toc29332][bookmark: _Toc369561312]1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本技术规范书的项目成果。
1.3如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条款提出异议，则意味着投标方提供的服务完全满足本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”为标题的专门章节加以详细描述，并说明原因。
1.4在根据本技术规范书签订协议之后，招标方有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充，具体项目由双方共同商定。
1.5本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。
1.6本技术规范书经双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。同时，技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。
[bookmark: _Toc2004656844]2 应遵循的主要标准
南网超高压公司南宁局平果基地2026-2028年三栋危旧楼位移倾斜沉降监测服务应严格遵循但不限于以下现行国家、行业及地方标准规范（如存在更新版本，以最新有效版本为准）：
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国消费者权益保护法》
《中华人民共和国价格法》
《建筑变形测量规范》
《工程测量规范》
《建筑地基基础设计规范》
《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》
[bookmark: _Toc1291544439]其他相关专业规范及地方性技术规程，均应执行最新有效版本。
3 项目概述
[bookmark: _Toc27052][bookmark: _GoBack]南宁局平果基地2026-2028年三栋危旧楼位移倾斜沉降监测项目（以下简称“本项目”），南宁局平果基地位于平果市上马头街219号，宗地面积26128.84㎡（约39亩）。大院内三栋住宅楼为近30年的预制板混合型结构，地基下沉、墙体开裂现象明显。2018年3月，经广西区建筑工程质量检测中心开展鉴定，出具的鉴定报告结论为：平果基地大院1#-3#栋老旧预制板楼房危险等级为Dsu（最危险等级）。为加强对三栋危楼监测，拟邀请专业的监测机构对1-3栋危楼定期开展沉降、倾斜、位移监测工作。
[bookmark: _Toc1343396252][bookmark: _Toc24506][bookmark: _Toc13765][bookmark: _Toc17693][bookmark: _Toc27840]4 服务区域
[bookmark: _Toc2140008509]三栋旧危楼监测服务区域：广西壮族自治区平果市上马头街219号1-3栋危旧楼及附属公共区域
5 服务内容
5.1服务内容：对南宁局平果基地大院内1-3栋危旧楼进行建筑物沉降监测、建筑物水平位移监测、建筑物倾斜监测、建筑物裂缝监测。服务周期为2026-2028年。
5.2服务要求：（1）定期开展监测：每半年开展一次对南宁局平果基地大院内1-3栋危旧楼进行沉降观测、水平位移观测、倾斜监测，为了解危楼状态提供信息支持与服务,每年出具一份监测成果报告；（2）不定期开展监测：①遇强台风、地震等自然灾害开展一次1-3栋危旧楼沉降、水平位移、倾斜监测；②特级保供电任务期间开展1-3栋危旧楼沉降、水平位移、倾斜监测；③遇国家、政府重大政治活动或地方政府要求下开展1-3栋危旧楼沉降、水平位移、倾斜监测。 不定期监测后出具一份监测成果报告。 
[bookmark: _Toc441931968][bookmark: _Toc7372]6 服务管理要求
6.1投标方应严格遵守《建筑变形测量规范》、《工程测量规范》、《建筑地基基础设计规范》、《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》等法律法规和卫生规范标准及招标方有关规定。
6.2投标方须遵守国家有关法律、法规政策及本技术规范书的约定，自主开展各项管理经营活动，但不得损害招标方的合法权益，获取不当利益。
6.3投标方应提供专责联系人及次责联系人等有效联系电话不少于两个。
6.4投标方不可外包本项目，使用设备需在有效期内。
[bookmark: _Toc1452234199][bookmark: _Toc24761]7 服务质量要求
7.1投标方必须严格按照相关法律、法规、建筑工程规章、监测规定为招标方提供危旧楼监测服务，出具的监测成果报告必须科学、规范、合法、客观、真实有效。
7.2投标方必须承诺赴南宁局平果基地开展1-3栋危旧楼监测工作，投标方报价应包含服务内容的全部内容及税费、管理费，且包含服务人员准备过程中发生的差旅、住宿费等所有费用。
7.3投标方承诺保证检测的仪器设备均符合国家计量检定要求；技术人员持证上岗；采用的监测方法标准均满足本次项目要求，检测数据科学、公正、准确，并就监测报告的有关内容接受招标方的咨询。
7.4监测方法、精度等级要求：（1）监测方法：水准测量法、视准线法结合极坐标法、全站仪投点法；（2）监测精度等级：二等。
7.5建筑倾斜监测要求：周边建筑倾斜采用全站仪投点法进行，测站点选择在与建筑物倾斜方向成正交方向的方向线上，测站点距离照准目标不宜小于1.5倍目标高度。底部观测点宜安置水平读数尺，全站仪应瞄准上部观测点标志，将上部观测点投影到底部，通过水平读数尺直接读取偏移量，正、倒镜各观测一次取平均值，并根据上、下观测点高度差计算倾斜度。
7.6建筑物裂缝监测要求：对已存在的裂缝的长度及宽度进行标识并记录在案。采用游标卡尺等工具量测裂缝宽度值，绘出裂缝的位置、形态和尺寸。
7.7监测周期及频率：监测周期暂定为3年（若监测期间内该三栋危楼建筑物拆除，则终止监测服务），若监测期间出现异常情况或沉降未达到稳定要求，加密观测周期及增加测量次数。
[bookmark: _Toc4964]7.8测量技术要求。
7.8.1 在标尺分划线呈像清晰和稳定的条件下进行观测。
7.8.2作业中经常对水准仪及水准标尺的水准器和ｉ角进行检查。当发现监测成果出现异常情况并认为与仪器有关时，应及时进行检验与校正。
7.8.3在同一测站上监测时，不得两次调焦。转动仪器的倾斜螺旋和测微鼓时，其最后旋转方向，均应为旋进。
7.8.4每次监测对施工进度、增加荷载量、建筑物倾斜裂缝等各种影响沉降变化和异常的情况进行详细记录。
7.8.5配备的检测仪器设备如下表：
	序号
	计量仪器设备
	型号规格

	1
	电子水准仪
	DiNi

	2
	铟瓦标尺
	2m

	3
	全站仪
	RTS-822RR8X

	4
	游标卡尺
	（0-150）mm


7.9年度监测成果报告（一式三份）包含以下资料：观测点位布置图及基准点位布置图、沉降观测成果表、水平位移观测成果表、观测点时间-荷载-沉降量曲线图、倾斜观测成果表及倾斜趋势图、建筑物沉降是否趋于稳定判断。
7.10信息保密要求：投标方应确保涉及南宁局的文件、照片、站点位置不会以任何方式外泄给任何组织和个人。
[bookmark: _Toc355889452][bookmark: _Toc19588]8 服务人员要求
现场监测人员：技术人员持证上岗，每次开展监测工作不少于2人。
[bookmark: _Toc30883][bookmark: _Toc30200][bookmark: _Toc697605208]9 服务衔接与要求
[bookmark: _Toc17239]中标单位接到中标通知后，应及时与招标方了解相关项目情况，根据项目要求做好检测方案提交与招标方审核。
[bookmark: _Toc1128321572][bookmark: _Toc9013]10 其他
10.1投标方出具有效的监测报告作为合同服务费用支付的依据。监测工作每年12月验收，南宁局根据监测内容（监测成果、监测记录）等组织验收，监测报告资料不齐全的，验收不通过，投标方应按照南宁局验收情况进行整改，直至验收合格为止。
10.2如因投标方合同履约过程中管理不善或失误，给招标方造成较大不良影响、重大安全问题或重大经济损失，招标方有权终止合同并由投标方承担相应的赔偿责任。
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