贵港供电局

2026年信息设备耗材项目

8口千兆交换式集线器

技术规范书
广西电网有限责任公司贵港供电局
2026年5月
目  录
1

1. 总则

1

2. 应遵循的主要标准

2

3. 项目概述

2

4. 范围和内容

2

5. 总体要求

3

6. 主要技术要求

3

7. 试验

3

8. 产品对环境的影响

3

9. 企业VI标识

3

10. 技术文件要求

4

11. 监造、标识、包装、储存、运输、安装及质量保证

5

12. 一次、二次及土建接口要求



总则
1.1  本技术规范书适用于广西电网有限责任公司贵港供电局2026年信息设备耗材项目8口千兆交换式集线器，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7  投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.8  投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

应遵循的主要标准
除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB/T 22239-2008
  信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

GB/T 20271-2006     信息系统通用安全技术要求
GB/T 20269-2006     信息安全技术 信息系统安全管理要求
Q/CSG118010-2012   中国南方电网有限责任公司信息安全保障体系

项目概述
根据贵港网区办公终端登录和企业级信息系统登录网络安全工作要求，现有8口千兆交换式集线器的库存已无法满足硬件损坏替换需求，采购100台8口千兆交换式集线器，用于满足贵港网区员工终端设备日常运行办公需要。
范围和内容
针对现有网络交换机的库存已无法满足硬件损坏替换需求，需采购100台8口千兆交换式集线器，用于满足贵港网区员工终端设备日常运行办公需要。

本次采购的范围和内容如下：

	序号
	内容
	数量
	单位

	1
	8口千兆交换式集线器
	100
	台


总体要求
5.1投标方所提供的所有产品必须保证与现有终端硬件及操作系统相兼容。

5.2标“★”的技术参数是关键参数，投标设备必须满足指标要求。

5.3★投标方的投标文件必须包括设备安装调试投运的技术方案，技术方案至少包括以下内容：

5.3.1阐述总体的建设思路，并明确建设目标。

5.3.2根据现场勘查结果描述用户需求，对用户需求做出实质性的评估。

5.3.3确定设备应用的技术、功能，对设备性能进行估算，并提供技术选型说明。

5.3.4对设备安装、调试、投运等说明。

主要技术要求 
8口千兆交换式集线器
6.1.1★支持的操作系统:银河麒麟/统信UOS；
6.1.2★外壳材质：金属；
6.1.3★供电方式：可拓展电源；

6.1.4★散热方式：自然散热；
6.1.5★端口类型：电口；
6.1.6★适用场景：接入交换机；

6.1.7★端口数量：8口；

6.1.8★上行端口速率：千兆；
6.1.9★下行端口速率：千兆；

6.1.10★云管理交换机：支持云管理；
6.1.11★网管类型：网管；

6.1.12★端口供电功能：非POE供电；

6.1.13★下行接口类型：以太网交换机；

6.1.14★输入电源：9V/0.6A；
6.1.15★网络管理功能：支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN、dot.1X、动态更新MAC地址等网络管理功能。

6.1.16★产品应满足芯片级自主可控要求。
 试验

7.1型式试验

该类设备不需要投标方进行其他的型式试验，需要提供有效的型式试验报告。

7.2特殊试验

该类设备不需要投标方进行特殊试验。

7.3例行试验

通电试验、性能试验等。

7.4交接试验

该类设备不做要求。

产品对环境的影响

1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

3）推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

4）优先选用损耗低的产品。

企业VI标识

该类设备不做要求。
技术文件要求

10.1一般要求

10.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

10.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

10.1.3 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

10.1.4 投标方应在10年使用寿命期限内，提供设备所需备品备件。

10.2 其他文件资料

投标方应按照专用条款要求提供相关资料。包括： 

10.2.1技术数据表及相关技术资料。

10.2.2 设备适用的标准说明。

10.2.3 图纸和技术文件。

10.2.4 安装、运行、维护说明书。

10.3设计联络

1）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。

2）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

监造、标识、包装、储存、运输、安装及质量保证

11.1监造

该类设备不做要求。
11.2标识

应根据产品情况明确原材料及零部件的标识，内容一般包括生产厂家、生产日期、保质期、批号等信息。

11.3包装

1）投标方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将设备本体和所有零部件包装好，并将使用说明书，产品合格证、产品清单等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。

2）运输、贮存直到安装时应保护设备所有组、部件不得损坏、不得进水和受潮。

11.4储存与运输
该类设备不做特别要求。
11.5安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

11.6质量保证

1）质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，投标方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

2）订购的新型产品除应满足本技术规范外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。

3）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本规范的规定。若需根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

4）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

一次、二次及土建接口要求

该类设备不做要求。
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