桂林培训评价基地（卧佛）2026年移动卫生间租赁项目服务要求

一、 总体要求
服务内容：提供移动卫生间的租赁、运输、安装、清污、保洁、维修及撤场服务。
二、 技术要求
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	技术参数

	1
	独立式卫生间
	≧1100*1100*2200mm（实际尺寸根据现场调整）
	6间
	1.  移动卫生间主体立柱顶采用1.2mm厚优质铝合金成模制作。
2.  面板采用蓝色325#优质彩钢板。
3.  主体结构有三层：1）框架中间为镀锌钢管焊接架，2）内衬50mm厚优质彩钢板；3）内层面板为325#优质彩钢板
4.  顶部采用325#优质彩钢板，铝合金包边。
5.  底架为镀锌钢管架,地板为防滑不锈钢地板。
6． 每间卫生间内配有：开关一个，灯泡一个，水箱，洗手盆，水龙头，抽风机。

	2
	化粪池
	≧2000kg，长185mm，直径110mm
	1个
	玻璃钢球型材质

	3
	安装辅材
	/
	1批
	包含以上设备安装所需的管材、线材等配套材料。


三、 数量与布点
1. 租赁数量：6间标准厕位。
2. 布点要求：双方共同确定摆放区域；地面铺碎石或旧木板防滑；夜间设一个太阳能LED指示牌。
3. 供应商需按甲方指定的点位分布图进行摆放，确保地面平整、出入安全，需提供清晰的现场布点方案和夜间指示标识。
[bookmark: _GoBack]四、 卫生与运维服务
1. 清洁频次：按实际情况清理吸污1次，如遇高温（>30℃），甲方有权要求加一次，费用另算。
2. 作业内容：
   · 粪便污水抽运（须合规排放）。
   · 内部消毒、消杀、除臭。
3. 响应时效：接到故障报修后，2小时内到达现场处理（如冲水故障、门锁损坏等）。
4. 清洁内容：吸污车抽运 + 清水冲洗内部 + 喷洒除臭剂。不提供厕纸补充（甲方自备或用户自备）。
5. 维修响应：48小时内修复（因为简单型厕所不易坏），超过2天未修则扣减当日租金。
6.供应商负责吊装运输，并提供两个200L移动储水桶（用于人工补水）。
7.因场地无排污管网，要求供应商每次抽污后将污水合法排放至指定处理站，并出示转运联单。
五、 运输与安全保障
1. 供应商负责装卸、运输及摆放，作业过程不得损坏甲方场地路面或绿化。
2. 卫生间四周需设置警示围挡或防滑提示；所有用电设施需有漏电保护。
3. 供应商为其作业人员购买意外险，作业期间发生安全责任由供应商承担。
六、 租赁周期与应急
1. 租赁期限：1个月。
2. 应急要求：供应商需预备不少于1间备用卫生间，接到增援通知后4小时内到位。
七、 验收与结算
1. 进场验收：全部厕所摆放完毕且通水通电后，双方签署《启用确认单》。
2. 过程考核：甲方每日抽查；若单次卫生不合格，按合同约定扣除当日服务费。
3. 撤场验收：租期结束后，厕所需完好（正常磨损除外），场地清理干净。


