超高压公司百色局零星采购项目报价文件
[bookmark: OLE_LINK1]【超高压输电公司百色局2026年职工创新项目（一种塔杆拉线检测装置研制）相关技术服务零星采购】
一、资格要求
	资格要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	通用资格条件
	1.具备以下条件之一：1）具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；2）具有承担民事责任能力的事业单位或其他组织。注：分支机构投标的，须提供上级机构出具的合法、有效授权证明。
2.没有处于被责令停业或破产状态，且未被重组或接管。
3.不接受联合体投标。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
5.不允许转包。
6.其他不得存在的情形：南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格，且未解除的。
	投标方必填

	1.1 专用资格资质要求
	投标人具有电子、机械设计研究或开发相关业绩，并提供相关证明文件。
	投标方必填


二、商务要求
	商务要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	2.1 服务要求
	本项目拟针对传统的拉线杆塔巡检主要依赖人工定期巡视，难以实时发现拉线松动、受力不均或外力破坏等隐患，且在恶劣天气或偏远山区往往存在巡检盲区，极易引发倒塔断线事故，严重影响电网的安全可靠供电。因此，投标方需配合研发和应用一种能够实时感知拉线状态、实现故障智能预警的检测装置，可在恶劣气象灾害和外力破坏方面起到明显的防范作用。
	投标方必填

	2.2 服务地址
	不限
	投标方必填

	2.3 服务期限要求
	2026年12月20日前。
	投标方必填

	2.4 服务人员要求
	技术服务人员需为投标方公司所属劳动合同制员工或劳务派遣员工：如是投标方劳动合同制员，应提供工伤保险购买证明；如是投标方劳务派遣员工，应提供劳务派遣协议及工伤保险证明。
	投标方必填

	2.5 发票要求
	需提供符合规定税率的全额发票。
	投标方必填

	2.6 结算及支付条件
	一次性支付：完成本项目全部服务工作内容，经招标方验收合格，投标方按开具全额发票，招标方收到发票后60日内，通过转账一次性支付全部费用。
	投标方必填

	2.7 服务方式要求
	现场服务+远程服务
	投标方必填

	2.8 售后服务要求
	质保期1年。招标方有疑问时，投标方应安排专业技术人员积极配合，并提供专业的技术支持和意见建议。
	投标方必填

	2.9 其他要求
	报价包含完成本项目所需全部费用。
	投标方必填


三、技术要求
	技术要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	3.1 技术服务内容及标准
	1、拉线失效机理分析：分析覆冰、大风等工况拉线受力与缺陷演化，确定设备防护、续航、采集频率技术指标。
2、多传感融合装置研制：集成张力、倾角、震动传感单元，低功耗主控，防水防尘快装结构，配套数据融合算法。
3、智能预警系统开发：搭建张力-倾角阈值模型，区分松动、过载、断线故障，实现本地声光告警、远程数据回传与时序存储。
4、现场试验验证：选取2-3基杆塔挂网测试，张力监测误差≤5%，适配覆冰、强风环境，输出测试报告与运维手册。
5、成果编制：交付样机、配合完成项目研究报告、配合撰写发明专利文本、完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）、在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试。
	投标方必填

	3.2 技术服务质量要求及验收标准
	一、质量要求
 1、硬件装置户外稳定运行，拆装便捷，低功耗适配山区偏远场景；
2、监测算法识别准确，预警响应及时，数据采集完整无丢失；
3、全套技术文档完整规范，试验数据真实可追溯；
4、全程提供技术调试、现场安装指导服务。
 二、验收标准
 1、实物：交付杆塔拉线检测装置1套，硬件外观、防护、传感功能达标；
2、性能：张力检测误差≤5%，各类异常工况预警可靠；
3、资料：完整交付研究报告、配合完成撰写的发明专利申请文本、完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）、在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试。
	投标方必填

	3.3 其他技术要求
	1）投标方应配合招标方根据项目研究过程中的技术亮点和创新点，提供相关技术资料和数据支持，协助专利撰写人员完成专利文本的撰写，确保专利申请质量，提高专利授权率。
2）投标方在项目实施过程中，应每月到现场向招标方汇报项目进展情况，及时沟通解决遇到的技术问题，确保项目按照预定计划顺利推进，如遇不可抗力因素影响项目进度，应及时通知招标方并协商调整项目计划。
	投标方必填


四、服务内容及数量
	序号
	工程/服务内容
	单位
	数量

	1
	配合开展一种塔杆拉线检测装置的研制及测试
	套
	1

	2
	配合开展发明专利文本撰写
	份
	1

	3
	配合开展项目研究报告撰写
	份
	1
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	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）
	项
	1

	5
	在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试
	项
	1


五、需提交的证明文件（需加盖单位印章）
	序号
	证明文件名称
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	1
	商务资质文件（营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等）
	投标方必填

	2
	技术服务方案（同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等）
	投标方必填

	3
	投标商务、技术偏差表
	投标方必填

	4
	其他证明文件（如有）
	



六、报价表
（一）报总价
1、总价报价表
	超高压输电公司百色局2026年职工创新项目（一种塔杆拉线检测装置研制）

	序号
	报价项目
	投标方响应
投标方必填

	1
	投标总报价
	大写：           元
小写：           元

	2
	发票类型
	增值税专用发票
增值税普通发票

	3
	发票税率
	        %

	总价报价说明：投标人为实施本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。


2、分项报价表
	超高压输电公司百色局2026年职工创新项目（一种塔杆拉线检测装置研制）

	序号
	分项名称
	数量/工作量
	单价
	小计
	说明

	1
	配合开展一种塔杆拉线检测装置的研制及测试
	1项
	投标方必填
	投标方必填
	

	2
	配合开展发明专利文本撰写
	1项
	投标方必填
	投标方必填
	

	3
	配合开展项目研究报告撰写
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	4
	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	5
	需在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	合  计
	
	
	

	分项报价说明：按具体交付物/工作内容分列。


投标单位（公章）：
联系人及联系方式：
报价日期：


（二）报下浮率
报价表
	超高压输电公司百色局2026年职工创新项目（一种塔杆拉线检测装置研制）

	序号
	报价项目
	投标方响应
投标方必填

	1
	报价基准/造价标准
	《超高压输电公司百色局2026年职工创新项目（一种塔杆拉线检测装置研制）相关技术服务零星采购》

	2
	投标下浮率
	%

	3
	发票类型
	增值税专用发票
增值税普通发票

	4
	发票税率
	        %

	总价报价说明：投标人为实施本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。


投标单位（公章）：
                    联系人及联系方式：
                    报价日期：

附件：需提交的证明文件等
1.商务资质文件：营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等。
2.技术服务方案：同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等。
3.投标商务、技术偏差表
4.其他证明文件（如有）
