超高压公司百色局零星采购项目报价文件
【南网超高压公司百色局2026年职工创新项目（基于多摄像头阵列与边缘AI的便携式全景智能监控装置）相关技术服务零星采购）】
一、资格要求
	资格要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	通用资格条件
	1.具备以下条件之一：1）具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；2）具有承担民事责任能力的事业单位或其他组织。注：分支机构投标的，须提供上级机构出具的合法、有效授权证明。
2.没有处于被责令停业或破产状态，且未被重组或接管。
3.不接受联合体投标。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
5.不允许转包。
6.其他不得存在的情形：南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格，且未解除的。
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	专用资格资质要求
	投标人具有配挂式执法记录仪研发相关业绩，并提供相关证明文件。
	投标方必填


二、商务要求
	商务要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	2.1 服务要求
	本项目拟围绕研发一款集多摄像头阵列、边缘AI芯片与自适应算法于一体的便携式全景智能监控装置。
投标方应配合完成系统需求调研、研发设计开发、便携式视频监督装置、系统部署、接口联调、测试验收、培训交付及试运行支持等技术服务，实现360°无死角监视与作业风险自动预警，适配多类复杂现场场景。
	投标方必填

	2.2 服务地址
	广西百色市右江区迎龙路69号南网超高压百色局本部
	投标方必填

	2.3 服务期限要求
	2026年12月20日前。
	投标方必填

	2.4 服务人员要求
	技术服务人员需为投标方公司所属劳动合同制员工或劳务派遣员工：如是投标方劳动合同制员，应提供工伤保险购买证明；如是投标方劳务派遣员工，应提供劳务派遣协议及工伤保险证明。
	投标方必填

	2.5 发票要求
	需提供符合规定税率的全额发票。
	投标方必填

	2.6 结算及支付条件
	一次性支付：完成本项目全部服务工作内容，经招标方验收合格，投标方按开具全额发票，招标方收到发票后60日内，通过转账一次性支付全部费用。
	投标方必填

	2.7 服务方式要求
	现场服务+远程服务
	投标方必填

	2.8 售后服务要求
	质保期1年。招标方有疑问时，投标方应安排专业技术人员积极配合，并提供专业的技术支持和意见建议。
	投标方必填

	2.9 其他要求
	报价包含完成本项目所需全部费用。
	投标方必填


三、技术要求
	技术要求
	项目需求标准
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	3.1 产品技术/服务内容标准
	1）配合2套基于多摄像头阵列与边缘AI的便携式全景智能监控装置加工。投标方应配合完成系统需求调研、研发设计开发、便携式视频监督装置、系统部署、接口联调、测试验收、培训及试运行支持等技术服务。
2）多摄像头阵列硬件系统含4-6路微型摄像头的阵列模组，支持三种取景模式智能切换：
常规模式：单摄像头高清拍摄，适配单一工作面近距离监控；
广角模式：双摄像头画面实时拼接，同步监视高处与地面作业；
全景模式：多摄像头阵列融合成像，运用畸变矫正算法实现360°环视监控，消除盲区。
3）配合边缘AI智能识别算法开发测试。内置轻量化神经网络模型，实现两类核心功能：
场景自适应：通过图像语义分析自动识别作业场景（高空/地面/交叉作业），动态切换最优取景模式。
4）配合便携式智能交互测试。采用模块化结构，整机重量≤300g，续航≥8小时；配备磁吸/背夹/支架多形态固定组件，适配头盔、脚手架、三脚架等现场快速部署需求；支持实时画面调阅与告警信息推送。
5）配合技术验证与成果总结。开展变电、输电、配电三类典型作业场景实地测试，验证全景覆盖效果与镜头切换与工作场景适配率；配合技术研究报告文本撰写，整理装置设计图纸、算法逻辑说明及现场应用指南。
6）负责完成成果的第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质），并配合完成论文文本优化。
7）需在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试。
	投标方必填

	3.2 技术服务质量要求及验收标准
	1）设备能够满足招标人满足招标方确认的需求和技术服务规范要求。能够稳定的实现360°无死角监视与作业风险自动预警，适配多类复杂现场场景。
2）配合完成2套基于多摄像头阵列与边缘AI的便携式全景智能监控装置的加工，界面显示清晰、操作简便、可WAP视频接入、可智慧安监、可智慧工程、能够直接接入电鸿平台、运行稳定。
3）配合完成与现有执法记录仪设备的数据联动测试，确保摄像设备的音频数据能够按招标方确认的接口方式有效获取和关联接入。
4）设备应通过招标方组织的功能测试、功能性能数据核验、接口联调、现场试运行和验收评审，提交测试报告、验收资料等文件。
	投标方必填

	3.3 其他技术要求
	1）投标方应配合招标方开展相关研究报告编制，根据项目实施过程中的产品功能、技术、功能、应用效果和创新点提供技术资料、数据支撑和成果说明。
2）投标方在项目实施过程中，应定期向招标方汇报项目进展，设计研发细节、原理、接口权限、终端适配和试运行过程中遇到的所有问题。
3）配合开展算法模型测试报告文本编制，AI模拟算法，算法可实现的功能。
4）配合开展发明专利申请文本编制。
5）项目实施过程中形成的技术资料、系统成果及相关知识产权归招标方所有。未经招标方书面同意，投标方不得向第三方披露、使用或转让相关技术资料和成果。
6）投标方应对参与项目人员开展安全教育、保密教育、设备技术、设计原理、技术信息系统安全培训，严格遵守招标方各项规章制度、音频数据防火安全、数据安全和使用现场的管理要求。
	投标方必填


四、服务内容及数量
	序号
	工程/服务内容
	单位
	数量

	1
	配合开展集多摄像头阵列、边缘AI芯片与自适应算法于一体的便携式全景智能监控装置加工
	套
	2

	2
	配合发明专利申请文本编制。
	项
	1

	3
	配合技术研究报告文本编制。
	篇
	1
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	配合算法模型测试报告文本编制。
	篇
	1

	5
	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）。
	项
	1

	5
	在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试。
	项
	1


五、需提交的证明文件（需加盖单位印章）
	序号
	证明文件名称
	投标方响应
（是否满足或偏差情况）
投标方必填

	1
	商务资质文件（营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等）
	投标方必填

	2
	技术服务方案（同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等）
	投标方必填

	3
	投标商务、技术偏差表；
	投标方必填

	4
	其他证明文件（如有）
	投标方必填


六、报价表
（一）报总价
1、总价报价表
	南网超高压公司百色局2026年职工创新项目（基于多摄像头阵列与边缘AI的便携式全景智能监控装置）相关技术服务零星采购）

	序号
	报价项目
	投标方响应
投标方必填

	1
	投标总报价
	大写：           元
小写：           元

	2
	发票类型
	增值税专用发票
增值税普通发票

	3
	发票税率
	        %

	总价报价说明：投标人为实施本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。



2、分项报价表
	南网超高压公司百色局2026年职工创新项目（基于多摄像头阵列与边缘AI的便携式全景智能监控装置）相关技术服务零星采购）

	序号
	分项名称
	数量/工作量
	单价
	小计
	说明

	1
	配合基于多摄像头阵列与边缘AI的便携式全景智能监控装置加工
	2套
	投标方必填
	投标方必填
	

	2
	配合发明专利申请文本编制。
	1项
	投标方必填
	投标方必填
	

	3
	配合编制技术研究报告文本编制。
	1篇
	投标方必填
	投标方必填       
	

	4
	算法模型测试报告文本编制。
	1篇
	投标方必填
	投标方必填       
	

	5
	完成第三方检测（检测机构应具备CMA或CNAS认证资质）
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	6
	在超特高压新型电气装备科技成果转化中试基地完成中试。
	1项
	投标方必填
	投标方必填       
	

	合  计
	
	
	

	分项报价说明：按具体交付物/工作内容分列。



投标单位（公章）：
                    联系人及联系方式：
                    报价日期：


附件：需提交的证明文件等
1.商务资质文件：营业执照、资质与信用、商务响应度、相关资质证书等；
2.技术服务方案：同类项目业绩、技术服务方案、项目团队配置、服务承诺与保障等；
3.投标商务、技术偏差表
4.其他证明文件（如有）

