零星采购报价要求
项目名称：修试公司起重机变频器、开关电源、编码器修理服务                     
	采购单位
	南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司
	完成时间
	2026年12月30日
	询价联系人
	
	联系方式
	

	序号
	名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	不含税单价（元）
	单价税额（元）
	税率
	含税单价（元）
	数量
	单位
	不含税合计金额（元）
	合计税额（元）
	价税合计（元）

	1
	清蓄主厂房250t起重机变频器、编码器、开关电源维修服务
	开关电源：Weidmüller CPSNT120W24V5A
	自成交通知书之日起至2026-12-30
	广东省清远市清新区太平镇清远抽水蓄能电站
	
	
	
	
	1
	项
	
	
	

	2
	
	编码器：Pepperl+Fuchs PVM58N-011AGR0BN-1213
	
	
	
	
	
	
	1
	项
	
	
	

	3
	
	变频器：ABB ASC800-01-0050-3+D150+P90
	
	
	
	
	
	
	1
	项
	
	
	

	4
	阳蓄主厂房300t桥机变频器维修服务
	规格型号：ABB ACS550-01-087A-4
	自成交通知书之日起至2026-12-30
	广东省阳江市八甲镇阳江抽水蓄能电站
	
	
	
	
	1
	项
	
	
	

	5
	梅蓄主厂房300t桥机变频器维修服务
	规格型号：ABB ACS880-01-206A-3 
	自成交通知书之日起至2026-12-30
	广东省梅州市五华县龙村镇梅州抽水蓄能电站梅蓄项目部业主营地
	
	
	
	
	1
	项
	
	
	

	※验收标准：1、清蓄主厂房250t起重机变频器、编码器、开关开关电源完成修复，起重机大车行走与吊钩起落功能恢复正常。2、阳蓄主厂房300t桥机变频器功能恢复正常。3、梅蓄主厂房300t桥机变频器功能恢复正常。

	[bookmark: _GoBack]※支付条件：本项目费用按乙方依据甲方实际需求完成的工作量据实结算。乙方完成甲方指定全部维修工作且经甲方验收合格后，提供修复报告、质保承诺文件、发票、支付申请完整支付材料；甲方在收齐上述全部资料之日起60日内，一次性支付本项目全部结算款项。

	资质条件要求：无

	成交推荐原则：最低价法

	违约条款：无

	其它要求：
1.清蓄：（1）为保证维修顺利进行，承接单位修前需要至现场确认故障类型。部件修复完成后，我方在回装过程中，修复单位需要至现场配合调试，直至大车行走、吊钩起落功能恢复正常。（2）该项目现场施工由我方实施，但项目承接单位需要在我方要求的时间段安排技术人员配合故障排查、调试过程中在现场配合调试确保起重机功能正常。（3）该项目承接单位现场配合过程需要依据我司制度完成入场培训。现场工作过程中要严格落实我司现场的安全管理要求。
2.阳蓄，梅蓄：（1）为保证维修顺利进行，承接单位修前需要至现场确认故障类型（或由我方寄送设备承接单位指定地点，邮寄费用承接单位承担）。（2）修复完成后出具维修报告，确认变频器功能恢复正常。
3.本项目修复的物资涉及维修、更换的部件需质保1年（自出具维修报告之日起计算）；质保期内，本次服务首次维修的部位或更换的部件出现问题，经检查需再次维修或更换同部位或部件，所产生的设备邮寄费用、检测费用、技术人员到现场产生食宿交通等其他相关联的费用，由承接单位承担。
4.承接单位安排安全技术人员到施工地点期间所产生的食宿费，交通费等支出，由承接单位承担。
5.系统报价时，需补全此表中各分项对应“不含税金额，单价税额，税率，含税单价，不含税金额合计，合计税额，价税合计”，作为附件（打印，盖章，扫描，上传）。

	不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元



