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本技术条件书是采购人提出的技术规范要求，供应商提供的软件产品及系统的功能、性能应完全符合采购人指明的标准，满足或高于采购人的技术要求。
供应商应对本文件中所提各项要求能否实现与满足，逐项予以答复、说明和解释，必要时应提供功能截图，明确作出“满足”、“不满足”等应答。
1、技术要求：
程序需基于概率理论为基础的极限状态设计法，采用有限元计算方法，准确计算出杆身各点受力、力矩，并计入结构变形的影响。
符合最新国家规范《混凝土结构设计规范GB50010-2010》、《环形混凝土电杆GB/T 4623—2014》、荷载规范《架空输电线路荷载规范》DLT5551-2018和最新的结构规范报批稿DL/5486-2020。
2、功能要求：
可导出.Gim文件，可计算各种类型的单杆和双杆：
1).支持普通钢筋混凝土杆、部分预应力钢筋混凝土杆、预应力钢筋混凝土杆。
2).支持自立杆和拉线杆。
3).支持锥形杆和等径杆。
3、计算内容要求：
1).程序验算或优选主杆配筋方案，包括配筋计算、抗剪抗扭计算、抗裂计算、挠度计算。
2).支持横担、拉线、叉梁验算。
4、操作要求：程序能辅助客户输入数据，操作简单。
1).带有文字、图示说明帮助。
2).材料数据库完备，可直接调用数据库数据，也可打开数据库进行添加修改。
3).支持自动配置螺旋筋。
4).支持只输入配筋方案，单独计算弯矩承载力设计值。
5).支持将优选方案导入到初选配筋方案。
6).支持自动添加关键计算点。
  5、自动输出计算书

