[bookmark: _Toc501202059]广西博联信息通信技术有限责任公司应用研发部2026年3D打印机耗材零星采购服务要求
1、概述
1.	本服务要求适用于广西博联信息通信技术有限责任公司（以下简称：采购人）广西博联信息通信技术有限责任公司应用研发部2026年3D打印机耗材零星采购（以下简称：本项目），本服务要求的最终解释权归采购人。
2.	本服务要求提出了本项目需求的产品型号和相应的技术指标要求，可供报价人编写技术响应文件之用。
3.	报价人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消报价人的供货资格，由此产生的一切后果由报价人承担。
4.本服务要求中带“★”符号为必要事项要求。报价人要特别加以注意，必须完全满足这些要求。
[bookmark: _Toc501202060]2、定义
1.	采购人：广	西博联信息通信技术有限责任公司
2.	报价人：本项目服务提供单位
[bookmark: _Toc501202061]3、采购范围和内容
[bookmark: _Toc501202062]本项目采购范围和内容如下。
	序号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	3D打印机耗材
	10
	卷

	2
	硬化钢不锈钢热端喷嘴
	2
	个


本项目服务期：合同签订之日起30天内
4、主要技术要求
4.1 3D打印机耗材
本次采购PC-FR型号耗材，适用于拓竹H2D 3D打印设备，满足高强度、耐高温、支撑分离等。具体材料规格如下：
(1) PC-FR：线径：1.75 ± 0.03 mm；净重：1 kg；料盘材料：PC+ABS(耐温 90°C)；料盘尺寸：直径:200mm;高度:67 mm；
(2) 物理性能：密度：1.18 g/cm3；维卡软化温度：114°C；热变形温度：113°C；熔融温度：225°C；熔融指数：26.4 + 2.7 g/10 min。
(3) 机械性能：拉伸强度：60+4MPa；断裂伸长率：2.4+ 0.3%；弯曲模量：1890+70 MPa；弯曲强度：90+4MPa。
(4) 颜色：白色，数量不少于4卷；灰色，数量不少于6卷。
4.2 硬化钢不锈钢热端喷嘴
(1) [bookmark: _GoBack]适配拓竹H2D 3D打印设备；
(2) 端口尺寸：0.4mm；
(3) 材质：硬化钢；
(4) 重量：不高于30g；
(5) 尺寸：不大于60*60*30mm；
(6) 最高打印温度：不低于350℃；
(7) 适用场景：适合稳定、长期打印高性能纤维增强材料。
6、其他要求
[bookmark: _Toc22581]6.1报价人的责任要求
（1） 按照合同约定，提供采购人所需的设备。
（2） 报价人负责产品的质量。若由于报价人自身原因出现了质量问题，由报价人负责。
（3） 本项目不得转让或分包，如违约转让或分包，由报价人承担违约责任。
[bookmark: _Toc8439][bookmark: _Toc14590]6.2进度要求
（1） 报价人必须按照协议书约定的结束日期或经采购人同意顺延的计划完成项目。
（2） 因报价人原因不能按照协议书约定的完成日期或采购人同意顺延的工期完成的，报价人承担违约责任。
	序号
	完成时间
	工作内容

	1
	合同签订后30天内
	3D打印机耗材

	2
	合同签订后30天内
	硬化钢不锈钢热端喷嘴



[bookmark: _Toc7601]6.3设备验收
中标方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并将完整的成套设备及附件和技术文件通过双方认可的验收后，交付给采购的分子公司，其中包括：
（1） 满足本文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的可最终良好运行的设备和附件；
（2） 应包括但不限于满足确保设备正常运行所需的操作及维护有关的全套技术文件。
（3） 验收时若发现设备或附件存在由中标方造成的缺陷或不符合本技术条件要求时，中标方应无条件更换设备或附件。
（4） 提供售后服务保证相关证书，包括产品合格证书、产品三包凭证和保修卡。
（5） 提供产品出厂检测报告。
（6） 提供中文操作手册和维护手册。


