修试公司广蓄A厂500kV线路保护中间继电器柜采购技术规范

一、采购设备：二次汇控柜1面

二、规格型号/项目特征：

1）采用标准柜，尺寸：2260*800*800（H*W*D），颜色：RAL7035；

2）按照《修试公司广蓄A厂500kV线路保护中间继电器柜原理图》进行详细设计，图纸经甲方确认；

3）盘柜内应配置：直通式接线端子、温湿度控制器、加热器、照明灯、DC220V直流空开,以及满足《修试公司广蓄A厂500kV线路保护中间继电器柜原理图》中功能的相关二次元器件；
4）按照详细设计图纸配置柜内二次元器件并组装完成，其需满足《修试公司广蓄A厂500kV线路保护中间继电器柜原理图》功能要求；

5）柜内二次元器件直流额定电压为220VDC，二次元器件需采用国际领先产品，不得使用市场上的廉价品替代。同类设备应选用同一制造厂的产品。

