[bookmark: _Toc8445]附件A.项目信息清单（2026-2028年度广州供电局35千伏至110千伏新能源、储能及用户接入系统对侧间隔扩建工程可研及勘察设计框架招标）
第1部分. 项目信息
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	/

	2
	项目核准/备案文号
	/

	3
	资金落实情况
	穗发改报〔2026〕62号

	4
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	5
	项目建设地点
	广州市

	6
	工期/服务期
	合同签订之日起至2028年12月31日



一、项目概况
当前由发电企业或项目投资主体自建的新能源、储能及用户侧配套送出工程，往往具有突发性强、建设周期短的特点。由电网公司投资建设的对侧变电站产权分界点内（即电网资产红线内）的间隔扩建工程，其建设时序难以与电源或用户自建的配套送出工程同步。综上，对于由电网公司负责投资建设的新能源、储能、用户接入系统对侧间隔扩建工程，客观上存在网源协调不同步的矛盾，难以实现同步投产目标。现针对由电网负责建设的新能源、储能及用户接入系统对侧间隔扩建工程的可研勘察设计开展相关框架采购，具体项目数量及项目规模以实际需求为准。
二、招标采购范围
包括（1）可行性研究工作，可研勘察，编制工程可行性研究报告，开展必要的专题研究工作（必要性需经甲方出具文件），协助取得工程涉及相关业主的同意意见等工作；
（2）勘察（包含超前钻，如有 发生，按实结算），初步设计，施工图设计，概算，施工图预算，配合甲方完成施工图预算审查相关工作，并按甲方要求时间提供相应资料，招标配合，施工招标限价初稿编制，配合提供施工招标图纸，现场技术服务，竣工图编制，设计配合结算及总结算报告编制，参加水土保持设施验收会议（参与现场查勘、会议汇报及会上答疑等)，电子化移交，应建设单位要求进行设计单位自身勘察设计工作要求以外的调可研（调投资）和收资工作（如与项目相 关的建设场地清理、管线迁移、科技项目等），使用合法的标准设计和典型造价文件，初步设计审查时按要求提供标准设计和典型造价应用的授权码，按要求在标准设计和典型造价应用管理平台备案和上报相关工程项目资料，协助办理竣工线路复测，物资设备录入，全面开展样板点的标准建设等，以及工程实施过程中相应的设计服务等工作。
三、报价表
	序号
	标的名称
	预计发包价(元)
	投标下浮率（%）
	投标报价
（元）
	备注

	1
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	1560000
	    %
	
	



报价要求：
（1）按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=预计发包价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价。
（2）投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞20%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。
（3）价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。
四、结算方式
按实结算，结算时按中标结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。                                                                      
五、分包要求
不允许分包
允许分包，但必须符合以下要求：
（1）除建设工程主体部分的勘察、设计外，经建设单位书面同意，设计承包单位可以将建设工程其他非主体、非关键部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。
（2）勘察、设计承包单位不得将承揽的工程勘察、设计业务转包。
（3）其他：                                                                    




第2部分. 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）
一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求
（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。
（二）符合图纸及技术文件的要求（如有，详见招标文件附件）。




