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[bookmark: _Toc17434]1总则
1.1本规范仅针对“基于现有电缆平台的电缆头检修梯”（以下简称项目）的招标。
1.2本项目采购方提供试验场地及现场安装协调，项目所需其他材料设备由投标方提供完善。
1.3本技术规范所建议的项目研究内容如与供应商所执行的内容不一致，供应商应按更高标准执行。
1.4本技术规范未尽事宜，由采购方、供应商双方协商确定。
1.5采购方保留对本文件的解释和修改权，供应商应对本文件内容进行严格地保密，未经采购方授权不得将此文件泄漏给第三方，否则采购方有权追究供应商的责任。
[bookmark: _Toc19761][bookmark: _Toc351722589]2项目目标
[bookmark: _Toc351722590][bookmark: _Toc291690055]目前在电缆平台上进行电缆头检修作业时，均是采用搭设人字梯，然而电缆平台空间狭小，搭设人字梯空间受限，且影响操作和工具使用，严重影响检修效率，并增加了作业人员在高处作业时的坠落等安全风险。在检修过程搭设的人字梯还容易损伤电缆头，对设备本体造成二次伤害。
本项目通过运用机械传动和连接原理，设计可增加高度的检修梯结构，通过使用铰链、滑块、丝杠等机械零件，实现检修梯的灵活变形，以适应不同电缆平台和电缆头的检修需求。选择具有合适强度、刚度、耐腐蚀性、耐磨性的材料，并对材料表面处理技术，如喷涂、电镀等，提高材料的表面硬度、耐腐蚀性和防滑性能，延长检修梯的使用寿命，增强使用安全性。
[bookmark: _Toc17895]3服务界限
[bookmark: _Toc24128][bookmark: _Toc351722591]3.1投标方负责完成电缆平台的电缆头检修梯加工等技术服务工作。
3.2招标方提供本项目基础研制材料，投标方负责加工制造及现场安装及测试。加工安装所需的全部辅助材料、工器具、机具、试验设备及施工人员均由投标方提供。招标方提供的材料如因正常工艺损耗、加工失误或损坏导致不足，由投标方自费补齐，确保项目完整交付，上述所有费用已包含在合同总价款中。
3.3投标人应按项目计划进度，协助召开项目的检查、评审、验收等会议，配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
3.4投标方必须配合招标方做好论文编写工作，论文应标注招标方所属各单位信息，论文以招标方所属各单位研发人员为第一作者，并完成论文录用1篇。
3.5投标方必须配合招标方做好专利撰写工作，提交实用新型专利所需的设计材料一份。
4项目总体要求
[bookmark: _Toc4729][bookmark: _Toc247456321][bookmark: _Toc351722592][bookmark: _Toc351566765][bookmark: _Toc260069638][bookmark: _Toc229305439][bookmark: _Toc247456250]提供基于现有电缆平台的电缆头检修梯的研制、测试实验加工等技术服务，最终交付：
（1）研制电缆平台的电缆头检修梯2套；
（2）提交实用新型专利所需的设计材料1份；
（3）录用论文1篇；
（4）制作项目宣传小视频1套；
（5）项目成果试验报告1份。
[bookmark: _Toc12273]5技术指标
[bookmark: _Toc21324][bookmark: _Toc351566768][bookmark: _Toc351722593]5.1功能说明及技术参数
[bookmark: _GoBack]电缆头检修梯（整体高度约3.4米）主要分为2部分：电缆梯底座固定、增高部分。根据甲方要求绘制实施加工图，以便材料供应。
⑴梯体能进行拆卸组装，底座及第一节梯体高度约1.7米。
⑵增加高度后的稳定性及连接的可靠性，增加高度约1.7米。
具体加工尺寸在实施过程中由甲方最终确定。
[bookmark: _Toc14181]5.2 测试及加工内容清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	梯体加工
	单节约1.7米
	8
	节
	满足项目需要

	2
	梯体抗弯强度测试
	/
	2
	次
	满足项目需要

	3
	极限荷载试验
	/
	2
	次
	满足项目需要


相关实验满足GB 4053、GB/T 17888与GB/T 17889相关标准。
[bookmark: _Toc18762]6实施管理
投标方设立项目负责人，项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：
6.1负责项目的研制、过程控制及成果测试。
6.2负责项目实施进度安排等事务协调。
6.3作为与双方联络的全权代表，负责项目沟通，实施协调和项目验收等事务的安排与协调。
6.4在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
6.5遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
7.质量保证
7.1投标方负责完成基于现有电缆平台的电缆头检修梯研制、加工、测试等技术服务工作。招标方提供本项目基础研制材料，投标方负责加工制造及现场安装及测试。加工安装所需的全部辅助材料、工器具、机具、试验设备及施工人员均由投标方提供。招标方提供的材料如因正常工艺损耗、加工失误或损坏导致不足，由投标方自费补齐，确保项目完整交付，上述所有费用已包含在合同总价款中。
7.2投标方应建立健全物质管理制度，完备物质出、入库手续，并详细记录。投标方使用的材料、设备的质量和规格型号必须经招标方认可后方能用于项目。
7.3投标方使用的材料必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求。不论是否经过招标方代表检验，均由投标方对其质量负责。如发现投标方将不合格产品、设备用于该项目，招标方有权要求投标方更换并承担全部费用。
8项目进度
合同签订之日起30天内完成所有技术服务，并提交所有交付物。
9服务内容
10.1设备的免费质保期不低于1年
10.2投标方必须24小时（节假日或工作日）答复售后服务的需求，并在72小时内提供技术服务。
10项目验收
投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后五个工作日内开展项目验收。验收按照招标方制定的的技术规范书具体实施。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。
11预期成果
提供基于现有电缆平台的电缆头检修梯的研制、测试实验加工等技术服务，最终交付：
（1）研制电缆平台的电缆头检修梯2套；
（2）提交实用新型专利所需的设计材料1份；
（3）录用论文1篇；
（4）制作项目宣传小视频1套；
（5）项目成果试验报告1份。
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