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1 总则
1.1 本技术规范书适用于广西博联信息通信技术有限责任公司（以下简称：采购人）广西博联信息通信技术有限责任公司2026年生产工器具和仪器仪表检测服务项目，它提出了服务期限、方式、要求、质量标准等方面的技术要求。

1.2 凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准中有规定的规范条文，报价人应按相应标准的条文进行生产工器具及仪器仪表试验和检测，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求，须具备【国家实验室CNAS资质及具备计量认证CMA资质】。

1.3 若涉及转委托，还应提供拟转委托单位资质文件及检测能力范围清单。
1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与报价人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经买、卖双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7 报价人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消报价人的服务资格，由此产生的一切后果由报价人承担。

2 工作范围

2.1 服务概况

对采购人现有生产工器具及仪器仪表进行运行性能检测、准确性能检测、安全性能检测、校准检测、电气性能试验、工频耐压试验、机械性能试验，并出具完整的检测报告。
2.2 服务清单

	序号
	名称
	型号
	类型
	检测项目
	单位
	数量

	1
	光纤测试仪（光时域反射仪）(OTDR)
	EXFO MAX720C
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	2

	2
	光功、光源表率计
	BOU350C-V30
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	8

	3
	数字万用表
	胜利仪器 VC890C+
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	4
	冲电式液压钳
	东城DCYH400（E型）
	手持电动工具
	1、功能测试
2、绝缘电阻检测

3、安全性能测试
	把
	1

	5
	扩散式四合一气体检测仪
	广东斯坷森SK-KA-X4-DG
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	6
	基站/核相仪
	S390
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	套
	4

	7
	蓄电池内阻测试仪
	HDGC-3915S
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	8
	蓄电池内阻测试仪
	（UNI-T) UT677C
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	9
	光功率计
	TL-510C
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	2

	10
	绝缘电阻表（摇表）
	ZC25-4 1000伏特 0-1000兆欧
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	2

	11
	金刚石钻孔机
	Z1Z-FF02-120-160
	手持电动工具
	1、功能测试
2、绝缘电阻检测   3、安全性能测试
	把
	1

	12
	光纤熔接机
	T-601CS、T-601CS+
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	3

	13
	蓄电池充放电测试仪
	HDGC3985（DC48V)
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	3

	14
	蓄电池充放电测试仪
	HDGC3982（DC380V)
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	3

	15
	2M误码测试仪
	达迪 BER-1530J
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	16
	2M误码测试仪
	ZID  1200C
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	4

	17
	红外热成像仪
	UTI 120S
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	4

	18
	气体检测仪
	BH-4A
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	5

	19
	酒精检测仪
	YSKdee 东风1号语音版红蓝棒 0-400mg/100ml
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	3

	20
	蓄电池充放电测试仪
	HDGC3985-4815（DC48V)
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	2

	21
	蓄电池充放电测试仪
	HDGC3985-3810（DC380V)
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	2

	22
	蓄电池充放电测试仪
	江苏云辉    YH-CEI-38020
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	23
	酒精检测仪
	YSKdee 东风1号语音版红蓝棒 0-400mg/100ml
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	2

	24
	红外热成像仪
	UTi120S
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	25
	气体检测仪（四合一）
	BH-4
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	26
	光功、光源表率计（光功率计红光一体机）
	BOU350C-V30
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	4

	27
	光源
	SGS131
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	28
	光源
	YYS-3109
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	29
	光功率计
	YYS-3208
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	30
	电焊机
	zx7-3151
	手持电动工具
	1、功能测试
2、绝缘电阻检测   3、安全性能测试
	台
	1

	31
	水钻
	Z1Z-160BT
	手持电动工具
	1、功能测试
2、绝缘电阻检测   3、安全性能测试
	台
	1

	32
	光源
	JW3111>-7db  2#
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	33
	光源
	GJ230>-5db   1#
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	34
	光功率计
	SG86AR70
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	35
	光功率计
	GJ-100
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	36
	OTDR光时域反射仪
	AQ7280
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	37
	E1误码测试仪
	DEB100E
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	38
	激光测距仪
	UT396B
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	39
	手持相位伏安表
	UT267B
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	40
	熔纤机
	80C+
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	2

	41
	蓄电池放电仪
	DCLT-4810
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	42
	工程宝
	DT-T72
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	43
	工程宝
	DT-T72
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	44
	2M误码测试仪
	RY1200A/C
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	45
	光功、光源表率计
	BOU350C-V30
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	4

	46
	红外热成像仪
	UTi120S
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	47
	气体检测仪（四合一）
	BH-4
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	48
	酒精检测仪
	YSKdee 东风1号语音版红蓝棒 0-400mg/100ml
	仪器仪表
	1、校准检测
2、功能测试
	台
	1

	49
	高压绝缘工具组
	REV-014
	绝缘工器具
	1、电气性能试验
2、工频耐压试验     3、机械性能试验
	套
	1

	50
	高压绝缘工具组
	REV-014
	绝缘工器具
	1、电气性能试验
2、工频耐压试验     3、机械性能试验
	套
	1

	51
	高压绝缘工具组
	REV-014
	绝缘工器具
	1、电气性能试验
2、工频耐压试验     3、机械性能试验
	套
	1

	52
	高压绝缘工具组
	REV-014
	绝缘工器具
	1、电气性能试验
2、工频耐压试验     3、机械性能试验
	套
	1

	53
	绝缘梅花扳手
	16件套（绝缘）
	绝缘工器具
	1、电气性能试验
2、工频耐压试验     3、机械性能试验
	套
	1

	54
	绝缘呆扳手
	15件套（绝缘）
	绝缘工器具
	1、电气性能试验
2、工频耐压试验     3、机械性能试验
	套
	1

	合计
	
	
	95


3 应遵循的主要标准

3.1国家标准

手持电动工具的检验标准符合国家标准《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB/T 3787-2017）。
万用表、钳表校准检测符合《电流表、电压表、功率表和电阻表检定规程》（JJG124-2005）。
光时域反射仪校准检测符合JJG 959-2024 光时域反射计检定规程（现行，替代JJG 959-2001）。
光功、光源表率计、工程宝校准检测符合JJG 965-2013 通信用光功率计检定规程（现行，替代JJG 965-2001）。
蓄电池内阻测试仪校准检测符合JJF 1620-2017 电池内阻测试仪校准规范（现行）。
绝缘电阻表（摇表）校准检测符合JJG 1005-2019 电子式绝缘电阻表检定规程（现行）。
蓄电池充放电测试仪校准检测符合JF 2039-2023《电池充放电测试仪校准规范》（2023-12-30实施）。
误码测试仪校准检测符合JJF 1498-2014《高速串行误码仪校准规范》（通用高速）。
红外热成像仪校准检测符合JJF 1187-2008《热像仪校准规范》（国家计量，通用）。
高压绝缘工具组校准检测符合GB 26860-2011 电力安全工作规程（变电部分）。
绝缘梅花扳手及绝缘呆扳手校准检测符合GB/T 4390-2020：呆扳手、梅花扳手、两用扳手 技术条件（硬度、扭矩、表面）。
气体检测仪校准检测符合 JJF 1437-2013《可燃气体检测报警器校准规范》（通用）。
酒精检测仪校准检测符合JG 657-2019《呼出气体酒精含量检测仪检定规程》（国家强制检定，最核心）。
3.2行业标准

万用表校准检测符合通用行业标准JB/T 9283-1999 。
钳表校准检测符合通用行业标准JB/T 9285-1999。
光时域反射仪校准检测符合YD/T 3013-2016 PON测试诊断技术要求及YD/T 1461 通信光缆线路工程验收规范指标。
光功、光源表率计、工程宝校准检测符合SJ/T 11856.1-2022 光纤通信用半导体激光器芯片技术规范指标。
蓄电池内阻测试仪校准检测符合DL/T 1397.5-2014 电力直流电源系统用测试设备通用技术条件。
绝缘电阻表（摇表）校准检测符合DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程（电力系统绝缘测试规范）。
蓄电池充放电测试仪校准检测符合DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（电力行业）。
误码测试仪校准检测符合DL/T 17737-1999《数字通信设备误码率测试方法》。红外热成像仪校准检测符合DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》（电力行业）。
高压绝缘工具组校准检测符合DL/T 976-2017：带电作业工具、装置和设备预防性试验规程（电力行业最核心）。
绝缘梅花扳手及绝缘呆扳手校准检测符合DL/T 1476-2023：电力安全工器具预防性试验规程（新版）。
气体检测仪校准检测符合 DL/T 1986-2019 SF6六氟化硫气体检测规范（变电站配电室）。
4 技术服务具体要求

4.1技术服务地点

地点不限。

4.2技术服务期限
单件生产工器具和仪器仪表送检之日起10个工作日，如因报价人原因未能按时完成，报价人需赔偿采购人因此遭受的相应损失。
4.3技术服务目标
每个送检物品分别出具完整的检测报告（根据相关标准以抽检方式检验的物品除外），检测合格的物品粘贴合格标签，并把被检测物品寄送到采购单位。
4.4其他

4.4.1报价人承担送检物品往返的物流费用，送检物品在检测期间和放回期间损坏、丢失的由报价人承担赔偿责任。 
4.4.2同种物品送检为了避开使用真空期，采用不同时段分开送检方式。

4.4.3报价人在收到中标通知书后应在5个工作日内联系采购人，并在30日内完成合同签订，如报价人未能按时完成合同签订，采购人有权取消合同。
5验收标准

5.1提供本项目总体服务报告；
5.2所有被检测物品分别出具完整的检测报告（根据相关标准以抽检方式检验的物品除外），检测报告中需附上物品检测时的照片；
5.3检测合格的物品粘贴合格标签；不合格的物品在检测报告中列明原因，包括但不限于部件损坏、老化、到达使用年限等；
5.4所有被检测物品完整地送回到采购单位。
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