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[bookmark: _Toc369269815][bookmark: _Toc371344042][bookmark: _Toc372699294][bookmark: _Toc371153697][bookmark: _Toc399839020]1 项目名称
超高压大理局2026年一种免解扣输电杆塔接地电阻测量装置研制零星采购项目
2 项目需求内容
本项目拟解决输电线路杆塔接地电阻测量中“效率低、安全风险高、精度不足”的关键问题。现有测量方法需解开引下线与接地极连接，操作繁琐、依赖多人协同，测量周期长，难以满足大规模、常态化巡检需求；同时解扣、复扣过程存在触电风险，并易造成连接部位磨损，影响接地系统长期稳定性与可靠性。在复杂电磁环境及多变地形条件下，传统方法抗干扰能力弱，测量数据一致性与准确性不足，难以支撑接地系统状态的精细化评估。
总体来看，当前问题集中体现在三方面：一是作业流程复杂、效率偏低，制约运维规模化开展；二是安全隐患突出，频繁操作易损伤接地系统；三是测量精度与环境适应性不足，数据可靠性难以保障。此外，现有设备功能单一、集成度不高，难以适配复杂户外作业场景。
因此，亟需研发免解扣一体化测量装置，实现无需解开引下线即可完成高精度测量，提升作业效率与安全水平，增强复杂环境适应能力，保障数据准确可靠，为输电线路运维向数字化、智能化转型提供关键技术支撑。
3 技术要求
协助开展一种免解扣输电杆塔接地电阻测量装置，具体包括：
3.1配合完成免解扣测量核心技术研究。配合开展基于四钳法原理的工程化应用研究，创新实现输电杆塔接地电阻非接触、免解扣快速测量，突破传统需拆解引下线的作业方式，适配多引下线复杂工况；优化电流钳与主机无线通信技术，提升复杂户外环境下的数据传输稳定性与作业安全性。
3.2配合完成多模式测量功能研发与优化。协助集成四钳法、2/3/4线法等多种测量模式，实现接地电阻、土壤电阻率及电压、电流等多参数一体化检测；通过测量电路与信号处理算法优化，提高抗电磁干扰能力与测量一致性，满足不同输电杆塔接地检测场景需求。
3.3配合完成硬件系统设计与集成。协助完成主机、电流钳及配套组件的一体化集成设计，配置可视化操作界面、高防护结构及蓝牙通信模块，支持移动端交互、数据自动存储与报表输出，构建接地检测数字化闭环管理能力，适配电力运维智能化发展需求。
3.4配合完成性能测试与应用验证。开展装置性能测试，系统验证测量精度、通信稳定性及环境适应性，在典型输电线路场景开展现场应用与验证，持续优化装置功能及工程适用性。
3.5交付成果：研制一套一种免解扣杆塔接地电阻测量装置并提供第三方检测报告，配合开展技术创新总结提炼及保护、论文编写相关工作。
4 项目服务清单
	序号
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1
	协助开展一种免解扣输电杆塔接地电阻测量装置研制
	项
	1 
	详见技术要求3


5 售后服务要求
5.1 发票要求：报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。
5.2 质保期及售后服务响应要求：质保期不少于1年，质保期内有任何质量问题将免费进行修理、更换；售后服务的响应时间在4小时内；提供技术支持。
5.3 交付时间及地点要求：交货时间为2026年10月30日前，交付地点为中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局。
6 报价文件格式要求
6.1 报价单位需提供盖章版（单位行政印章）纸质报价文件，报价文件包括但不限于：报价表、品质、售后服务及相关资质文件（复印件），《报价文件格式》详见附件1。
7. 合同条款说明
7.1采购人和成交供应商应当在零星采购成交通知书发出之日起30日内，根据询价材料和成交供应商的报价文件订立书面合同。


7.2合同签署完成后，成交供应商应当在3个月内完成技术合同认定登记。
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附件1：《报价文件格式》:
Xxx单位报价表
包含但不限于以下内容报价
报价方名称(盖公章）               联系人：          联系电话：          单位：元
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	超高压大理局2026年一种免解扣输电杆塔接地电阻测量装置研制零星采购项目
	项
	1
	
	
	1、包含执行本项目所发的所有费用；
2、提供全额增值税专用发票。

	分项报价清单

	序号
	采购/服务内容
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	配合完成免解扣测量核心技术研究
	项
	1
	
	
	含增值税，增值税专用税率为   %

	2
	配合完成多模式测量功能研发与优化
	项
	1
	
	
	含增值税，增值税专用税率为   %

	3
	配合完成硬件系统设计与集成
	项
	1
	
	
	含增值税，增值税专用税率为   %

	4
	配合完成性能测试与应用验证
	项
	1
	
	
	含增值税，增值税专用税率为   %

	
	合计
	xx元


注：
1、若单价和总价有差异，以单价为准；
2、报价方为执行本项目所发生的其他一切费用均已包含在总价中；
3、按照询价文件中的需求进行报价，报价包含运杂费、服务/产品费、税费，发票应按照分项报价清单分项开具对应符合规定税率的全额增值税专用发票。 

法定代表人或其授权代理人签字：     
年     月     日          
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品质
	序号
	技术要求
	报价单位是否满足
（填：是/否）

	超高压大理局2026年一种免解扣输电杆塔接地电阻测量装置研制零星采购项目

	1
	配合完成免解扣测量核心技术研究。配合开展基于四钳法原理的工程化应用研究，创新实现输电杆塔接地电阻非接触、免解扣快速测量，突破传统需拆解引下线的作业方式，适配多引下线复杂工况；优化电流钳与主机无线通信技术，提升复杂户外环境下的数据传输稳定性与作业安全性。
	

	2
	配合完成多模式测量功能研发与优化。协助集成四钳法、2/3/4线法等多种测量模式，实现接地电阻、土壤电阻率及电压、电流等多参数一体化检测；通过测量电路与信号处理算法优化，提高抗电磁干扰能力与测量一致性，满足不同输电杆塔接地检测场景需求。
	

	3
	配合完成硬件系统设计与集成。协助完成主机、电流钳及配套组件的一体化集成设计，配置可视化操作界面、高防护结构及蓝牙通信模块，支持移动端交互、数据自动存储与报表输出，构建接地检测数字化闭环管理能力，适配电力运维智能化发展需求。
	

	4
	配合完成性能测试与应用验证。开展装置性能测试，系统验证测量精度、通信稳定性及环境适应性，在典型输电线路场景开展现场应用与验证，持续优化装置功能及工程适用性。
	

	5
	[bookmark: _GoBack]交付成果：研制一套一种免解扣杆塔接地电阻测量装置并提供第三方检测报告，配合开展技术创新总结提炼及保护、论文编写相关工作。
	



报价单位：               （盖单位章）

法定代表人或授权代表：        （签字）
年      月      日



售后服务
	序号
	售后服务要求
	报价单位是否满足
（填：是/否）

	1
	发票要求：报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。

	

	2
	质保期及售后服务响应要求：质保期不少于1年，质保期内有任何质量问题将免费进行维护、更换；售后服务的响应时间在4小时内；提供技术支持。
	

	3
	交付时间及地点要求：交货时间为2026年10月30日前，交货地点为中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局。

	




报价单位：               （盖单位章）

法定代表人或授权代表：        （签字）

年      月      日







相关资质文件（复印件）
包括但不限于：企业法人营业执照（三证合一）等资质文件。
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