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[bookmark: _Toc16513][bookmark: _Toc164012985][bookmark: _Toc414]1.总则
本技术规范是对设备的相关规定和要求，投标方应仔细阅读并遵循以下内容进行投标。
1.1 一般规定
本文件为《广东电力通信科技有限公司2026年广州地区、佛山地区办公楼设备改造专项物资采购》设备招标技术规范书。本技术规范书适用于本项目所需采购的硬件，及供货设备的功能设计、结构、性能、试验等方面的技术要求。
本项目为系统集成项目，以最终系统运行可靠、稳定、高效、方便和系统对接兼容效果为最终目的，投标方应提供系统所涉及所有的设备（含招标设备或材料）的运输、集成、技术支持及督导、电缆敷设连接实施、调试等。
本技术规范书应视为保证项目所需服务与设备的最低要求，如有遗漏，投标方应予以补充，否则一旦中标将认为投标方认同遗漏部分并免费提供。
所供产品的技术参数要求必须符合（满足或高于）采购供货清单（含配套设备）的通用（无“▲”号）技术参数要求（3.技术性能指标要求），标“▲”号技术参数为关键技术参数，不满足将影响技术评分要求。
1.2 标准和性能
[bookmark: OLE_LINK7]投标方需确保本次投标中所有产品（含第三方硬件、软件）均满足国家及行业有关的知识产权、专利权等相关的法律和法规，并出具承诺函，如因此产生的一切法律纠纷由投标方负全部责任。
[bookmark: _Toc136427283][bookmark: _Toc136427379]投标方所提供的系统必须满足南方电网公司、广东电网有限责任公司制定的相关技术规范。
投标方设计原则包括先进性、实用性、集成性、可扩展性、灵活性、安全性、可靠性、经济性和兼容性等，主要内容如下：
（1）先进性：系统应到国际先进水平，支持最新的国际标准和国内外有关的规范要求，并且是应用成熟的系统。
（2）实用性：系统操作应用灵活方便，易于掌握，系统的各种功能贴近应用，便于实际常规应用操作。
（3）集成性：在高度集成小型化前提下，应具有多种功能，便于相关设备接入，各设备的功能，在系统集成后能充分发挥，能一体化协作。
（4）可扩展性：系统设计要考虑今后网络及视频的发展，系统应具有较强的扩展性。 
（5）灵活性：能够适应多功能的要求，达到提高工作效率、节省人力物力和能源的目的。系统参数配置少，调整少，自动化程度高，使用方便，操作简单。
（6）安全性：结构、系统设计本身具有安全机制，支持加密，系统各环节具备权限及访问控制机制。
（7）可靠性：具备在规定条件和时间内完成用户所要求的功能的能力，能长期稳定的工作，满足7×24小时待机要求。系统启动快，系统掉电后再来电或网络传输中断后再恢复正常，系统恢复迅速。系统故障率低，维护维修方便。
（8）经济性：综合考虑系统的性能和价格，包括系统运行后经济效益预算的可能收益，系统的易扩容，能够与相关单位进行对接等。
（9）兼容性：系统具有和业界相关产品有良好的兼容性。充分考虑和纵向上级单位系统连接的兼容性，确保充分发挥视频系统的特点。考虑和现有视频的兼容和互通性。
1.3 投标方的职责
投标方应根据招标方标书的实际需求和招标方现场的实际情况，提出性能最佳、运行最稳定、能够保证投标所提供的设备与材料是崭新、原产、完整和可用的，系统设备能够安全、可靠的运行。若发现由于投标方提供的设备材料不完整，如：为降低标价故意省去该冗余的电路配置部分，或故意省去用户不了解的某些零、配件，从而导致系统功能无法实现或不能完全实现，投标方应免费提供。
投标方应完成以下职责：
（1） 详细分析了解招标书。
（2） 负责设备的采购、包装并运输到交货点；负责设备的安装指导和参与调试及售后维护。
（3） 负责供货范围内设备的投运、试验验收和质保期内的故障排除。
1.3 投标报价要求
由投标方所提供的设备部件间的连线均应视为设备内部布线，隐含于设备报价中。设备与外部的所有连接接口件应成套配置。
[bookmark: _Toc164012986][bookmark: _Toc14652][bookmark: _Toc11726]

[bookmark: _Toc251537657][bookmark: _Toc163638836]2.概述
1、为满足广东电力通信科技有限公司2026年广州地区、佛山地区办公楼设备改造专项物资采购承接项目开展需要，按以下招标范围进行相应的物资招标。
2、负责供货范围内的物资采购、包装并运输到交货点；负责设备的安装指导和调试督导等技术服务，以及售后维护。

3. [bookmark: _Toc508746981][bookmark: _Toc1368][bookmark: _Toc87]技术性能指标要求
	序号
	物资/材料名称
	规格/参数
	

	1
	谈话专用流媒体解码终端
	1.采用H.264、H.265视频硬件编解码芯片，Linux系统分布式架构设计，可扩展任意数量节点无需服务器和控制节点，保证系统运行的流畅性； 
2.具备1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及信号传输状态灯、1个恢复出厂设置按键、3个USB 2. 0接口、1个千兆网口，1路千兆光口，2路HDMI视频输入输出接口、2路3.5mm音频输入输出接口，1路RS232接口，1路RS485接口，3路IR/IO。
3.支持节点OLED显示屏状态显示，可以显示节点名称、ip地址、运行状态等。
4.音频输入: 音频输入接口,内嵌音频同步或异步输入,支持音量调节,支持同步、异步和混音三种方式;支持多路音频混音播放，且无损音质；
5.音频输出:1路HDMI/DP内嵌+1路3.5mm模拟输出接口,支持最多混音16路信号,支持音量调节,48KHz 16bit采样率，双声道无损音质；
6.音频参数：支持输入采集模式切换为模拟/数字/混音三种；支持音频编码输出AAC-LC/G.711/G.726格式，8-48KHZ采样率，单/双声道模式；
7.支持H.264和H.265的IPC编码摄像机，IPC网络摄像机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器，支持云台的拉近，推远，左右旋转等。
8.系统场景能提供一键恢复功能；节点设备具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等；
9.支持单播和组播传输音视频码流；
10.支持设备在线升级以及在线点名操作,支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置；
11.支持查看节点状况：版本信息、设备的IP、音视频状态、CPU与内存的使用情况、网络速率、运行时长等。
12.网络接口:标准RJ45接口和SPF光纤接口,1000Mbps速率,全双工,支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份；
13.支持POE与外部DC12V供电双供电模式；
14.设备功耗≤10W；
15.工作温度-10℃~60℃ ,工作湿度10%~90%无凝结；
16.支持1路HDMI输出，输出信号分辨率最高支持3840x2160@30Hz,向下兼容；
17.支持输出接口模式HDMI/DVI切换，支持输出分辨率、颜色空间切换；
18.支持LED、DID、LCD、DLP 拼接、漫游、拖拽、自定义分割、多图层叠加显示，单屏同时支持最大32路视频窗口显示及叠加；
19.支持LED自定义时序分辨率输出，最大输出时序带宽148.5MHz，输出分辨率360x240 ~ 3840x2160；
20.支持LED无缝拼接，无错位吃像素现象，支持LED大屏精准定位，可解决LED屏上精准开窗功能；
21.支持LED实时同步，同步效果媲美传统集中式拼接处理器；
22.支持输出图像色彩调节，可手动调节亮度、对比度、色度、饱和度等参数；
23.支持OSD字幕叠加,可调节字幕大小、底色、字色、滚动速度；
24.支持高清底图，支持超高清GIS地图点对点大屏显示；
	

	2
	指挥智控系统
	1.系统支持控制审查调查室内设备电源控制、大屏显示内容进行切换、显示布局进行切换；
2.实时视频观看审查调查室内全景摄像机画面；
3.可远程控制指挥中心画面布局、显示内容等；
	

	3
	有线指挥控制平板电脑
	1.核心处理器：国产双核处理器
2.运行内存：≥2GB
3.存储：≥64GB
4.尺寸：≥10.1寸
5.数据传输：RJ45网络传输
	

	4
	谈话指挥客户端
	1.可依据案由、约谈、数量、结案率等相关数据进行饼状图、树状图等可视化方式进行数据统计展示及导出所需数据统计报告；
2.可实时观看现场音视频实况，
3.可实时观看现场笔录内容
4.可远程与讯问室办案人员进行语音受令。
	

	5
	谈话受令屏
	≥34英寸，≥21:9，IPS 直面屏;可实现同时显示笔录界面内容以及谈话受令界面内容
	

	6
	谈话专用流媒体编码终端
	1.采用H.264、H.265视频硬件编解码芯片，Linux系统分布式架构设计，可扩展任意数量节点无需服务器和控制节点，保证系统运行的流畅性；
2.具备1个电源指示灯、1个视频信号指示灯、1 个网络状态及信号传输状态灯、1个恢复出厂设置按键、3个USB 2. 0接口、1个千兆网口，1路千兆光口，2路HDMI视频输入输出接口、2路3.5mm音频输入输出接口，1路RS232接口，1路RS485接口，3路IR/IO。
3.支持节点OLED显示屏状态显示，可以显示节点名称、ip地址、运行状态等。
4.音频输入: 音频输入接口,内嵌音频同步或异步输入,支持音量调节,支持同步、异步和混音三种方式;支持多路音频混音播放，且无损音质；
5.音频输出:1路HDMI/DP内嵌+1路3.5mm模拟输出接口,支持最多混音16路信号,支持音量调节,48KHz 16bit采样率，双声道无损音质；
6.音频参数：支持输入采集模式切换为模拟/数字/混音三种；支持音频编码输出AAC-LC/G.711/G.726格式，8-48KHZ采样率，单/双声道模式；
7.支持H.264和H.265的IPC编码摄像机，IPC网络摄像机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器，支持云台的拉近，推远，左右旋转等。
8.系统场景能提供一键恢复功能；节点设备具备可编程存储能力，可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态，如：音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等；
9.支持单播和组播传输音视频码流；
10.支持设备在线升级以及在线点名操作,支持批量重启或修改设备网络参数，一键恢复出厂设置；
11.支持查看节点状况：版本信息、设备的IP、音视频状态、CPU与内存的使用情况、网络速率、运行时长等。
12.网络接口:标准RJ45接口和SPF光纤接口,1000Mbps速率,全双工,支持手动切换通讯接口类型，支持光网热备份；
13.支持POE与外部DC12V供电双供电模式；
14.设备功耗≤10W；
15.工作温度-10℃~60℃ ,工作湿度10%~90%无凝结；
16.视频输入:1路HDMI输入，1路HDMI环出；
17.输入信号分辨率最高支持3840x2160@30Hz,向下兼容，输入信号分辨率自适应；
18.支持定码率传输,可调范围128kbps~40Mbps；
19.支持环出接口模式HDMI/DVI切换，支持环出分辨率切换；
20.支持视频裁剪，对裁剪的区域进行编码传输信号；
21.支持多头显卡信号点对点采集编码，采集画面留存无撕裂；
22.支持远程电脑开关机控制，通过I/O模式或者网络模式控制；
23.支持设备名称、时间、台标等OSD叠加显示；支持双台标，可台标进行文字修改；
24.支持大屏信号源的可视化回显；音频视频信号的同步及异步方式投放到大屏和坐席端；
	

	7
	报警联动系统
	与谈话指挥应用系统联动
	

	8
	审查调查谈话同步录音录像设备
	▲1.设备性能：采用嵌入式+边缘计算双架构设计，综合算力达6 TOPS（每秒6万亿次运算）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章）
2.设计结构：采用≤1U标准机架结构，满足仲裁场景机房空间集约化需求。兼容19英寸标准机柜安装。
3.状态屏：内置≤1.4寸状态显示屏，支持（当前时间、开始录制时间、录像状态、IP状态、硬盘容量、可录制时间）显示。
▲4.数据存储：支持可热插拔硬盘仓设计，支持记录过程不间断存储，标准配置≥1TB存储容量，最大支持8TB扩容。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章）
▲5.双刻录光驱设计，支持接力刻录、双光驱同步刻录模式。支持4.7GB单层/8.5GB双层DVD实时刻录，刻录时长1-24小时可调，适配不同记录时长需求，支持写入保护技术，确保原始数据不可篡改。
▲6.三重安全防护机制：光盘自检与完整性校验、自动封盘防篡改。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章）
支持NFS、iSCSI7.视频接口：≥4路HD-SDI、≥1路HDMI、≥4路IPC输入高清视频接入，支持≥2路HDMI高清视频输出，内置画面合成，支持画中画、多画面分割等模式。
8.音频接口：≥2路专业音频接口输入，≥2路音频输出（支持2路独立音频录制存储、回放、导出功能、录制音频格式为PCM-WAV  16K 16Bit，可以直接传输给语音平台进行语音转文字，语音分析等功能）。
9.网络接口：≥4×千兆POE（IEEE 802.3bt，单端口最大≥15W供电），≥1千兆网络接口。
10.控制接口：≥1×RS-232（支持设备联动控制）≥1×RS-485接口。
11.其他接口：≥2×USB3.0、≥2×USB2.0。
12.断电保护：支持异常断电数据保存。
13.其他功能：支持权限功能管理、针对监控用户、操作用户、管理员、领导设置相对应权限、可设录像关联用户权限，确保设备数据安全不泄密。
14.集中管理：支持集中管理功能、可以实现主动式后端管理存储案件数据备份、支持NFS、iSCSI。
▲15.系统维护：支持网络检测、硬盘检测状态检测等多种系统维护管理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章）
▲16.专业级视频编解码系统：采用H.264 High Profile与H.265双编码标准，支持智能码率自适应（512Kbps-16Mbps可调），硬件加速引擎实现8路高清音视频同步编码+4路高清音视频解码，适应不同网络带宽环境。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章）
17.网络通讯协议：支持H.323/SIP/RTSP/RTMP等主流协议，支持QoS服务质量保障。
18.WEB服务系统：基于H5的零插件架构，支持多终端自适应（兼容国产操作系统）
功能包括： 远程控制、实时直播观看、录像点播与下载、摄像机参数调节、录像重点标记等。
	

	9
	审查调查谈话记录应用系统
	▲1.系统嵌入在WPS或Office的工具栏中，用户任意打开流式软件在工具栏中可找到系统的功能辅助；（提供系统功能截图加盖原厂公章或电子章）
▲2.互联互通：系统支持与服务端互联互通，获取已创建的案件排期，用户直接选择案件即可快速约谈办案；（提供系统功能截图加盖原厂公章或电子章）
3.系统支持多用户登录，不同用户的案件信息无法进行调阅，领导权限可调阅所属部门的案件信息；
▲4.登录系统后，流式软件工具栏中可找到讯问辅助功能，编辑区两侧弹出讯问辅助功能区；
5.快速排期：提供简易式快速排期，便于针对案件进行数据存储，数据共享；
▲6.排期管理：快速查询未约谈办案、正在约谈办案、历史约谈办案的信息记录，包括但不限于案件的录音录像文件、笔录文件(未签名)、笔录文件(已签名)；
7.约谈办案签到：支持无缝对接人证对比设备，实现当事人进入约谈办案室前进行人证比对签到，签到信息可生成记录快速导入至笔录中；
8.约谈办案纪律：快速语音播报讯问纪律，如有变动纪律内容，可随时进行修改后播报；
9.一键讯问：用户单击开始约谈办案按钮后进入约谈办案状态，系统自动开启录音录像、笔录文件自动保存、如有语音转写功能自动开启语音转写；
10.笔录编辑：笔录头部模板信息可根据案件信息自动填充，笔录编辑过程围绕着用户习惯设定，如需语音识别辅助，则选择语音转写模式即可；
11.现场视频辅助显示：在编辑区左侧有录音录像功能辅助区，区域内可显示约谈办案现场合成画面与示证画面，双画面可实时切换显示，可通过按钮进行关闭或者打开辅助显示功能；
12.状态显示：录音录像功能辅助区有状态显示区域，状态包括：服务器、本庭存储、本机录音录像状态、剩余容量等信息，笔录保存状态、示证状态、音频独立存储状态等；
13.约谈办案录音录像：系统支持录音录像的停止与关闭功能，重点标记打点、信息叠加、画面切换等功能；
14.互联网约谈办案：系统后台预设当事人信息，支持一键互联网约谈办案组网功能；
15.证据展示：系统支持快速打开电子证据或实物证据，一键切换证据展示画面给被约谈办案人员观看；
16.一键暂停：用户单击暂停按钮，进入暂停模式，暂停录音录像功能、暂停光盘刻录功能、暂停语音转写功能等；
▲17.电子签名：可选择自行上传文书签名或当前笔录进行电子签名，签名位置用户可自定义设定，符合文书签名要求；（提供系统功能截图加盖原厂公章或电子章）
18.一键结束案件：用户单击结束按钮，结束当前案件的录音录像与笔录自动保存功能；
19.选择案件：无需终止约谈办案，可快速打开另一个案件，进行多案件约谈办案功能；
20.一键关闭：用户选择关闭按钮时，弹出是关闭系统或关闭约谈办案室内所有设备的提醒，可实现一键关闭约谈办案室内设备；
21.可展示案件编号、承办人、案件类型、案由、当事人案件创建时间、案件介绍、承办部门、承办机构和证据材料。
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	紧急报警系统
	防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理
断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上，并将断电事件进行通知上报
外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘
报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作
报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能
联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理
事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传
子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能
防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置
配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机
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	谈话专用特写摄像机
	1.配置高清镜头 , 实现高清效果。
2.低畸变水平角度可达 95°，小镜头，大眼界。同时支持 EPTZ，以不动制动，放得更大，看得更清。
3.支持 3G-SDI 接 口， 有 效 传 输 距 离 最 高 长 达 150 米（1080p25）。SDI、网络、USB 三路可同时输出。
4.超高信噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用 2D 和 3D 降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净5.清晰，图像信噪比高达 55dB 以上。
6.支持 PoC 和 PoE一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。
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	谈话专用全景摄像机
	1）防护等级不低于IP67、IK10
2）适应温度-30℃~60℃、湿度5~95%(无凝结)的工作环境；
3）彩色最低照度≥0.005Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门)，黑白最低照度≥0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门)，0Lux(红外开启)；
4）镜头焦距≥2.8mm，最大光圈≥F1.6；
5）内置补光灯，支持混合补光，红外补光距离≥30m，白光补光距离≥20m；
6）支持H.265/H.264高清低码流编码；
7）支持移动侦测(人形检测）、遮挡检测功能；
8）具有不低于1个RJ45以太网口、1个MicroSD卡插槽、内置麦克风，支持拾音；
9）支持DC12V、PoE供电；
10）图像尺寸≥2560×1440，帧率支持30/25fps可设置；
11）图像传感器≥1/2.7''400万像素逐行扫描CMOS；。
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	谈话指挥云台摄像机
	1.采用 1/1.8 英寸、842 万像素的高品质 UHD CMOS 传感器，可实现4K（3840×2160）超高分辨率的优质图像。并且向下兼容 1080P/720P 等多种分辨率。
2.采用高品质超高解析度的 4K 超高清长焦镜头，最大支持 12× 光学变焦， 同时广角端水平视场角达 60°。
3.功耗低于 400mW 时摄像机自动休眠，保护设备安全，可随时唤醒使用。  
4.多种控制方式，可使用 RS232、RS485、网络以及 USB 对摄像机进行控制。  
5.支持本地存储功能，可实现 U 盘本地录制。
6.支持 HDMI 1.4b 和 3G-SDI 接口，可直接输出非压缩数字视频。  
7.超高信噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声。应用 3D 降噪功能可大幅降低图像噪声，即便是低照度情况下，依然 能保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB。  
8.搭载智能曝光图像处理技术，有效解决投影、电视等设备光线对画面的影响。  
9.能实现低延时、高质量、精确帧的音视频传输 , 并且实时发现 , 交互控制 , 弹性的IP制播工作模式 , 出色的应对网络视频制作需求。
10.支持 HDMI 1.4b 高清输出，配备 3G-SDI 接口，3G-SDI 有效传输距离最远 长达 150 米（1080P30）。HDMI 或 3G-SDI、USB、LAN 可同时输出 3 路 高清数字信号。
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	谈话专用指挥摄像机
	全功能USB接口，兼容USB3.0、USB2.0，支持音频，支持编码输出，支持UVC v1.1~1.5协议。
采用全新一代1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 
1080P下输出帧频可达60fps。
采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦。
超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。
有线网络支持PoE供电，控制、供电、视频和音频仅需一条网线即可完成。
多种控制方式，使用RS232，RS485、网络以及USB，对摄像机进行控制。
输出H.264码流支持Slice和SVC编码模式，适应高端USB会议视频应用。
同时支持两路码流输出 (YUY2、MJPEG、H.264任两路)，减轻主机编解码压力。
支持USB3.0、网络接口可同时输出1080P视频。
同时支持USB 5V供电，12V电源适配器供电和PoE供电。
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	多功能指挥控制键盘
	内置3英寸彩屏，通过拉流协议支持当前摄像机画面实时预览
外置RS-232、RS422/485串口以及IP 网络接口，网络接口支持POE功能；HDMI输出
可外接tally接口；
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	阵列式全向音频采集器
	1.阵列规格:8MEMS 阵列
2.拾音范围:10米
3.声学功能:远场拾音、模态降噪、高保真、去混响
4.指向性:全指向性
5.灵敏度:≥50mV/Pa
6.采用语音增强技术，让人声频段自动增强，体验“声”临其境。
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	温湿度环境显示系统
	1、支持显示温湿度、时间参数；
2、温度测量精度不低于±0.5℃，湿度测量精度不低于±3%；
3、时钟精度不低于2PPM；
4、设备支持RS485接口；
5、支持自动校准时钟或与计算机时间同步；
6、支持DC12V低压供电；
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	监督谈话同步录音录像设备
	1.设备性能：采用嵌入式+边缘计算双架构设计，综合算力达6 TOPS（每秒6万亿次运算）。
2.设计结构：采用≤1U标准机架结构，满足仲裁场景机房空间集约化需求。兼容19英寸标准机柜安装。
3.状态屏：内置≤1.4寸状态显示屏，支持（当前时间、开始录制时间、录像状态、IP状态、硬盘容量、可录制时间）显示。
4.数据存储：支持可热插拔硬盘仓设计，支持记录过程不间断存储，标准配置≥1TB存储容量，最大支持8TB扩容。
5.双刻录光驱设计，支持接力刻录、双光驱同步刻录模式。支持4.7GB单层/8.5GB双层DVD实时刻录，刻录时长1-24小时可调，适配不同记录时长需求，支持写入保护技术，确保原始数据不可篡改。
6.三重安全防护机制：光盘自检与完整性校验、自动封盘防篡改。
7.视频接口：≥4路HD-SDI、≥1路HDMI、≥4路IPC输入高清视频接入，支持≥2路HDMI高清视频输出，内置画面合成，支持画中画、多画面分割等模式。
8.音频接口：≥2路专业音频接口输入，≥2路音频输出（支持2路独立音频录制存储、回放、导出功能、录制音频格式为PCM-WAV  16K 16Bit，可以直接传输给语音平台进行语音转文字，语音分析等功能）。
9.网络接口：≥4×千兆POE（IEEE 802.3bt，单端口最大≥15W供电），≥1千兆网络接口。
10.控制接口：≥1×RS-232（支持设备联动控制）≥1×RS-485接口。
11.其他接口：≥2×USB3.0、≥2×USB2.0。
12.断电保护：支持异常断电数据保存。
13.其他功能：支持权限功能管理、针对监控用户、操作用户、管理员、领导设置相对应权限、可设录像关联用户权限，确保设备数据安全不泄密。
14.集中管理：支持集中管理功能、可以实现主动式后端管理存储案件数据备份、支持NFS、iSCSI。
15.系统维护：支持网络检测、硬盘检测状态检测等多种系统维护管理功能。
15.音视频处理能力：
专业级视频编解码系统：采用H.264 High Profile与H.265双编码标准，支持智能码率自适应（512Kbps-16Mbps可调），硬件加速引擎实现8路高清音视频同步编码+4路高清音视频解码，适应不同网络带宽环境。
高保真音频处理：采用AAC-LC音频编码标准，48kHz采样率。
智能画面合成系统：支持7种专业合成模式：单画面全屏显示、 画中画叠加 、 多画面分割（3/4/5/6/7画面），支持自定义布局模板保存与调用。
智能录播系统：支持MP4通用格式封装，分段录制（支持断点续传）、自动合成功能（支持多段视频智能合并）、时间戳同步技术。
16.网络通讯协议：支持H.323/SIP/RTSP/RTMP等主流协议，支持QoS服务质量保障。
17.WEB服务系统：基于H5的零插件架构，支持多终端自适应（兼容国产操作系统）
功能包括： 远程控制、实时直播观看、录像点播与下载、摄像机参数调节、录像重点标记等。
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	约谈边缘计算应用终端
	1.采用标准机架结构，满足司法场景机房空间集约化需求。兼容19英寸标准机柜安装。
2.配备1.9英寸工业级高清显示屏，实时显示设备运行状态、系统参数及告警信息。
3.支持可热插拔硬盘仓设计，支持记录过程不间断存储，标配1TB企业级存储硬盘，最大支持8TB扩容。
4.双刻录光驱设计，支持接力刻录、双光驱同步刻录模式。支持4.7GB单层/8.5GB双层DVD实时刻录，刻录时长1-24小时可调，适配不同记录时长需求，支持写入保护技术，确保原始数据不可篡改。
5.三重安全防护机制：光盘自检与完整性校验、自动封盘防篡改。
6.视频接口：6路网络高清视频输入+2路HDMI高清视频输入。支持2路HDMI高清视频输出。内置画面合成，支持画中画、多画面分割等模式。
7.音频接口：4路专业音频接口输入，2路音频输出。
8.网络接口：4×千兆POE（IEEE 802.3bt，单端口最大15W供电）
1×千兆LAN，1×SPF光口（10Gbps，最大传输距离80km）
9.控制接口：2×RS-232（支持设备联动控制）1×RS-485接口。
10.扩展接口：1×TTL调试接口、4×可编程GPIO、1×高速TF卡座、2×USB3.0、1×Type-C）。
11.输入电压：AC 100-240V（50/60Hz）
12.典型功耗：≤85W
13.断电保护：支持异常断电数据保存
14.工作温度：-10℃～60℃
15.相对湿度：0-95%非冷凝
16.抗震性能：通过5-500Hz随机振动测试
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	隐藏式摄像机
	1.像素：高清1080P，25帧，音视频同步。快速聚焦功能，可提供优异的视频图像效果和快速聚焦体验。
2.视频加密：录像图传编码加密，双码流软件架构
3.网络模式: RJ45                                                                                                                                                                                                   4.包含隐蔽装饰
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	功率助推器
	频响范围 20HZ-20KHZ,±1.5dB 输入灵敏度 0.5V
平衡输入阻抗 10KΩ/un-Balanced 信噪比 95dB
失真度 ≤0.2% 额定功放 600W*2 8Ω
分离度 >70dB 阻力系数 >240
转换速率 15V/uS
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	柱形电声换能器
	1.频率范围：不低于80Hz~20kHz（-10dB）。
2.驱动单元：不少于4×3"铁氧体全频单元。
3.最大声压级：≥115dB。
4.额定功率：≥100W。
5.标称阻抗：8Ω。
6.扩散角度（-6dB）：垂直≥20°，水平≥120°。
7.扬声器需采用全频单元纯阵列技术设计，音柱系统严格使用统一规格的喇叭单元，不支持混合尺寸单元的组合应用方案。
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	多媒体插座
	按现场需求配置对应插座接口。
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	电源管理终端1
	1.内置电源综合控制管理系统；
2.面板翘板开关,BYPASS及单路开关；
3.支持RS232控制接口，可接中控或电脑控制；
4.支持网络控制接口；
5.支持扩展控制接口，用于多台设备级联控制；
6.额定输出电压:交流220V,50Hz；
7.额定输出电流≥40A；
8.可控制电源8路；
9.每路动作延时时间:1秒(可自定义延迟时间)；
10.供电电源:VAC 50 / 60Hz 30A；
11.每路输出:指示灯；
12.单路额定输出电源大于30A；
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	人脸识别一体机
	界面自定义：背景图片、酒店名称可自定义显示；
图标功能：支持门铃、呼叫前台功能，以及房内有无人的显示，及图标显示规则配置。
房态显示：支持显示立即清扫、请勿打扰，与房内客控系统进行对接显示。
门禁管控：人脸识别核验控制房间门打开；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡、密码认证方式；
人脸识别：采用深度学习算法，1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；
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	电插锁1
	双开门，适用于木门、玻璃门、金属门等。
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	电磁锁
	单开门，适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等。
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	开门按钮1
	材质：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
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	门禁电源
	DC12V，5A
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	人脸识别固件升级
	按现场需求定制。
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	破玻按钮
	标准结构：选用防火材料，绿色；
电气性能：最大耐用电流3A@36VDC；
适用门型：安全门、逃生门、安全系统等；
尺寸：86*86*50mm
接点输出：NO/NC/COM
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	刷卡一体机
	屏幕参数：2.8寸LCD非触摸显示屏
按键属性：触摸按键
认证方式：支持刷卡（ID卡卡号）、密码认证方式；
存储容量：10万张卡、10万个密码和30万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、USB2.0*1、电锁*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2、报警（门铃）输出*1
通信方式：有线网络、WiFi；
使用环境：室内使用，不防水；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压：DC 12V/2A（电源需另配）；
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	卡片录入仪
	支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；
USB2.0接口；
具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；
工作电压：DC 5V；
工作电流：0.2A；
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	通行卡
	卡片类型：IC卡
符合标准：ISO14443 标准
卡片容量：1K byte
工作频率：13.56MHz
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	超高清摄像机1
	1.▲成像元器件≥全画幅Exmor R CMOS传感器，传感器有效像素不低于 1030万像素。(需提供官网截图或产品彩页并加盖原厂公章）。
2.可更换镜头卡口：E卡口
3.信号系统：DCI 4K：4096*2160/59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p
QFHD：3840*2160/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p
FHD：1920*1080/59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p;
4.感光度：双基础ISO 800/12800，最高可扩展409600
5.储存格式：XAVC Intra 10bit 4:2:2、XAVC Long FHD 4:2:2 10bit (QFHD: 4:2:0 8bit)
6.快慢动作：全画幅模式下：DCI 4K：1至60帧；QFHD： 1至60、100、120帧；FHD： 1至60、100、120、150、180、200、240帧。Super 35模式下：FHD：1至60、100、120帧。
7.ND滤镜：机身内置电子可变ND滤镜（1/4ND~1/128ND）
8.信号输出：具备1路12G-SDI视频输出和1路HDMI视频输出和一路SFP光纤输出和一路IP编码输出，IP编码支持RTSP，SRT 流输出，支持NDI|HX协议输出（需另外购买NDI License）。
9.预置位： 100个
10.云台PTZ运动速度：0.02°/秒~60°/秒
11.云台PTZ运动范围：水平：-170°~+170°，俯仰-30°~195°（吊装时为-210°~15°）
12.最高预置位调用速度：水平/俯仰，60°/秒 
13.支持POE++（符合IEEE802.3bt Type 4 Class 8标准）供电。
14.支持XLR型5针音频立体声输入，LPCM 24位，48kHz，4通道，支持48V幻象电源。 
15.支持Genlock
16.支持HLG拍摄、支持S-log3、支持支持SDI 16bit RAW输出、支持S-Cinetone。
17.支持机内用户LUT
18.储存卡：支持CFexpress Type A卡/ SD储存卡双卡槽录制.
19.质量：单机身约4.6 kg
20.电源：DC 19.5V
21.▲镜头参数:焦距28-135mm;支持自动对焦;最大光圈F4(需提供官网截图或产品彩页并加盖原厂公章）
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	超高清摄像机2
	1.▲成像元器件≥全画幅Exmor R CMOS传感器，传感器有效像素不低于 1030万像素。(需提供官网截图或产品彩页并加盖原厂公章）。
2.可更换镜头卡口：E卡口
3.信号系统：DCI 4K：4096*2160/59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p
QFHD：3840*2160/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p
FHD：1920*1080/59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p;
4.感光度：双基础ISO 800/12800，最高可扩展409600
5.储存格式：XAVC Intra 10bit 4:2:2、XAVC Long FHD 4:2:2 10bit (QFHD: 4:2:0 8bit)
6.快慢动作：全画幅模式下：DCI 4K：1至60帧；QFHD： 1至60、100、120帧；FHD： 1至60、100、120、150、180、200、240帧。Super 35模式下：FHD：1至60、100、120帧。
7.ND滤镜：机身内置电子可变ND滤镜（1/4ND~1/128ND）
8.信号输出：具备1路12G-SDI视频输出和1路HDMI视频输出和一路SFP光纤输出和一路IP编码输出，IP编码支持RTSP，SRT 流输出，支持NDI|HX协议输出（需另外购买NDI License）。
9.预置位： 100个
10.云台PTZ运动速度：0.02°/秒~60°/秒
11.云台PTZ运动范围：水平：-170°~+170°，俯仰-30°~195°（吊装时为-210°~15°）
12.最高预置位调用速度：水平/俯仰，60°/秒 
13.支持POE++（符合IEEE802.3bt Type 4 Class 8标准）供电。
14.支持XLR型5针音频立体声输入，LPCM 24位，48kHz，4通道，支持48V幻象电源。 
15.支持Genlock
16.支持HLG拍摄、支持S-log3、支持支持SDI 16bit RAW输出、支持S-Cinetone。
17.支持机内用户LUT
18.储存卡：支持CFexpress Type A卡/ SD储存卡双卡槽录制.
19.质量：单机身约4.6 kg
20.电源：DC 19.5V
21.▲镜头参数:焦距16-35mm;支持自动对焦;最大光圈F4(需提供官网截图或产品彩页并加盖原厂公章）
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	超高清摄像机3
	1.成像元器件≥1/2.5英寸Exmor R CMOS，传感器有效像素不低于 850万像素。
2.最大广角（水平视角）≥70度。
3.视频输出支持2160/29.97P、2160/25P、1080/59.94P、1080/50P、1080/59.94i、1080/50i、720/59、94P、720/50P。
4.▲20倍光学变焦，4K30倍变焦，高清40倍。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章）
5.▲4K信号输出时水平分辨率：≥1700 TV线。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章）
6.同时具备1路3G-SDI和1路HDMI和一路IP编码输出 
7.支持网络IP和RS422串口控制，支持POE+（符合IEEE802.3at）供电。
8.可支持NDI｜HX协议视频输出。
9.支持2通道音频输入，并可在3G-SDI，HDMI，IP输出视频流中嵌入音频。
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	摄像机控制键盘
	1.与摄像机为同一品牌，保证系统兼容性。
2.支持RS422和IP控制，可以通过IP控制不少于100台摄像机，且能够对每台摄像机保存100个预置位（需摄像机支持）。
3.支持独立的 PT、变焦和对焦速度控制。
4.在一个网络上最多可以运行 5 台控制器，实现对大型摄像机系统的共享控制和多位摄像师同步控制。
5.可通过跷跷板式按键进行变焦控制。
6.支持摄像机曝光模式、一键白平衡、光圈值、快门速度快速调节旋钮。
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	视频切换台1
	1.▲高清一体化视频切换台，支持4:2:2（Y/Pb/Pr）8bit 内部处理精度,（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章）
2.▲视频输入不少于6路3G-SDI ， 6路HDMI，输出不少于3路3G-SDI ，3路HDMI（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章）
3.▲8通道处理，最高可扩展至12通道。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标志的检测报告加盖原厂公章或电子章）
4.最高支持1080p60，并支持数字版权保护HDCP；
5.支持USB和网络推流功能，最多可支持3路推流信号。
6.不少于4路平衡音频输入，2路线型音频输入，42路混音编辑
7.支持8个快捷音频播放按键，支持内置视频播放器，并支持SD卡本地存储
8.支持VISCA摄像机控制协议，最多可控制12台摄像机
9.具备独立LED显示窗口，可进行菜单参数设置。
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	8路输出扩展器
	1、输出扩展器带有8通道的DA 转换器，可以将来自MTX系列处理器的数字输出信号转换为高品质的模拟音频
2、采样频率：48kHz/44.1kHz；
3、信号延迟：＜2.5ms；
4、频率响应：20Hz－20kHz；
5、总谐波失真：＜0.05%；
6、动态范围：107dB；
7、串音/通道分隔：-100dB； 
8、等效输入噪音：-126dBu。
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	分布式输入节点1
	1、可同时支持一路信号的输入
2、支持VGA、DVI、HDMI常规信号接口输入；
3、支持4K高清输入；
4、支持60帧实时编码处理，确保图像不丢失、流畅；
5、内置先进的图像处理平台，确保原始图像完美呈现；
6、高低码流同时输出，适用近距离、远距离互联；
7、内置音频输入采集模块，确保音视频能够同步处理；
8、支持实时输入信号预览回显，确保每个信号状态尽在掌控；
9、输入信号支持字幕、透明台标的叠加；
10、采用嵌入式硬件，确保设备稳定、安全可靠；
11、集成中控内核，实现中央控制功能，可根据用户需求自定义编程；
12、集成KVM模块；
13、支持POE供电。（选配）
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	分布式输出节点1
	1、可同时支持一路信号的输出
2、支持VGA、DVI、HDMI常规信号接口输入；
3、支持4K高清输出；
4、支持30帧实时编码处理，确保图像不丢失、流畅；
5、内置先进的图像处理平台，确保原始图像完美呈现；
6、高低码流同时输出，适用近距离、远距离互联；
7、内置音频输入采集模块，确保音视频能够同步处理；
8、支持实时输入信号预览回显，确保每个信号状态尽在掌控；
9、输入信号支持字幕、透明台标的叠加；
10、采用嵌入式硬件，确保设备稳定、安全可靠；
11、集成中控内核，实现中央控制功能，可根据用户需求自定义编程；
12、集成KVM模块；
13、支持POE供电（选配）。
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	分布式输入节点2
	1.完全分布式架构，运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响，节点支持7x24小时不间断连续开机工作能力；
2.采用H.265视频编码算法，支持≥2K分辨率采集，分辨率及帧率并向下兼容，自动适应编码方式，带宽码率128K-20Mbps可调；
3.支持双击输入信号源可调出快捷菜单，可实现软KVM操作、设备编辑、视频设置等操作内容，一键式填入视频流地址，快速增加输入设备；
4.节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络支持组播的情况下支持超过200路以上并发，满足跨网段跨区域互联互通；同时可兼容组播，组播并发数量不受限制；单播和组播均具有完善的流控措施，无任何花屏或马赛克情况；
5.为保证系统安全性，接入内网的电脑与接入外网的电脑，在通过HDMI连接线及USB连接线都接入节点的情况下，节点只支持键盘鼠标信号传输和视频信号传输，两台电脑之间不会发生数据互通，避免出现内网通过节点连入外部互联网，避免“一机两用”违规；
6.具备≥1路HDMI输入、≥1路HDMI环出、≥1路RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥1路RS232、≥3路IO/IR、≥2路USB接口、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口；
7.为防止视频线异常松动脱落，节点HDMI视频接口具备≥6级可调节伸缩保护卡扣装置；
8.所投产品需现有显控系统兼容，在不增加其他设备的情况下实现信号互联互通，资源共享；
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	分布式输出节点2
	1.完全分布式架构，运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响，节点支持7x24小时不间断连续开机工作能力；
2.采用H.265视频编码算法，支持4K分辨率并向下兼容；
3.支持多人同时对同一个屏幕进行交互批注；批注具备最少四种快捷笔触选择，任意笔触粗细可在1到40像素调整，可选择不少于 20 个颜色，快捷标注三角旗、红旗；
4.支持设置拼墙窗口布局为1P、4P、9P、1+4P、1+5P、2+8P、1+12P等常用布局，也可自定义拼墙布局的行列数量，支持使用拼墙输出盒的原始布局，可开启自动填充布局模式；
5.为保障产品稳定性，要求分布式产品MTBF≥200000小时；
6.为防止视频线异常松动脱落，节点 HDMI 视频接口具备≥6级可调节伸缩保护卡扣装置；
7.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路DVI输出接口、≥1路VGA输出接口、≥1路RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥3路RS232、≥4路IO/IR，≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口；
8.支持综合图像校正、三维空间变换、身（肢）体关键点识别、人脸识别、手识别以及手势分类和控制行为推理功能，无需借助穿戴任何传感器装置实现体感视音频调度、体感业务操作和体感指挥场景切换功能；
9.所投产品需与现有显控系统兼容，在不增加其他设备的情况下实现信号互联互通，资源共享；
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	32寸监视器
	1、屏幕尺寸：32英寸
2、屏幕分辨率：全高清
3、系统：Android
4、运行内存/RAM：1GB
5、背光方式：直下式/DLED
6、USB2.0接口数：2个
7、HDMI2.1接口数：2个
8、USB3.0接口数：2个
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	升降器
	定制
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	监听耳机
	1.频响范围:20Hz - 40kHz
2.喇叭尺寸:45mm
3.最大声压级:118dB
4.音频解码:AAC/SBC/LDAC
5.充电接口:USB-C
6.耳机电池容量:1000mAh
7.蓝牙版本:Bluetooth 6.0
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	会议室灯膜
	1、定制
	

	49
	视频切换台2
	切换箱体，支持输入不小于9槽位，输出不小于9槽位。支持前面板按键，带字符屏显示。不少于1个 RJ-45 10/100M自适应以太网口、不少于1个RS-232 串口输入口（DB9母头）、不少于1个RS232串口输出口（DB9公头），支持网络、RS232控制，本次配置不低于16路HDMI输入、16路HDMI输出。
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	智控核心主机
	1.5U标准型智能中控，前面板带电源开关，支持110~220V供电，支持8个多功能串口（RS232/422/485）,支持8个IR红外接口，支持8个I/O接口，支持10个弱电继电器，支持双网口
	

	51
	智控软件编程
	软件编程
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	有线智控控制端
	不少于10寸专用固定式安卓触控终端，支持墙面安装和桌面安装（配合桌面托架），美观高端，高性能处理器，高分辨率广视角屏幕，10.1寸、分辨率1280(RGB)×800 、支持POE网口供电，支持12V直流供电，支持有线网络和WIFI无线网络，无电池固定安装
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	电源管理终端2
	不少于8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置;
内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机;
支持面板LOCK锁定功能，防止误操作;
配置232接口，支持外部中控设备控制/多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。
通过前面板开关自动时序上电或关电
不少于8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷
实时电压显示，可直观的看到设备所处地点的工作电压
采用高品质的万用座，对接紧密，不易脱落，适应各种规格的电源插头
电源净化功能(EMI专业电网滤波器)，提供更纯净的电源
欠压、超压检测
	

	54
	协议传输器
	以太网协议主机,支持不少于24个10/100/1000BASE-T端口(含不少于8个SFP Combo),不少于4个1G/10GBASE-X SFP Plus端口,不少于1个Slot
含双电源，含2个千兆模块
	

	55
	轻质砖
	轻质砖
	

	56
	水泥砂浆1
	墙壁批荡用水泥砂浆
	

	57
	定制门槛石
	1.5m*0.25
	

	58
	大理石踢脚线
	1、大理石踢脚线、天然天麻石，整块切片；
2、20mm厚，10mm宽;
	

	59
	涂料 1
	墙面、天棚无机涂料：易清洁、易维护、阻燃、环保、无异味无毒，符合强制性国家标准：GB18585—2001《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》。
	

	60
	涂料 2
	墙面、天面所需乳胶漆（3遍），环保、无异味无毒，符合强制性国家标准
	

	61
	涂料 3
	墙面、天面所需深色防尘漆（2遍），环保、无异味无毒，符合强制性国家标准
	

	62
	胶合板墙
	隔墙用胶合板墙 单面
	

	63
	墙固剂
	刷墙固剂
	

	64
	定制阳光卷帘
	阳光卷帘
	

	65
	定制窗帘盒
	定制玻璃幕墙处窗帘盒
	

	66
	水泥砂浆2
	地面找平用水泥砂浆
	

	67
	地固剂
	刷地固剂
	

	68
	定制不锈钢踢脚线
	不锈钢踢脚线，100mm高
	

	69
	OA静电地板
	OA静电地板
	

	70
	包塑软管
	1、地面强电线槽、地面线槽开口杯梳：
2、DN32，引至地面包塑软管保护线缆；
	

	71
	地毯
	地毯
	

	72
	铝合金L型型材
	1、铝合金拉丝，L型收边条30*30；
2、玻璃幕墙地面异造型包裹，嵌入地毯L型铝合金收边；
3、梯级踏步边角包裹，嵌入地毯L型铝合金收边条；
	

	73
	照明配电箱
	含箱体、含空开（1个总空开、9个照明空开、9个插座空开）等。
	

	74
	LED灯盘（300*1200）
	1、LED照射面积≥10-15（含）平米；
2、控制方式：普通开关控制材质：铝合金；
3、色温：冷光（5000K以上）；
4、照明功率：30-40W
	

	75
	照明配电电缆
	WDZB-YJY-5×10mm2
	

	76
	照明插座电线
	WDZB-BYJ-3×2.5mm
	

	77
	照明大面板
	照明面板、86型、二开单控
	

	78
	六类非屏蔽双绞线
	六类非屏蔽双绞线，305米/箱
	

	79
	定制镀锌线槽
	规格：MR100mm*100mm*1.0mm
	

	80
	定制双开木质门
	双开木质门尺寸宽2000mm*高2400mm，门上方含宽2000mm*高700mm木质装饰板，含门框等配件。
	

	81
	卡式嵌入式水冷空调天花机
	卡式风机盘管MCKW1200W--额定制冷容量：11.9kw,
额定制热容量：18kw,风量：高档≥2040m³/h、中档1680m³/h、低档1380m³/h。
	

	82
	无缝钢管1
	无缝钢管 DN80
	

	83
	保温棉
	1、 B1橡塑保温棉;
2、适用管径DN80/DN50/DN40/DN32/DN20)，厚度30mm
	

	84
	无缝钢管2
	镀锌钢管 DN40
	

	85
	PCV-U冷凝水管1
	PCV-U冷凝水管  DN50
	

	86
	PCV-U冷凝水管2
	PCV-U冷凝水管  DN40
	

	87
	PCV-U冷凝水管3
	PCV-U冷凝水管 DN32
	

	88
	手动蝶阀
	手动蝶阀：DN80
	

	89
	碳钢法兰1
	碳钢法兰： DN50
	

	90
	铜闸阀
	铜闸阀：DN20
	

	91
	碳钢法兰2
	碳钢法兰： DN80
	

	92
	碳钢法兰3
	碳钢法兰： DN40
	

	93
	电磁二通阀 
	电磁二通阀 ：DN25
	

	94
	温控器 
	液晶面板 ：AC8100
	

	95
	不锈钢软接
	设备与冷冻水管不锈钢软接：DN20
	

	96
	控制电缆
	空调末端控制电缆7*1.5
	

	97
	排气阀
	排气阀：DN25
	

	98
	冷冻水管配件 
	45度弯头\90度弯头\直通\变径三通\三通
	

	99
	PVC-U排水管配件 
	45度弯头\90度弯头\直通\变径三通\三通\PVC胶水
	

	100
	冷冻水管吊架
	冷冻水管支架制作安装 支架、吊架、托架
	

	101
	直通变径1
	直通变径DN80变DN50
	

	102
	直通变径2
	直通变径DN80变DN40
	

	103
	直通变径3
	直通变径DN50变DN40
	

	104
	空调钢管1
	DN50
	

	105
	空调钢管2
	DN32
	

	106
	空调钢管3
	DN25
	

	107
	空调配电箱
	含箱体、含空开（1个总空开、6个空调空开、2个备用空开）等。
	

	108
	24口千兆网络交换机
	24口千兆网络交换机,含24个千兆电口、2个千兆光口、配置2个千兆光模块、含原配跳纤
	接入原华三系统，按现场需求配置

	109
	堆叠卡
	堆叠卡 
	接入原华三系统，按现场需求配置

	110
	堆叠线
	堆叠线缆
	

	111
	镀锌线槽
	规格：MR100mm*100mm*1.0mm
	

	112
	电插锁2
	定制
	

	113
	开门按钮2
	86型开门按钮
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4、包装、运输、贮存和质量保证
1、材料、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
2、所有部件经妥善包装或装箱后，运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
3、在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。
6、整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。
8、包装、运输和贮存均由投标方负责，运输的目的地为安装地点，设备抵达目的地后，投标方组织开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符，招标方有权向投标方提出索赔。
9、订购的新产品除应满足本条件书外，投标方还应提供产品的合格证书。
10、投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外构件在内）均应符合规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
11、投标方应遵守本条件书中各条款和工作项目的ISO9000 GB/T1900 质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

[bookmark: _Toc8656][bookmark: _Toc4573]5.供货范围
[bookmark: _Toc31034][bookmark: _Toc144130743][bookmark: _Toc158522109][bookmark: _Toc82166590][bookmark: _Toc81280740][bookmark: _Toc64999651][bookmark: _Toc407417359][bookmark: _Toc535231678][bookmark: _Toc407982394][bookmark: _Toc65987665][bookmark: _Toc64999091][bookmark: _Toc407415872][bookmark: _Toc82166588][bookmark: _Toc158522111]5.1、一般要求
投标方应根据以下供货范围一览表进行供货，为确保工程整体效果，在不改变其它功能要求情况下，投标方应补充清单中遗漏的产品。
投标方可根据总体功能进行方案优化，对优化方案进行报价作为招标方参考。
投标方提供的设备应包含所有安装的辅助材料，投标方可根据功能及现场情况确定材料的多少。
为确保方案整体功能的完整性，投标方可根据实际需要增加或减少所必须的设备和材料，但必须对原有方案进行详细说明。若出现功能性的差异，投标方在中标后应无条件免费补充。
[bookmark: _Toc144130744]投标方所报设备价格包括了相应的材料、设备运输、技术支持费用。
[bookmark: _Toc14245][bookmark: _Toc139425920][bookmark: _Toc164012999]5.2、供货范围一览表
5.21、标包1：广东电力通信科技有限公司2026年广州地区、佛山地区办公楼设备改造专项物资采购供货范围一览表：
	序号
	物资/材料名称
	单位
	数量

	1
	谈话专用流媒体解码终端
	台
	7

	2
	指挥智控系统
	套
	7

	3
	有线指挥控制平板电脑
	台
	7

	4
	谈话指挥客户端
	套
	6

	5
	谈话受令屏
	套
	7

	6
	谈话专用流媒体编码终端
	台
	14

	7
	报警联动系统
	套
	12

	8
	审查调查谈话同步录音录像设备
	台
	7

	9
	审查调查谈话记录应用系统
	套
	7

	10
	紧急报警系统
	套
	12

	11
	谈话专用特写摄像机
	台
	22

	12
	谈话专用全景摄像机
	台
	11

	13
	谈话指挥云台摄像机
	台
	7

	14
	谈话专用指挥摄像机
	台
	4

	15
	多功能指挥控制键盘
	套
	4

	16
	阵列式全向音频采集器
	套
	14

	17
	温湿度环境显示系统
	套
	11

	18
	监督谈话同步录音录像设备
	台
	1

	19
	约谈边缘计算应用终端
	台
	5

	20
	隐藏式摄像机
	台
	2

	21
	功率助推器
	台
	1

	22
	柱形电声换能器
	台
	2

	23
	多媒体插座
	套
	16

	24
	电源管理终端1
	台
	8

	25
	人脸识别一体机
	台
	6

	26
	电插锁1
	套
	1

	27
	电磁锁
	台
	36

	28
	开门按钮1
	套
	29

	29
	门禁电源
	台
	37

	30
	人脸识别固件升级
	套
	31

	31
	破玻按钮
	台
	37

	32
	刷卡一体机
	台
	8

	33
	卡片录入仪
	台
	1

	34
	通行卡
	张
	26

	35
	超高清摄像机1
	台
	1

	36
	超高清摄像机2
	台
	1

	37
	超高清摄像机3
	台
	6

	38
	摄像机控制键盘
	台
	2

	39
	视频切换台1
	台
	3

	40
	8路输出扩展器
	台
	2

	41
	分布式输入节点1
	台
	12

	42
	分布式输出节点1
	台
	4

	43
	分布式输入节点2
	台
	2

	44
	分布式输出节点2
	台
	2

	45
	32寸监视器
	台
	1

	46
	升降器
	套
	1

	47
	监听耳机
	个
	2

	48
	会议室灯膜
	套
	1

	49
	视频切换台2
	台
	1

	50
	智控核心主机
	台
	1

	51
	智控软件编程
	套
	1

	52
	有线智控控制端
	台
	1

	53
	电源管理终端2
	台
	1

	54
	协议传输器
	台
	2

	55
	轻质砖
	m
	9.6

	56
	水泥砂浆1
	m²
	19.2

	57
	定制门槛石
	块
	4

	58
	大理石踢脚线
	m
	7

	59
	涂料 1
	m²
	958

	60
	涂料 2
	m²
	958

	61
	涂料 3
	m²
	540

	62
	胶合板墙
	m²
	27

	63
	墙固剂
	m²
	528

	64
	定制阳光卷帘
	m²
	76

	65
	定制窗帘盒
	m
	32

	66
	水泥砂浆2
	m²
	366

	67
	地固剂
	m²
	366

	68
	定制不锈钢踢脚线
	米
	118

	69
	OA静电地板
	m²
	360

	70
	包塑软管
	m
	139

	71
	地毯
	m²
	366

	72
	铝合金L型型材
	m
	53

	73
	照明配电箱
	套
	2

	74
	LED灯盘（300*1200）
	套
	32

	75
	照明配电电缆
	m
	125

	76
	照明插座电线
	m
	800

	77
	照明大面板
	个
	13

	78
	六类非屏蔽双绞线
	箱
	14

	79
	定制镀锌线槽
	m
	530

	80
	定制双开木质门
	樘
	4

	81
	卡式嵌入式水冷空调天花机
	台
	12

	82
	无缝钢管1
	m
	55

	83
	保温棉
	m
	550

	84
	无缝钢管2
	m
	180

	85
	PCV-U冷凝水管1
	m
	40

	86
	PCV-U冷凝水管2
	m
	50

	87
	PCV-U冷凝水管3
	m
	60

	88
	手动蝶阀
	个
	2

	89
	碳钢法兰1
	副
	8

	90
	铜闸阀
	个
	24

	91
	碳钢法兰2
	副
	8

	92
	碳钢法兰3
	副
	16

	93
	电磁二通阀 
	套
	12

	94
	温控器 
	个
	12

	95
	不锈钢软接
	个
	24

	96
	控制电缆
	m
	120

	97
	排气阀
	个
	2

	98
	冷冻水管配件 
	个
	120

	99
	PVC-U排水管配件 
	个
	30

	100
	冷冻水管吊架
	kg
	300

	101
	直通变径1
	个
	2

	102
	直通变径2
	个
	4

	103
	直通变径3
	个
	4

	104
	空调钢管1
	m
	40

	105
	空调钢管2
	m
	120

	106
	空调钢管3
	m
	24

	107
	空调配电箱
	台
	2

	108
	24口千兆网络交换机
	台
	6

	109
	堆叠卡
	块
	2

	110
	堆叠线
	条
	2

	111
	镀锌线槽
	m
	420

	112
	电插锁2
	套
	8

	113
	开门按钮2
	个
	2
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