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惠蓄公司2026年厨房制冷设备采购

技术要求

二〇二六年七月
一、项目介绍
1、项目地点简介

本项目地点位于广东省惠州市博罗县罗阳镇礤头村惠州抽水蓄能电站厂区内，厂区距离博罗县政府15公里，距离惠州市政府约28公里，距离广州市天河区岗顶约126公里。

2、项目概况

本项目采购一批双温操作台、四门冷柜。

二、项目主要内容要求

1、项目具体内容详见附件清单。投标人提供产品不低于本标书要求的验收要求指标及按照规格与技术参数。

三、验收要求

1、焊接平整无渗漏，不锈钢表面无划痕凹陷。门封严密无冷气外溢，排水通畅。必须提供强制性产品认证证书（CCC）及有保修卡。

四、工期要求

本项目要求工期为30天。

五、规格与技术参数

	序号
	商品名称
	规格


	技术参数
	数量（台）
	备注

	1
	厨房操作台
	1、外形尺寸：1800*800*800(MM)

2、201不锈钢，双温款。
	1、温度范围：冷冻-22至-6度,冷藏0-10度

2、额定电压：220V

3、制冷管材质：全铜

4、制冷方式：直冷

5、能效等级：一级能效

6、控温方式：电子温控

7、加热除霜：日字全框加热除霜

8、自动回弹门：有
9、冷藏容积：257L，冷冻容积257L
	8
	

	2
	四门冷柜
	1、外形尺寸：1200*710*1940(MM)

2、整机201不锈钢，四门冷冻，全铜管。
	1、温度范围：-18度至-6度

2、额定电压：220V

3、制冷管材质：全铜

4、制冷方式：直冷

5、能效等级：一级能效

6、控温方式：电子温控

8、冷冻容积：943L

9、门款式：四门
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