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昭通供电局2026年车载安全工器具

购置技术规范书
云南电网有限责任公司

昭通供电局综合服务中心（涉电分中心）
2026年3月
技术要求及相关资料

一、总则

1.1 本技术规范适用于昭通供电局2026年车载安全工器具采购。

1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，承包商应提供符合本技术规范和国家标准的评价成果。

1.3 技术规范所使用的标准如遇与承包商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 技术规范经双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 本技术规范未尽事宜，由采购方和承包商在合同签订时双方协商确定。
二、项目概况

2.1 项目简介：昭通供电局现需采购77张新购车辆车载安全工器具（三角警示牌77个）。

2.2 采购原因：该产品不在网、省两级集中采购目录及电子商城采购目录内，特采用零星采购平台进行采购。

2.3 资金来源：企业自筹资金（运输费）。

2.4 资金批复文件：《关于下达昭通供电局 2026年
成本费用预算的通知 》昭电计财〔2026〕12号。 

2.5 项目预估金额：1200.00元。 
三、采购供货一览表及供应商资格要求

3.1 供货一览表
	序号
	物品名称
	规格型号
	单位
	数量
	结构及组成

	1
	三角警示牌
	700 mm × 700 mm‌
	个
	77
	形状：正等边三角形，中空结构。

尺寸：边长 700 mm；反射器宽度 25–50 mm；外边缘宽≤5 mm；中空区最小边长 70 mm。

结构：由红色回复反射区（外侧）+ 红色荧光区（内侧） 同心等边三角形组成；带可折叠 / 稳固支架，支撑面与底边间距≤300 mm。




3.2 供应商资格要求
（1）供应商必须具有一般纳税人资格（提供相关证明材料）。
功能描述及要求

（1）三角警示牌是车辆故障/事故时能被动反光警示装置，核心功能是昼夜提醒后车避让、防止二次事故。高亮度荧光材料在白天提供强对比度视觉信号，远距离提醒来车，逆反射材料将车灯光线原路反射，实现夜间 “高亮可见”。

五、供货时限
自合同签订之日起至2026年8月15日。

六、服务要求
（1）三角警示牌供应商需提供产品3C 认证证书、GB 19151-2003 标准检测报告，外观（无破损、变形、褪色）、反光效果（夜间车灯照射下反光清晰）、尺寸（边长、反射器宽度、中空区尺寸），确保符合国标，验收不合格需三日内退换。
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