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广东电力通信科技有限公司2026年智慧协作主机委托制造采购
技术规范书










广东电力通信科技有限公司
二〇二六年七月



广东电力通信科技有限公司2026年智慧协作主机委托制造采购技术参数
一、总则
1.1概述
本规范书适用于广东电力通信科技有限公司智慧协作主机组件委托生产加工零星采购项目。供方应按本规范要求完成产品设计、制造、试验、包装、运输及技术服务，确保产品满足电网多媒体会议、远程视频会议、指挥调度场景下的集中控制与管理需求。
本规范书与加工图纸、试验报告具有同等法律效力，图纸标注要求与正文不一致时，以加工图纸为准。
1.2引用标准
本文件引用下列标准文件，最新版本适用于本文件：
GB/T 9813.1-2016 《计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机》
GB/T 17626.x 系列 《电磁兼容 试验和测量技术》
SJ/T 11364-2014 《电子信息产品污染控制标识要求》
其他相关国家及行业标准

二、供货范围
供方成套提供智慧协作主机组件4套，每套包含核心处理器 (SoC)、运行内存 (RAM)、固态存储、电源管理IC、千兆以太网PHY芯片、串口扩展芯片等全部零部件，所有零部件规格、数量、组装要求严格按照附件1加工图纸执行，不得随意变更。
	序号
	零件名称
	规格
	数量（套）
	加工/采购技术要求

	1
	核心处理器（SoC）
	RK3568J（工规），4核64位，主频最高2.0GHz
	4
	工业级BGA封装，含CPU、DDR、eMMC、PMIC一体化核心板，宽温设计

	2
	运行内存（RAM）
	4GB DDR4（晶存RS1G32LO4D2BDS-53BT）
	4
	稳定兼容、宽温、不掉速

	3
	固态存储（eMMC）
	128GB（YXSBG6PX-AE）
	4
	工业级存储，高擦写、掉电保护、宽温稳定

	4
	电源管理IC
	RK809
	4
	与核心处理器配套，构建高效稳定供电系统

	5
	千兆以太网PHY芯片
	YT8521SH-CA
	8
	满足双网口高带宽通信与主备需求

	6
	千兆以太网脉冲变压器
	SM51589PEL
	8
	与PHY芯片配套，信号隔离与阻抗匹配

	7
	串口扩展芯片
	CH348Q（USB2.0高速转8路独立UART）
	8
	提供8路稳定UART扩展

	8
	RS485隔离收发模块
	RSM485M / SIT3485ESA
	24
	3.3V半双工，隔离设计，抗干扰

	9
	RS232收发器芯片
	MAX3232EIPWG4 / SIT3232EEUE
	4
	双通道，宽电压，工业级

	10
	继电器
	EC2-5NU
	4
	触点保护，满足8路RELAY驱动需求

	11
	I²C I/O扩展芯片
	NCA9555
	8
	用于GPIO扩展，含电平转换及保护电路

	12
	高速CAN收发器芯片
	TJA1042T/3,118
	8
	满足CAN总线通信需求

	13
	双通道无滤波D类功放
	VA2213TSG28（2×15W）
	4
	用于音频输出驱动

	14
	RTC实时时钟模块
	SD2506API-G
	4
	精确计时，含备用电池接口

	15
	USB3.1 Gen1 4口集线器控制器
	VL817-Q7
	4
	提供USB扩展能力

	16
	SPI闪存芯片
	W25Q32JVSSIQ
	4
	用于固件存储

	17
	状态指示灯板
	LED阵列（含37颗发光二极管及限流电阻）
	4
	含8组串口状态灯、8组IR/RELAY/GPIO状态灯、2组网络状态灯

	18
	电源模块
	AC 220V输入，DC 12V/3A输出，功率≥35W（LRS-35-12）
	4
	带3C认证，过载保护、短路保护齐全，满足整板供电需求

	19
	PCB板材
	FR-4，四层及以上，尺寸250×188mm
	4
	高耐热、抗剥离，含底板及转接板PCB，双面贴片

	20
	连接器与线缆
	定制（含排线、品字插座、线对板端子等）
	4
	工业级，抗震、耐拔插、接触可靠

	21
	机箱与结构件
	1U标准机架式钣金机箱
	4
	专业抗震与通风散热设计，含面板开孔、内部支架、螺丝及垫片

	22
	散热风扇
	线长320mm
	4
	满足机箱散热需求



三、技术参数
3.1核心处理性能
1) 处理器：工业级4核64位，主频最高2.0GHz；支持图形加速；≥1 TOPS算力。
2) 运行内存(RAM)：≥ 4GB DDR4。
3) 固态存储(SSD)：≥ 128GB。
3.2多媒体与控制接口
1) 1路 HDMI输入接口
2) 1路 HDMI输出接口
3) 1路 立体声输入接口
4) 1路 立体声输出接口
5) 2路 RJ45 千兆网络接口
6) 8路 RS232/RS485/RS422 可编程串口
7) 8路 IR红外发射接口
8) 8路 RELAY继电器接口
9) 8路 GPIO接口
3.3指示灯
1) 8组 RS232 控制状态指示灯
2) 8组 IR/RELAY/GPIO 控制状态指示灯
3) 2组 网络通讯状态指示灯
3.4环境适应性
1) 工作温度：-20℃~+70℃ （基于工业级元器件）
2) 防护等级：采用标准工业设计，可安装于标准机柜，具备抗震、防尘、防水功能。
3) 结构设计：优质镀锌钢板机箱，专业抗震与通风散热设计。

[bookmark: _Toc505241235][bookmark: _Toc526001224][bookmark: _Toc25876][bookmark: _Toc245207092][bookmark: _Toc398755366][bookmark: _Toc408406121][bookmark: _Toc387135655]四、制造与工艺要求
1. 所有元器件、材料均为全新、无老化、无缺陷的正品。
2. PCB焊接应采用无铅工艺，符合环保要求。
3. 整机组装应严格按照生产工艺流程进行，确保各接口、模块连接牢固可靠。
4. 机箱表面处理应均匀、无划伤、无锈蚀。
5. 产品出厂前应进行不少于72小时的老化测试，确保稳定性。
6. 制造全过程应建立可追溯的质量管理体系，保留关键工序的检验记录。

五、包装、运输和贮存及质量保证
5.1包装
要严格按照制造厂给出的说明书对产品进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供产品的运输和储存说明书；
产品制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定；
包装箱上应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”等字样明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号；
产品的包装应能保证整体设备及各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
5.2运输
1． 整体运输时产品内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装；
2． 单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配；
3． 整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求；
4． 随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺；
5.3储存
产品应存放在通风、干燥、无腐蚀性气体的室内环境中，温度：5℃～25℃，温度日波动≤±5℃，禁止骤冷骤热、相对湿度：40%～60%RH。
5.4开箱检查
收货方有权在收到货物后进行开箱检查，核对产品外观、数量及附件是否完好、齐全。如有问题，应立即通知供方
六、安装与服务要求
1． 供方应提供详细的《说明书（安装及使用）》、《合格证、保修卡》、充足的接线端子等配件。
2． 供方应提供电话、邮件、远程桌面等技术支持方式。
3． 产品质保期≥36个月，自验收合格之日起计算。质保期内，因产品自身设计、材料或工艺缺陷导致的故障，供方应免费维修或更换。
4． 质保期外，供方应提供终身有偿维护服务，并以优惠价格供应备品备件。
5． 重大故障或紧急情况，供方应承诺在接到通知后4小时内响应，24小时内提供解决方案。

七、质量保证承诺
1． 供方保证所供产品为全新正品，各项指标均符合本技术规范书要求。
2． 供方保证产品在正常使用条件下，其性能和可靠性达到设计要求。
3． 若因设计、材料、工艺等供方原因导致产品出现质量问题，供方应无条件进行整改或更换，并承担由此产生的相关费用。
4． [bookmark: _GoBack]供方应负责硬件设备的出厂测试工作，按照相关技术标准及测试规范开展功能、性能、可靠性等项目测试，并提供完整的《出厂测试报告》，确保交付设备符合技术要求及质量标准。


附录1：智慧协作主机硬件连接框图
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