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数字电网公司2026年公司

空调清洗服务项目

技术规范书

南方电网数字电网科技（广东）有限公司
2026年7月

项目概况

1.1.项目概述

为保障公司办公环境健康环保，拟对公司空调进行定期清洗。现对公司2026至2028年度的空调内外机清洗服务进行采购，由报价人提供空调清洗服务。本项目报价为空调清洗服务单价，采购内容仅基于公司需求期内的预估用量，采购人不承诺在服务有效期内必须与报价人下达服务需求。
1.2.服务期限

自2026年8月15日起至2028年12月31日。

1.3项目范围

本项目对数字电网公司广州场地内空调外机、内机清洗服务，数量约400台，主要为5匹的多联机及少量3匹多联机，内机为天花机。
服务内容包括室内机回风过滤网清洗，室外机散热翅片、外壳及风扇清洗。本项目不包含盘管翅片清洗、风轮/叶轮清洗、冷凝水盘清理、风管系统清洗。
二、其他要求：

1.报价人须持有有效营业执照，经营范围包含空调清洗、维护或相关服务。

2.人员要求：具有专业清洗设备和不少于5人的专业服务团队，至少两名人员具备高空作业证。须提供人员名单及至少两人有效的高空作业证。
3.文明作业：拆卸及安装路径上必须铺设防尘布或塑料膜，防止灰尘滴落污染地毯或地板，靠近空调的办公桌、电脑、文件柜等须用防尘罩覆盖；拆卸后的滤网统一送至指定区域（如卫生间、茶水间或室外平台）集中清洗，严禁在办公区域直接冲洗；搬运滤网过程中必须轻拿轻放，防止磕碰导致滤网边框断裂；清洗完毕并干燥后，须当天内安装复位。

4.安全作业：拆卸和安装滤网前后，必须确认空调已断电，严禁带电操作；如涉及使用梯子登高拆卸（如吊顶式室内机），须使用合格梯具，并安排专人扶梯监护。

5.损坏赔偿：如在拆卸、搬运、清洗、安装过程中造成滤网破损、断裂或变形，报价人需更换同规格原厂配件，确保恢复原状。
三、验收标准
1.通风正常，出风量无明显减弱；

2.无异常噪音；

3.无漏水现象（排除因操作不当导致冷凝水溅出）。

四、报价与结算

1.本项目报统一单价，不区分空调型号与参数。
2.据实结算。报价人根据采购人需求提供清洗服务，完成后提交结算单及专用发票，经采购人确认后30个工作日支付。
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