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2026年存储网络交换机第一批寻源项目
技术规范书
南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司

2026年7月
概述

本文件适用于南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司（以下简称寻源方）2026年存储网络交换机第一批定向寻源项目，本文件的最终解释权归南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司。响应方必须仔细阅读本文件的所有条款，以中文逐条做出明确答复（点对点应答）并给出相关技术指标偏差，提供技术建议书，提交设备配置清单及相关产品详细说明文档等附件资料。

响应方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则寻源方将有权取消响应方的响应资格，由此产生的一切后果由响应方承担。

响应方应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求，对于本技术规范书中的条款，响应方如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案以及技术差异表中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。

中标人所提供的产品质量及安全保证、供货与进度、售后服务、技术服务等响应情况及承诺作为公司设备履约评价及设备运行服务评价依据。

寻源方在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。

响应方未经寻源方同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。

打“★”号条款为必须满足内容，响应方如有任何一条不响应或不满足（含负偏离），按无效投标处理。

本技术规范书解释权属寻源方所有。

质量及安全保证

订购的新产品除满足本规范书外，中标人还应提供产品的鉴定证书。

响应方保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括响应方的外构件在内）均符合规范书的规定。若寻源方根据运行经验需中标人提供某种外购零部件，中标人积极配合。

响应方遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO9000  GB/T1900 质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。

中标人提供的任何固件和软件不得存在恶意程序。

中标人所提供固件和软件的原制造商提供补丁支持。

中标人或中标人所提供固件和软件的原制造商发现缺陷，在发布补丁程序后一周内向寻源方提供补丁程序或者配件。

寻源方发现中标人所提供固件和软件存在缺陷，原制造商在接到寻源方通知之日起1个月内提供相应的补丁程序或者配件。

中标人提供的产品若不符合国家网络安全审查等相关政策，由中标人免费进行更换。

当产品部件出现供应风险时，中标人应通知招标方并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。

中标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。

供货与进度

响应方响应并承诺下列交货时间和到货目的地的要求。

交货时间要求

本技术规范书所列所有设备、产品在合同生效后45天内全部交货，逾期未完成交货按照合同约定条款执行扣款。

到货目的地要求

本次采购的设备/产品到货目的地直接为需方指定地点。
进度安排
	内容
	所用天数
	备注

	合同生效日
	开始
	

	设备全部到货
	45天
	包括节假日（下同）


说明：

1、本表所列天数为每一阶段使用的最大容许天数；

2、中选供应商可按上表所列总体进度安排更详细的进度表。

应急供货方案

响应方提供详细的应急供货方案，以满足：在需方急需设备的情况下，能在2周之内提供符合性能、配置要求的设备。

★设备参数

特别说明：所列的主机技术参数及选项配件必须全部应答，并在报价表中报价。

设备涉及的主要芯片产品（处理器、DRAM、Flash、交换/转发芯片）需要满足自主可控要求，提供自主可控芯片证明材料及承诺函。

4.1存储交换机
4.1.1存储网络交换机（框式）
	序号
	项目
	要求

	1
	*自主可控
	控制及转发处理单元要求必须为自主可控的设计、研发、生产。（提供相关证明文件）

	2
	整机尺寸
	设备适合19英寸标准机柜(600mm宽×1200mm深×2200mm高)安装,投标方应详细说明产品尺寸。

	3
	运行耗电功率
	<=5000W(满配板卡耗电功率不大于8000W),宜支持绿色环保技术要求，可根据需求自动调整非必要接口或板卡功耗

	4
	电源
	直流-48V~-60V/交流210v~240V/高压直流240V

	5
	设备架构
	主控引擎与交换网板物理独立,控制和转发平面物理分离,主控板故障或者更换不影响整机转发性能

	6
	
	无阻塞交换架构：正交设计、 Clos 交换；

	7
	
	严格前后风道

	8
	
	*主控≥2,且满配

	9
	
	*交换网板插槽数量≥4,且满配交换网板

	10
	
	*业务板槽位数≥4

	11
	
	*风扇框个数≥2,且满配

	12
	*主控板冗余
	1＋1或N+M冗余，单个主控板故障时整机性能不下降，主控板兼容所有类型业务接口板卡。

	13
	*交换网板冗余
	1＋1或N+M冗余，单个交换网板故障时整机转发不影响，性能平滑下降

	14
	电源冗余
	1+1或N+M（交流/直流），电源≥4

	15
	风扇冗余
	风扇框冗余，单个风扇故障时不影响整机散热与运行

	16
	*转发性能
	交换容量≥30Tbps

	17
	
	包转发率≥21600Mpps

	18
	支持的接口类型
	100GE，25GE

	19
	整机最大接口数量
	100GE≥144;

	20
	
	25GE≥192;

	21
	MAC地址表
	≥128K（提供相关证明文件）

	22
	二层功能
	支持802.1Q（VLAN），数目不小于4k；（提供相关证明文件）

	23
	
	支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址的VLAN划分

	24
	
	支持802.1ad（QinQ）

	25
	
	支持端口聚合，802.3ad

	26
	
	支持跨设备链路聚合（包括设备N:1虚拟化后跨设备做链路聚合、设备未做N:1虚拟化的独立设备之间跨设备做链路聚合）

	27
	
	支持生成树协议（STP），多生成树协议（MSTP）,快速生成树协议（RSTP）；

	28
	
	支持N:1镜像、流镜像、远程端口镜像

	29
	
	支持端口广播风暴抑制

	30
	
	支持以太网超大帧 Jumbo frame

	31
	三层功能
	支持IPv4静态路由、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP4等IPv4动态路由协议

	32
	
	IPV4路由表总容量≥9.6 万（提供相关证明文件）

	33
	
	支持IPv6静态路由、支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	34
	
	支持 IPv6 的 TCP、Ping 、Tracert、Socket、UDP

	35
	
	IPV6路由表总容量≥5 万（提供相关证明文件）

	36
	
	IPv4和IPv6双协议栈

	37
	
	支持路由协议多实例、策略路由

	38
	存储网络功能
	*支持PFC，支持PFC死锁预防

	39
	
	支持RDMA,RoCEv2

	40
	
	*支持AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限；

	41
	
	支持ECN Overlay，将ECN功能应用到VXLAN网络中；

	42
	
	*支持iNOF

	43
	
	支持拥塞避免、拥塞控制功能

	44
	组播
	IGMP V1/V2/V3

	45
	
	支持IGMP Snooping V1,V2,V3

	46
	
	支持IGMP Proxy

	47
	
	支持PIM-DM、PIM-SM、MSDP、MBGP 、Any-RP

	48
	大二层特性
	支持Vxlan协议，支持SDN功能

	49
	
	支持BGP EVPN协议

	50
	
	支持MAC Flapping

	51
	
	支持VXLAN over IPv6

	52
	
	支持IPv6 VXLAN over IPv4

	53
	虚拟化
	支持N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，可实现跨设备链路聚合

	54
	
	支持1:N虚拟化：可将一台物理设备(或虚拟设备)最大虚拟化为不少于8台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面，各虚拟交换机的配置/重启互不影响。

	55
	QoS
	Diff-serv/QoS

	56
	
	支持PQ、WFQ、PQ+WFQ等队列调度方式

	57
	
	支持ACL、CAR、Remark等动作

	58
	
	支持RED、WRED、尾丢弃等拥塞避免机制

	59
	
	支持流量整形

	60
	
	对最高优先级的业务，在系统满负载的情况下，经第三层处理的延迟时间短于50us；第二层广播的延迟时间短于1ms；

	61
	可靠性
	支持主备主控板上实时热备份配置数据，支持不间断转发，应支持路由主控、交换网板或交换矩阵、电源、风扇模块和线路板在线热拔插

	62
	
	支持VRRP协议

	63
	
	支持路由协议的快速故障检测机制

	64
	
	支持IP FRR，业务切换时间小于50ms。

	65
	
	电源、接口部分过流、过压保护；电源的告警监视；电压和环境温度的监视

	66
	
	支持BFD

	67
	
	支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备

	68
	安全性
	支持二层到四层的ACL

	69
	
	支持BPDU保护、Root保护、环路保护

	70
	
	故障后告警和自恢复

	71
	
	OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证

	72
	
	支持单播、组播和广播风暴控制

	73
	
	支持DHCPv4 Server、Relay和snooping

	74
	
	支持IP/ARP/ICMP 安全

	75
	设备管理和维护
	支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert

	76
	
	支持网络检测和故障诊断

	77
	
	支持SNMP V2/V3、Telnet、RMON、SSH

	78
	
	支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理

	79
	
	支持配置回滚

	80
	
	支持BootROM升级和远程在线升级

	81
	
	支持NTP协议

	82
	
	用户分级管理和口令保护;PAP验证、LOGIN验证

	83
	
	支持AAA认证

	84
	
	支持RADIUS用户登录认证

	85
	
	支持FTP、TFTP等文件上下载管理

	86
	
	Syslog日志信息上下载及管理

	87
	
	提供开放的北向API接口

	89
	
	支持Telemetry

	90
	
	支持ERSPAN增强

	91
	
	支持TCP智能流量分析；

	92
	
	支持UDP智能流量分析；

	93
	流量监控
	支持netflow或Netstream

	94
	
	支持Telemetry

	95
	互联互通
	能够与其它各主流厂家的路由器、交换机设备互联互通。

	96
	资质证书
	具备国家工信部颁发的电信设备入网许可证证书

	97
	*配置信息
	CPU信息：提供自主可控芯片证明材料及承诺函（格式见附件）

	98
	
	DRAM颗粒信息：提供自主可控芯片证明材料及承诺函（格式见附件）

	99
	
	FLASH信息：提供自主可控芯片证明材料及承诺函（格式见附件）

	100
	
	交换转发芯片信息：提供自主可控芯片证明材料及承诺函（格式见附件）


	归类
	项目
	存储网络交换机配件要求

	其它功能要求(选配项)
	高压直流电源
	设备高压直流电源（240V&&每套高压直流电源含标配5米直流电源线) 数量1个。

	
	直流电源
	设备直流电源(每套直流电源含标配5米直流电源线) 数量1个。

	
	交流电源
	设备交流电源(每套交流电源含3米交流电源线并带电源接头),数量1个。

	
	100G以太网接口板
	要求100G以太网光接口总数量≥36

	
	100G以太网接口板
	要求100G以太网光接口总数量≥18

	
	25G以太网接口板
	要求25G以太网光接口总数量≥48

	
	100G以太网光接口模块（标准接口）
	多模(0.1kM)(数量1个)

	
	
	单模短距(10kM),(数量1个)

	
	
	单模中距(40kM),(数量1个)

	
	25G以太网光接口模块（标准接口）
	多模(0.1kM)(数量1个)

	
	
	单模短距(10kM),(数量1个)

	
	
	单模中距(40kM),(数量1个)


4.1.2存储网络交换机（盒式）
	序号
	项目
	要求

	1
	*自主可控
	控制及转发处理单元要求必须为自主可控的设计、研发、生产。（提供相关证明文件）

	2
	整机尺寸
	设备适合19英寸标准机柜(600mm宽×1000mm深×2200mm高)安装,投标方应详细说明产品尺寸。

	3
	运行耗电功率
	<=1000W,宜支持绿色环保技术要求，可根据需求自动调整非必要接口或板卡功耗

	4
	电源
	直流-48V~-60V/交流210v~240V；

	
	
	高压直流240V或380V；

	6
	*设备架构
	电源冗余备份，电源≥2，且满配

	7
	
	风扇冗余备份，风扇≥2，且满配

	8
	
	支持前后、后前风道

	9
	*转发性能
	交换容量≧3.5Tbps

	10
	
	包转发率≥1800 Mpps

	11
	*接口要求
	25GE光端口数量≥48个（配置48个25G多模光模块）

	12
	
	100GE光接口≥8个

	13
	MAC地址表
	≥64K（提供相关证明文件）

	14
	二层功能
	支持802.1Q（VLAN），数目不小于4k；（提供相关证明文件）

	15
	
	支持802.1ad（QinQ）

	16
	
	支持端口聚合，802.3ad

	17
	
	支持跨设备链路聚合（包括设备N:1虚拟化后跨设备做链路聚合、设备未做N:1虚拟化的独立设备之间跨设备做链路聚合）

	18
	
	支持生成树协议（STP），多生成树协议（MSTP）,快速生成树协议（RSTP）；

	19
	
	支持端口镜像

	20
	
	支持以太网超大帧 Jumbo frame

	21
	
	IPV4路由表总容量≥1 万（提供相关证明文件）

	22
	
	支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	23
	
	支持IPv6静态路由、支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	24
	
	IPv4和IPv6双协议栈

	25
	大二层特性
	支持Vxlan，支持BGP EVPN，支持SDN功能

	26
	
	支持QinQ Access VXLAN

	27
	
	支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert

	28
	虚拟化
	支持N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，可实现跨设备链路聚合

	29
	组播
	支持IGMP

	30
	
	支持IGMP Snooping

	31
	
	支持IGMP Proxy

	32
	
	支持PIM-SM、MBGP等

	33
	QoS
	支持Diff-serv/QoS

	34
	
	支持PQ、WRR、DRR等队列调度方式

	35
	
	支持RED、WRED、尾丢弃等拥塞避免机制

	36
	
	支持L2协议头、L3协议和L4协议等的组合流分类

	37
	
	支持流量整形

	38
	存储网络功能
	*支持PFC，支持PFC死锁预防

	39
	
	支持RDMA,RoCEv2

	40
	
	*支持AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限；

	41
	
	支持ECN Overlay，将ECN功能应用到VXLAN网络中

	42
	
	*支持iNOF

	43
	
	支持拥塞避免、拥塞控制功能

	44
	可靠性
	支持风扇模块在线热拔插

	45
	
	支持VRRP

	46
	
	支持BFD，BFD for VRRP

	47
	
	支持BFD for VRRP ，BFD for OSPF/BGP/IS-IS/Static Route

	48
	
	电源、接口部分过流、过压保护；电源的告警监视；电压和环境温度的监视

	49
	
	支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备

	50
	安全性
	支持BPDU保护、Root保护、环路保护

	51
	
	故障后告警和自恢复

	52
	
	OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证

	53
	
	支持单播、组播和广播风暴控制

	54
	
	支持DHCP Server、Relay

	55
	
	支持防Dos、arp攻击和ICMP攻击

	56
	设备管理和维护
	支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert

	57
	
	支持SNMP V2/V3、Telnet、RMON、SSH

	58
	
	支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理

	59
	
	支持配置回滚

	60
	
	支持BootROM升级和远程在线升级

	61
	
	支持NTP协议

	62
	
	支持 802.1x 认证

	63
	
	支持AAA认证

	64
	
	支持RADIUS用户登录认证

	65
	
	用户分级管理和口令保护;

	66
	
	支持FTP、TFTP等文件上下载管理

	67
	
	Syslog日志信息上下载及管理

	68
	
	支持Telemetry

	69
	
	支持ERSPAN增强

	70
	
	支持TCP智能流量分析；

	71
	
	支持UDP智能流量分析；

	72
	流量监控
	支持netflow或Netstream

	73
	
	支持Telemetry

	74
	互联互通
	能够与其它各主流厂家的路由器、交换机设备互联互通。

	75
	资质证书
	具备国家工信部颁发的电信设备入网许可证证书

	76
	*配置信息
	CPU信息：提供自主可控芯片证明材料及承诺函（格式见附件）

	77
	
	DRAM颗粒信息：提供自主可控芯片证明材料及承诺函（格式见附件）

	78
	
	FLASH信息：提供自主可控芯片证明材料及承诺函（格式见附件）

	79
	
	交换转发芯片信息：提供自主可控芯片证明材料及承诺函（格式见附件）


	归类
	项目
	存储网络交换机配件要求

	其它功能要求(选配项)
	高压直流电源
	设备高压直流电源（240V或380V）&&(每套高压直流电源含标配5米直流电源线) 数量1个。

	
	直流电源
	设备直流电源(每套直流电源含标配5米直流电源线) 数量1个。

	
	交流电源
	设备交流电源(每套交流电源含3米交流电源线并带电源接头),数量1个。

	
	100G以太网光接口模块（标准接口）
	多模(0.1kM)(数量1个)

	
	
	单模短距(10kM),(数量1个)

	
	
	单模中距(40kM),(数量1个)

	
	25G以太网光接口模块（标准接口）
	多模(0.1kM)(数量1个)

	
	
	单模短距(10kM),(数量1个)

	
	
	单模中距(40kM),(数量1个)


项目验收
项目地点
南方电网公司总部及所属各单位信息机房。中标人向招标人提供所投标产品原制造商的安装和调试服务，在安装和调试过程中至少有一名原制造商工程师在场，提供产品制造商10-20人现场培训和系统培训，由此产生的全部费用由中标方承担。
投标方负责提供设备安装所需电源、网线、光纤等跳线（设备跳线标准要求光纤跳线须使用OM4及以上、双绞线须使用CAT6及以上，线缆标准由招标方视实际情况指定）、安装调测时使用的工具和设备（含配合招标方完成相关监控工具接入等），以及完成配套的综合布线、标签等。
按照招标人相关标准开展软硬件的信息安全加固，其余要求由签订合同的双方协商确定。
测试
中标人制定测试方案，详细说明合同产品相关的测试项目、测试标准、测试计划、测试条件、测试方法、测试步骤、测试结果等内容。测试方案经招标人审核通过。
在整体软硬件平台的联通、联调工作完成后，协助招标人按照测试方案进行测试。
如果在测试中发现合同产品相关问题，中标人对其缺陷或缺点进行修正，然后重新测试直至合格为止。
测试完成后，整理并向招标人提交测试记录。

其余要求由签订合同的双方协商确定。
验收
所有验收工作由招标人组织进行，验收分为到货验收和终验，到货验收具体要求由合同的双方协商确定，终验根据具体订单合同验收要求执行。
合同的产品（含有关软件等）和技术文件到达合同指定的交货地点，招标人、中标人共同进行到货验收。如中标人届时不派人到场，则到货验收结果以招标人的验收报告为最终到货验收结果。
双方对合同产品进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。检查的内容主要包括：
①满足合同对包装的要求。
②外观良好，运输途中未受损。
③编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。

④设备安装加电后各项功能参数、指标及性能参数、指标与合同及招标文件要求一致。

为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。
招标人如发现中标人所提供产品的规格、数量等与合同规定不符，中标人按合同要求更换或是补足与合同不符的或是短缺的产品，并承担由此而产生的一切费用（包括但不限于检验费、保险费、运输费等）。
所进行检查的结果符合合同中的规定时，由招标人、中标人共同签署到货验收报告。

其余要求由签订合同的双方协商确定。
售后服务
投标方在投标时提供完整的售后服务方案，方案需针对故障分析、软硬件维护等技术支持，备品备件管理，应急响应等内容（包括但不限于）进行详述。

本次投标所有设备及配件质保期从到货验收后开始计算，供货时提供5年原厂质保证明。质保期、保修期时长5年；中标方为第一响应方，负责按招标方要求组织原厂开展售后技术服务，在保修期开始时向招标人提供联系方式。

投标方为合同产品（除特殊要求）免费提5年7X24小时原制造商技术支持和上门维修服务，对可能由设备引起的故障，导致设备所承载的系统无法正常运行的情况，中标方免费提供原制造商技术支持和上门故障定位及排除服务，包括人工、配件（选项配件）、交通等任何费用。要求省会城市（含深圳）4小时，其他城市10小时内到达现场服务保障。

原制造商和投标方在项目所在地需有固定的办公场所和售后服务团队。
保修期内投标方及原制造商对所供产品至少每半年巡检1次深度巡检，特殊保供电（两会、党代会等）及重要节假日（国庆、元旦、春节等）时期提供节前特巡及节中保障，并提交巡检报告及优化建议。

原制造商和投标方需承诺具备开展节假日现场驻场服务的能力。

当系统发生故障时，对问题进行及时的处理和故障排除。在进行故障处理时提供详细的故障处理方案，该方案经招标人评审通过。故障处理按照《中国南方电网有限责任公司信息系统运行管理办法》、《中国南方电网有限责任公司网络安全管理办法》的要求，服务内容包括但不限于：
投标方负责自设备到货验收之日起5年的免费保修；

投标方提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等；

保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能需等于和高于原产品的性能；

48小时内故障应得以解决。

当合同产品出现故障，且无法短时间内修复，中标方免费提供备用设备并承担所发生的一切费用直至故障修复为止，备用设备在2周内到达现场投入使用。保修期内，若硬盘出现故障，磁盘更换时候允许采购方保留故障磁盘。
各合同产品提供相应的技术资料、使用说明资料和维护维修资料，除此之外，进口设备提供外文资料及对应的中文资料。
保修期内，中标方免费纠正或替换任何与合同规定功能有偏差的软硬件设备。用来替换的设备的功能和性能等方面，需高于或等于原设备。对于以上设备替换，中标方承担所有费用，相关设备资料免费提供给招标人。
在系统频繁出现故障、或遇重大节假日等特殊情况，需要提高系统维护等级的情况下，应招标人要求，提供技术人员提供现场技术支持，及时处理各类故障。
一旦发现系统运行不稳定，而与合同产品有关，中标方免费提供合乎原制造商规定的合同产品的更新或版本升级，或对系统进行维修、维护，直至问题得到解决。
免费进行必要的软件更新和版本升级。当招标人准备对合同产品进行升级或扩容时，提供咨询服务，并提交相关方案。
向招标人提供合同产品相关的新技术的日常技术咨询服务。投标方须每季度向招标方提供已发现的产品软硬件缺陷情况并组织整改，提供服务承诺函。
质保期内，当招标人的机房环境发生变化、设备迁移时，中标方须提供相关技术服务保证合同产品的正常运行。若需购买新设备，中标方提前向招标人做出说明和建议。
中标方协助招标人对产品运行状况每季度最少一次进行全面总结与回顾，内容根据双方的协商而决定。报告用于帮助招标人解决在使用过程中遇到的合同产品故障及性能问题，提供相应的解决方案，寻求系统的最佳配置，同时避免问题的再次出现。

投标方认真、详细填写保修期内技术支持和服务报价表，并随投标文件提交。保修期内技术支持和服务费计入投标总价。
技术文档

中标人在合同终验前提供所有的技术文档，技术文档需满足招标人运维管理、信息安全及验收等相关管理办法，至少包括但不限于以下内容：

系统文件

系统结构说明和规程

系统性能和特征

内部关系和相互配合

网络适应性、可靠性和环境的要求

电源消耗

硬件技术资料

所有安装设备的详细资料

各种技术说明书

结构图

功能图

电路接口图

操作、维护资料

操作手册

维护手册

诊断手册

全部备件和维护工具清单

安装测试资料

安装测试手册

机架排列图

电缆布线连接图
报价说明

8.1响应报价按实际价格报单价和总价，不得包含任何形式的免费赠送（如各种子框、配件、服务、培训等），也不接受对工程总价的总体折扣。

8.2投标方设备的某几种板卡若集成在一起，应给出详细说明，并对该集成板进行报价。若无该板卡，则无需报价。

8.3投标方所投标设备(含主设备、各种配件及部件）其所需的必要的软件不得与硬件分开报价，须含在硬件报价中。

8.4投标方所提供的设备报价清单表满足技术条件书中所有要求的功能，招标方提供的典型配置清单未提及的细项由投标方补充完整，并报价。如有缺漏配件，投标方需免费提供。

8.5报价表只是一般性适用于常规配置，但不针对某具体方案。具体方案将在技术协议签订时确定，投标方投标时，需保证所报设备性能规格及配置满足选配需求。投标的各独立装置必须是定型的设备。

8.6报价表中满足单项功能的项目单价与项目内各单板报价总和一致，成套设备总价与满足招标数量的项目单价总和一致。

8.7投标方根据本次所投标各产品特点，南方电网公司需求及以往工程情况，选择并列明各类板卡，如本处没有报价的设备，将不被纳入南方电网公司工程采购清单。

8.8根据资产全生命周期管理要求，所有南方电网供应物资进行标签管理。各供应商承诺按照南方电网公司的相关要求，对所供应的物资进行标签贴标工作，将相关信息在出厂前写入标签(RFID超高频无源标签、条形码等），具体贴标要求和实施细则南方电网公司将在中国工网在线http://www.gy-center.net颁布。

8.9本次招标所有设备质量保证期要求为5年，设备生产商积极配合南方电网公司组织的设备监造及出厂试验验证工作。

附件

承诺函

致：南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司
我公司承诺2026年南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司存储网络交换机第一批寻源项目的设备在附表所列信息真实有效。若违反本承诺，贵公司有权依据相关规定对我方进行处理，我方愿承担由此导致的各类风险。

特此承诺！ 

 XX公司（公章或电子章）
日期：

年

月

日
附表1：
	设备类型
	设备厂商名称
	设备型号
	芯片类型
	自主可控情况说明

	存储设备
	
	
	CPU
	

	
	
	
	SSD颗粒
	

	
	
	
	DRAM颗粒
	

	
	
	
	BMC
	

	
	
	
	网卡芯片
	

	
	
	
	电源模块芯片
	


附表2：

	*设备类型
	*设备品牌型号
	*芯片类型
	芯片厂家
	型号
	芯片设计单位

（全称）
	注册地址
	*注册信息是否包含“集成电路设计”
	*是否具有独立法人
	集成电路设计的机构地址

（实际研发地点）
	*芯片制程

（nm）
	芯片制造单位

（全称）
	地址
	芯片封装单位

（全称）
	地址
	芯片测试单位

（全称）
	地址

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

1）如果封装测试在一起，就写同样的信息即可；

2）14nm（不含14nm）以上芯片，要满足全环节自主可控要求；14nm及以下的，要满足自主可控设计要求。
2
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