响应文件格式
[bookmark: _GoBack]（供应商需按照以下顺序和格式提供响应文件，当我公司发生实质性需求时，如中选方需在本项目后续的签约和履行阶段需委托其代理商实施的，必须在寻源响应阶段提供相关代理商授权文件，说明授权事项，并且被授权的代理商作为本次寻源响应方，提供报价文件、经制造商确认的产品技术资料和双方（制造商和被授权代理商）的公司简介、营业执照、企业资质等文件作为寻源响应文件。）
1、 企业简介和基本情况
1.1制造商简介和基本情况
1.1.1企业简介
（说明：填写制造商的企业简介信息，内容包含但不限于注册资本、人员规模、
荣誉、获奖情况等。）












1.1.2制造商营业执照（中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；）
（说明：提供制造商的营业执照及其他资料。）
1.1.3制造商基本信息表（格式一）
（说明：制造商提供，并加盖制造商公章；）
制造商基本信息表
	企业名称
	

	报价人组织机构代码或统一社会信用代码
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	经营范围
	




	备注
	


（说明：根据表格内容，填写制造商的企业基本信息。）
1.1.4制造商授权和质保期内原厂售后服务承诺函（格式二）

（说明：制造商提供，并加盖制造商公章；）


制造商授权和质保期内原厂售后服务承诺函

致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

我司承诺2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品中选后，需全力配合贵司开展投标准备工作，并提供针对满足“   （请填写拟投标项目名称）  ”项目要求的设备制造商授权函和质保期内原厂售后服务承诺函。


 制造商名称：                   （公章或电子签章）
       日   期：        年       月      日

1.1.5未使用美光公司产品（包括含有美光芯片的产品）的承诺函（格式三）
（说明：制造商提供，并加盖制造商公章；）

未使用美光公司产品（包括含有美光芯片的产品）的承诺函

致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

[bookmark: TXT_846D509D7E344B68A14761C1EDDA504E_1]我单位参与寻源方2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品相关工作，我司拟供货产品皆为非美光公司产品（包括含有美光芯片的产品），并确保后续供货的产品满足国家网络安全审查要求。 
若违反上述承诺，寻源方有权根据《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》有关要求对我司进行处理，我方愿承担由此导致的各类风险。
特此承诺！

制造商名称：                   （公章或电子签章）
       日   期：        年       月      日

1.1.6承诺函（格式四）
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权经销商填写。）
承 诺 函

致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

我公司承诺保证本项目所有交付物无任何质量缺陷或瑕疵，无任何著作权、商标权、专利权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵，不会侵犯任何自然人、法人等主体的专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益。
若我公司所提供的交付物侵害第三方的合法权益，南方电网数据平台与安全（广东）有限公司有权解除合同，追究我公司违约、赔偿等责任；若我公司提供的交付物侵害第三方的合法权被要求向第三方承担赔偿责任的，我公司对此承担全部责任。




供应商名称：                   （公章或电子签章）
日   期：        年       月      日






1.1.6经销商授权委托书（格式五）
（说明：制造商提供，并加盖公章；若后续的签约和履行阶段无需委托其经销商实施的，则无需提供。）

经销商授权委托书

致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司  
兹授权                  （经销商名称）使用本公司产品参与贵公司2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目（寻源项目名称）项目中            产品销售相关业务，有权采用我公司产品进行销售过程中的商务谈判、合同签订等事宜。

注：
1、授权期间：自本授权书自我司签字盖章之日起效，直至本项目招标活动结束或终止。
2、原厂指定的代理商需与合格供应商存在长期代理合作关系（响应询价时需提供本次寻源前已签订且处于有效期的代理/授权协议，或为合格供应商对外公示且处于有效合作期内的代理合作伙伴）。合格供应商需明确对代理商授权代理的产品类型、代理范围、代理权责等。



制造商名称：（公章或电子签章） 

日  期：_____年_____月_____日

1.1.6.1如原厂指定代理商（经销商）负责后续合同签订、供货等事宜，应在此提供正式授权文件，原厂指定代理商（经销商）需与原厂为长期代理合作关系（响应时需提供本次寻源前已签订且处于有效期的一年及以上代理/授权协议、或为原厂指定对外公示期处于有效合作期的指定代理商合作伙伴），原厂需明确对代理商（经销商）授权代理的产品类型、代理范围、代理权责等，并提供对应证明材料。（格式五附件）
（说明：制造商提供，并加盖公章；若后续的签约和履行阶段无需委托其经销商实施的，则无需提供。）

1.1.7法定代表人授权书（格式六）
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）
法定代表人授权书
致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司
                     （投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                      。
                     （营业执照法定代表人）特授权       代表我公司全权办理2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。
在招标人或招标服务单位收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权人不得转授权。
授权人（法定代表人）签名（或签章）： __  _   被授权人签名（或签章）： ___  
职       务： ____ __  _                   职        务： ___  
                   
供应商名称：                   （公章或电子签章）
日   期：        年       月      日
注：（1）本授权书必须由授权人（法定代表人）本人签名(或签章）。
（2）若被授权人有两名或两名以上，如未特别声明，则任一被授权人签名的有关文件、协议、合同或处理的相关事务均应视为有效。
（3）“授权人（法定代表人）签名（或签章）”和“被授权人签名（或签章）”需打印本页“法定代表人授权书”后签字并盖公章扫描上传，否则将视为无效投标。


1.1.8被授权人身份证明（格式七）
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）

被授权人身份证明
致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司        
 
兹委托授权                  （被授权人姓名）前来参加2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品的投标、谈判、签约、执行等具体工作。
 
特此证明！
附：          （被授权人）身份证扫描件（正、反面）。
	被授权人身份证复印件正面
	被授权人身份证复印件背面


 
 
供应商名称：                   （公章或电子签章）
日   期：        年       月      日
1.1.9法定代表人身份证明（格式八）
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）

法定代表人身份证明

单位名称：_________________
地    址：________________
姓名：______，性别：______，年龄：______，职务：______
是______________（单位名称）的法定代表人。


供应商名称：                   （公章或电子签章）
日   期：        年       月      日
 
	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件背面





1.1.10自主可控承诺函（格式九）
（说明：制造商提供，并加盖制造商公章；）

自主可控承诺函

致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

我司承诺2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品中，本项目所提供产品满足自主可控的要求，符合南方电网相关的数据安全标准和法规，切实保护招标方的隐私和数据安全。

 制造商名称：                   （公章或电子签章）
       日   期：        年       月      日

自主可控芯片承诺函


致： 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司

我司承诺2026年南方电网数据平台与安全（广东）有限公司VPN网络准入网关、API接口安全检测系统等投标寻源项目中            产品中选后，提供满足要求的核心芯片应用情况表及芯片供应商承诺函（附件：核心芯片应用情况表及芯片供应商承诺函）。

 制造商名称：                   （公章或电子签章）
       日   期：        年       月      日










1.1.11其他(如有）
（说明：如有其他内容，填写在此处，需提供盖章版文件。）

1.2经销商简介和基本情况
1.2.1企业简介
（说明：若是被授权代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。若是制造商作为本次寻源的响应方的，则无需填写。）





1.2.2经销商营业执照（中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；）
（说明：若是被授权代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。若是制造商作为本次寻源的响应方的，则无需填写。）





1.2.3其他
（说明：如有其他内容，填写在此处，需提供盖章版文件。）





2、 近三年经审计的财务报告
提供近三年经审计的财务报告(2023-2025年报告。如2025年报告未发布，则提供相关原因声明及2022-2024年报告；成立时间不足的按实际成立时间提供)，审计意见非“否定意见”或非“无法表示意见”，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。（事业单位应提供2023-2025年经本单位确认盖章的财务报表，如2025年报表未发布，则提供相关原因声明及2022-2024年报表；成立时间不足的按实际成立时间提供）
注：
1.企业财务报告至少应当包括：资产负债表、利润表、所有者权益/股东权益变动表（执行小企业会计准则的除外）、现金流量表、附注。
2.执行企业会计准则的事业单位财务报表至少应当包括：资产负债表、收入支出表、现金流量表和报表附注。
3.执行政府会计准则的事业单位财务报表至少应当包括：资产负债表、收入费用表和报表附注。
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）

企业财务状况
	年份
	资产
（万元）
	负债
（万元）
	流动资产
（万元）
	流动负债
（万元）
	资产负债率
	净利润
（万元）
	经营活动产生的现金流净额（万元）

	2025年
	
	
	
	
	
	
	

	2024年
	
	
	
	
	
	
	

	2023年
	
	
	
	
	
	
	



2.1 2025年财务报告

2.2 2024年财务报告


2.3 2023年财务报告


3、 企业资质
3.1制造商企业资质
3.1.1质量管理体系认证等有效证明文件
（说明：根据询价内容及要求，提供制造商（原厂）质量管理体系认证及其他相关资质等。）


3.1.2主要生产设备、检验设备清单
	主要生产设备情况

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	品牌/厂商

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	主要检测设备情况

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	品牌/厂商

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3.1.3主要生产设备、检验设备证明材料
（说明：若寻源产品为硬件产品，则本项内容需提供对应材料；若寻源产品为软件，则本项内容无需提供。）




3.1.4其他相关资质等（如有）
（说明：需提供盖章版文件。）



3.2经销商企业资质
3.2.1质量管理体系认证等有效证明文件
（说明：若是被授权代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。若是制造商作为本次寻源的响应方的，则无需填写。）





3.2.2其他相关资质等（如有）
（说明：需提供盖章版文件。）









4、 产品技术资料
（根据询价内容及要求，提供寻源产品技术资料，包括但不限于产品型号、第三方测试报告、产品相关资质证书等。）

4.1产品相关资质证书
（按照寻源公告中的资格条件提供寻源产品的相关资质证书等。）




4.2技术参数及相关证明材料
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）
（1）VPN网络准入网关技术参数及相关证明材料：
	序号
	型式或型号
	标准参数值
	证明材料

	1 
	硬件要求
	国产化CPU≥8核，内存≥16G，硬盘≥256G固态硬盘，4T机械硬盘，交流冗余电源，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口（配置4个千兆多模光模块），≥4个万兆光口（配置4个万兆多模光模块），≥1个接口扩展槽位。具有硬件国密加密芯片，SSL VPN并发用户数≥1000个。
	提供产品资料

	2 
	★安全要求
	该设备涉及的主要芯片产品（处理器、DRAM、Flash、安全芯片、PHY、电源、交换转发、通信）需要满足自主可控要求。芯片需提供自主可控证明材料及承诺函。
	提供自主可控证明材料及承诺函

	3 
	性能要求
	IPSec国密加密吞吐量≥3.2Gbps；SSL VPN国密加密吞吐量≥2.5G，最大并发数≥240万；每秒新增会话数≥7.5万。
	提供产品资料

	4 
	部署方式
	支持虚拟线，二层透明，三层，混合，旁路监听，单臂接入方式
	提供产品资料

	5 
	接口类型
	支持三层接口、三层子接口、环回接口、VPN接口
	提供产品资料

	6 
	交换
	支持VLAN划分、VLAN Trunk/Access，支持802.1Q，能进行封装和解封
	提供产品资料

	7 
	路由
	支持基于源/目的地址、接口、基于服务、应用的策略路由
支持策略路由的多出口负载，根据链路情况自动实现负载分担
	提供产品资料

	8 
	链路探测
	★支持通过ICMP、TCP、UDP协议，完成对目的IP地址可达性的探测，支持在策略路由、GRE隧道、DNAT策略、HA中设置链路探测，请截图证明
	提供产品资料

	9 
	DHCP
	支持创建多个DHCP服务器实例，为接入设备提供动态地址分配服务
	提供产品资料

	10 
	
	支持自定义地址池范围，支持不连续网段录入，保留部分地址不做分配
	提供产品资料

	11 
	IPSec VPN
	支持网关-网关部署模式
	提供产品资料

	12 
	
	支持网关预共享密钥、x509证书（RSA）、国密数字信封等认证方式
	提供产品资料

	13 
	
	★支持3DES、AES-192、AES-128、AES-256、SM4、SM1等加密算法，其中SM1为硬件加密算法，需要配备专用密码卡实现硬件加解密，密码卡支持自检功能，同时具备《商用密码型号证书》，请截图证明
	具备《商用密码型号证书》，提供有效证书复印件

	14 
	
	支持标准MD5、SHA、SHA-256、SHA-384、SHA-512、SM3摘要验证算法，SM2非对称密钥算法
	提供产品资料

	15 
	
	支持星型、网状隧道连接
	提供产品资料

	16 
	
	支持隧道模式、传输模式
	提供产品资料

	17 
	
	支持主动模式、野蛮模式
	提供产品资料

	18 
	
	支持通过PPPoE接口建立IPSec VPN并自动适配动态IP地址变化
	提供产品资料

	19 
	
	支持对端地址为动态IP地址的场景
	提供产品资料

	20 
	
	支持NAT地址穿越
	提供产品资料

	21 
	
	支持NAT场景下配置本端映射IP地址与对端映射IP地址
	提供产品资料

	22 
	
	支持隧道心跳探测DPD，如遇隧道异常自动断掉并尝试重新连接
	提供产品资料

	23 
	
	支持双机HA场景下的IPSec VPN，总部两台设备做可靠性保护与多分支进行组网
	提供产品资料

	24 
	SSL VPN
	支持网关-客户端/浏览器的业务部署方式
	提供产品资料

	25 
	
	支持IE11、Firefox、Chrome、Safari等常见厂商浏览器，支持32/64位系统浏览器
	提供产品资料

	26 
	
	支持七层web反向代理、三层隧道模式
	提供产品资料

	27 
	
	Web反向代理支持HTTP、HTTPS等应用模式
	提供产品资料

	28 
	
	支持移动用户账号本地、Radius、证书认证（包括RSA、SM2国密数字证书格式）
	提供产品资料

	29 
	
	支持证书生成和导出
	提供产品资料

	30 
	
	支持基于用户、用户逻辑组的访问授权，包括七层Web和三层授权。授权粒度包括基于URL、子网、IP、协议等的细粒度授权
	提供产品资料

	31 
	
	支持本地信息、告警、错误、调试等vpn日志
	提供产品资料

	32 
	
	支持双机热备，主设备出现故障，立即切换致从设备，VPN自动连接正常运行
	提供产品资料

	33 
	
	支持openvpn客户端、自研客户端（支持x86(32位/64位）win10、win11相关操作系统）
	提供产品资料

	34 
	
	自研客户端，支持配置文件手动导入和自动拉取两种模式，自动拉取可以直接通过输入VPN网关的IP地址来实现
	提供产品资料

	35 
	GRE
	支持建立GRE隧道，指定隧道源目的IP
	提供产品资料

	36 
	
	支持keepalive探测，以及故障自动重连机制
	提供产品资料

	37 
	
	支持基于GRE逻辑接口的SLA探测能力，包括基于TCP、UDP、ICMP的探测，支持设置探测间隔与最大探测失败次数
	提供产品资料

	38 
	
	支持GRE隧道状态统计、隧道流量统计
	提供产品资料

	39 
	一体化策略
	提供基于源/目的IP地址、安全区、应用、应用组、协议/端口、时间、安全模板的精细粒度的安全访问控制，时间精确到秒级
	提供产品资料

	40 
	
	★策略可按匹配顺序、策略分组、新建顺序、安全区分组等不同维度的查看方式，在按匹配顺序查看下，可以通过拖拽实现优先级的调整，也可以输入具体的策略序号、置顶或者置底等方式进行调整，请截图证明
	提供产品资料

	41 
	
	★为高效编辑策略，支持对多条策略的源/目的地址、协议/端口、应用、时间等进行批量修改，实现一次修改覆盖多条策略，请截图证明
	提供产品资料

	42 
	策略模拟测算
	★基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟运行直接获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑，请截图证明
	提供产品资料

	43 
	协议控制策略
	★提供对二层协议（包含BPDU、802.1Q、SLOW、MPLS单播、MPLS多播、pppoe发现控制、pppoe会话控制、QinQ）进行控制，请截图证明
	提供产品资料

	44 
	
	★支持非IP协议（包含IPX和AppleTalk）的进行控制，请截图证明
	提供产品资料

	45 
	NAT64
	支持NAT64，支持TCP、UDP、ICMP报文的IPv6toIPv4和IPv4toIPv6转换，同时支持有状态和无状态两种转换方式，支持调整策略优先级
	提供产品资料

	46 
	路由
	支持IPv6静态路由，IPv6策略路由
	提供产品资料

	47 
	一体化策略
	支持基于源/目的IPv6地址、安全区、应用、应用组、协议/端口、时间的精细粒度的安全访问控制
	提供产品资料

	48 
	全局黑名单
	支持针对IPv6地址进行黑名单和白名单的配置，请截图证明
	提供产品资料

	49 
	全局黑白名单
	★支持针对源地址或者目的地址、网段、IP地址池进行黑名单和白名单的配置，请截图证明
	提供产品资料

	50 
	
	★名单内容支持IP地址、协议TCP/UDP/ICMP和端口进行设置，请截图证明
	提供产品资料

	51 
	
	★黑名单支持配置生效时间，请截图证明
	提供产品资料

	52 
	
	★支持基于IP地理位置归属信息，进行黑白名单防护，请截图证明
	提供产品资料

	53 
	双机聚合
	当用户配置两台设备共同承载流量时，可以选择配置双机聚合模式，两台设备的上下行流量，将在两台设备之间进行动态分配（此模式只适用于虚拟线，上下接二层交换机的模式）
	提供产品资料

	54 
	日志类型
	支持基础系统日志、系统升级日志、网络故障日志、高可用日志、审计日志
	提供产品资料

	55 
	证书对象
	支持证书请求文件的生成与管理，包括RSA国际算法与SM2国密算法格式，来实现向第三方CA中心申请数字证书
	提供产品资料

	56 
	
	★支持内置PKI，内置CA可根据请求文件离线签发证书，支持导入第三方CA证书，最大支持三级 CA 证书链认证
	提供产品资料

	57 
	
	支持数字证书的生成、上传与管理
	提供产品资料

	58 
	
	★支持CRL证书吊销列表的导入、管理与验证，支持手动上传与HTTP在线获取。支持自动更新功能，可以自定义更新周期。
	提供产品资料

	59 
	管理方式
	支持Web管理、串口管理、SSH管理，支持配置最大同时登录用户数
	提供产品资料

	60 
	
	支持基于物理接口进行接口的客户管理属性配置（是否可以通过HTTPS/SSH/ICMP方式登录设备）
	提供产品资料

	61 
	升级管理
	支持离线升级
	提供产品资料

	62 
	帐号管理
	支持角色定义，为角色定义不同的功能权限
	提供产品资料

	63 
	
	支持三权分立
	提供产品资料

	64 
	维护工具
	网络诊断、抓包与回放、转发信息、会话表、网络连接状态、网卡状态、报文示踪等维护手段
	提供产品资料

	65 
	
	支持智能巡一键检信息采集，包括系统运行异常信息、关键进程异常信息等
	提供产品资料

	66 
	备份恢复
	可对全部配置配置文件进行备份与恢复
	提供产品资料

	67 
	SNMP
	支持SNMP V1、V2、V3版本，支持agent及trap警告发送
	提供产品资料

	68 
	系统设置
	支持设置设备名称和位置
	提供产品资料

	69 
	
	支持系统重启、系统关机、应用层防护控制、web服务重启、引擎重启等操作
	提供产品资料

	70 
	产品资质
	★产品具备《网络安全专用产品安全检测证书》，提供有效证书复印件
	具备《网络安全专用产品安全检测证书》，提供有效证书复印件

	71 
	
	★产品具备《商用密码产品认证证书》，要求证书型号与所投标产品完全一致，提供有效证书复印件
	具备《商用密码产品认证证书》，提供有效证书复印件

	72 
	
	产品符合GM/T 0023《IPSec VPI网关产品规范》、GM/T 0025《SSLVPN网关产品规范》、GM/T 0026《安全认证网关产品规范》、GM/T0028《密码模块安全技术要求》
	提供证明材料



4.3其他（如有）



5、 同类型项目业绩
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）


























6、 报价文件
（说明：若是制造商作为本次寻源的响应方的，则由制造商填写。若是被授权的代理商作为本次寻源的响应方的，则由被授权代理商填写。）
分项报价表
      单位：万元
	序号
	名称
	规格型号
	单
位
	数
量
	生产厂家
	单价最高限价
	响应单价报价
	单项响应报价总价

	1
	VPN网络准入网关
	
	套
	2
	
	
	
	

	税率（%）
	13%

	合计
	小写：                       大写：                        


注：
1) “分项报价表”是采购方评审和判别单价组成、价格完整性和合理性的主要基础。本表的价格数据对供应商具有约束力。
2) 若单价核算金额和总价金额有差异，以单价核算金额为准。
3) 报价时，应注明内配元件的型号、数量、单价。
4) 备品备件和专用工具按照每套设备配置。
5) 本报价单有效期自报价之日起应不低于120天。
6) 分项报价表中设备名称及规格型号后续作为合同签订及开票的依据，需一一对应，产品名称可按照供应商实际公司产品名称调整。

供应商名称：                   （公章或电子签章）
联系人：                 联系方式：                   
日     期：       年       月      日


