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1、总则
1.1概述
1.1.1.本技术规范书提出了《南方电网通用航空服务有限公司一种电力无人机远程识别装置样机加工及测试服务项目》加工测试服务的技术服务要求。
1.1.2.本技术规范书所描述的各种功能、性能需求仅供报价方编制投标文件之用。报价方可以提出不同的建议方案，但是建议方案必须满足但不限于本技术规范书所阐述的全部技术功能要求。
1.1.3.报价方在投标文件中，对本技术规范书应逐项予以说明和答复，同时根据具体情况提出相关的建议，并附详细资料和说明。
1.1.4.报价方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。本文件中带“★”号的条款及要求，报价方必须满足。
1.1.5.本技术规范书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，报价方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的功能和性能指标。
1.1.6.投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
1.1.7.本项目中标方应参与项目的全过程，包括配合项目的最终验收。
1.1.8.报价方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。
1.1.9.如果报价方没有以书面形式对本采购文件技术规范的条文提出差异，则意味着报价方提供的服务完全符合本技术规范书的要求。若有与本技术规范书要求不一致的地方，必须逐项在《偏差表》中列出。
1.1.10.本技术规范书经采购方、中标方双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.1.11.本技术规范书未尽事宜，由采购方、中标方双方协商确定。
1.2定义
1.采购方：南方电网通用航空服务有限公司。
2.报价方：指响应招标、参加投标竞争的法人。
3.中标方：经过评标，被授予合同的报价方。
2、服务内容
报价方为采购方提供一种电力无人机远程识别装置样机的代工生产、出厂测试、送检及售后等服务。
3、项目背景
为解决新国标背景下电力企业低成本高效率高质量地开展黑飞无人机侦测的问题，采购方拟研发一种电力无人机远程识别装置。现需委托具备加工生产能力的供应商，提供样机的代工生产、出厂测试、送检及售后等服务。
4、产品基本功能及产品部件清单
4.1产品基本功能
本装置是适配电网户外场景、基于国标Remote ID技术的轻量化低空安防设备，可精准识别、追踪合规无人机，具备无人机入侵侦测、身份核验、轨迹监控与数据上报的功能。
（1）核心识别功能
实时接收符合国标的无人机Remote ID广播信号，自动识别无人机协议类型、唯一序列号，精准提取无人机实时经纬度坐标、高度、速度、航向等飞行数据，解析无人机基础信息，包括设备型号、生产厂商、设备编号等身份信息，对进入防护区域的无人机快速发现、身份判定，为后续处置提供依据。
（2）硬件与环境适配功能
户外高可靠防护方面，满足户外防雨、防尘、抗电磁干扰，适配输电塔、线路通道等严苛场景，采用轻量化、耐高低温材料，体积小、重量轻，便于隐蔽安装。低功耗长效供电方面，支持市电+外部储能双供电模式，无外接电源可稳定运行。简易部署与安装方面，免布线、轻量化结构，适合输电密集通道、重要交叉跨越线路快速部署。
（3）物联网通信与数据管理功能
支持电力APN物联网专用通道，数据传输安全。可以基于MQTT协议或电力物联网平台协议与电网低空防御管理平台双向通信。具备数据实时上报与缓存功能，无人机识别信息实时上传至后台平台，支持轨迹连续追踪，具备本地数据缓存功能，网络中断时不丢数，恢复后自动补传。具备远程管理与配置，支持后台对装置远程状态查询、参数配置、功能调试。
（4）系统对接与集成功能
能够兼容电力物联网平台、电网低空防御平台，无缝对接现有系统，采用电网专用通信报文格式，适配电力行业数据标准与业务流程。
4.2产品部件清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	主板
	尺寸：≤100mm×80mm，4 层 PCB，沉金工艺
工作温度：-20℃～+85℃，工业级宽温
	件
	1
	

	2
	芯片
	主控芯片：主频：240MHz，Flash≥4MB，PSRAM≥2MB
射频接收芯片：支持2.4GHz + 5.8GHz双频，支持国标 Remote ID 广播信号接收何解析
电源管理芯片：输入 DC 9–36V，输出 3.3V/5V，带过压 / 过流 / 反接保护
	件
	1
	

	3
	外壳
	材质：玻璃钢、耐高低温
防护等级：IP65（防雨、防尘、防溅水）
一体化密封
	件
	1
	

	4
	通信模块
	制式：4G 全网通，支持 MQTT、TCP/UDP、HTTP，接口：UART 串口透传
	件
	1
	

	5
	天线模块
	2.4GHz/5.8GHz，增益≥3dBi，IP65 防水
	件
	1
	

	6
	储能模块
	类型：18650 磷酸铁锂组，12V 6Ah
特性：过充 / 过放 / 过流 / 短路保护，支持太阳能充电
	件
	1
	

	7
	各类线束
	满足国标的线束，硅胶线，耐高低温
	套
	1
	

	8
	其他元器件
	满足国标的元器件，内有标签
	套
	1
	


5、价格构成及服务要求
5.1价格构成
	序号
	标包内容
	项目计划完成时间
	样机交付
	限价（万元）

	
	
	
	
	材料
	加工测试（含劳务）
	总限价

	1
	电力无人机远程识别装置样机的代工生产、出厂测试、送检及售后等服务
	2026年12月
	1套
	1.4
	2.6
	4


5.2加工测试（含劳务）内容清单
	序号
	加工（含劳务）内容
	单位
	数量

	1
	装置试制加工与测试（内网测试、系统集成测试）
	项
	1

	2
	第三方检测（满足CMA/CNAS资质的第三方测试机构出具的检测报告）
	项
	1


5.3时间与进度安排
交付期限：自合同签订起180日内完成样机生产及全部测试，向采购方交付由具备CNAS/CMA等权威检测机构检测合格的样机，提交该样机检测报告，并配合采购方开展项目验收。
5.4服务要求
（1）在项目实施过程中，如采购方提出设计参数、工艺优化、技术要求变更调整等要求，中标方应免费积极响应，并于72小时内给出指导意见，确保变更方案的落地性和可实施性。
（2）合同签订后，中标方应指定负责本项目的项目经理，负责协调中标方在项目全过程的各项工作，如过程进度、图纸文件、制造确认、包装运输、操作指导、验收等。
（3）中标方需按照采购方提供的图纸、文档资料、功能技术说明手册、技术要求及质量标准进行生产加工，保证原材料、生产加工的产品质量符合国家相关标准及采购方的技术要求，未经采购方书面同意，不得擅自更改。
（4）中标方负责产品的生产、出厂试验、送检（按采购方的检测要求，由中标方将样机送至具备CNAS/CMA等权威机构检测，且检测结果合格）、售后和配送等工作，产生的所有费用均由中标方负责。
（5）协助采购方准备发明专利、实用新型专利申请所需的技术材料。
（6）样机在使用过程中出现的故障，中标方应在48小时内解决，对于一些紧急故障和关键问题，应在24小时内解决。
（7）中标方与采购方签订保密协议，中标方必须制定保密措施，对产品加工的整个过程中都应做到安全和保密，包括但不限于因履行本合同而知悉的采购方商业秘密、工作秘密、敏感信息及其他非公开的技术和经营信息等。
（8）采购方对中标方的履约全过程进行跟踪、监督管理。对于中标方在合同有效期、质保期的各类失信行为实施扣分管理，具体扣分标准参照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》执行。
6、★技术参数要求
报价方应认真逐项填写产品技术参数和性能要求响应表中“报价方保证值”栏，填写具体的保证值，不能空格，也不能以“响应”、“符合”、“满足”等文字代替。如有差异，需逐项填写《偏差表》。
技术参数和性能要求响应表
	序号
	技术参数
	具体要求
	报价方保证值

	1
	产品重量
	≤2kg
	

	2
	产品尺寸
	≤280mm*250mm*300mm（不含天线和转接头）
	

	3
	整机功耗
	≤2.5w
	

	4
	供电方式
	支持市电和储能供电，
外部供电不大于12V，支持
	

	5
	储能容量
	满足15*24H电量存储
	

	6
	工作温度
	-20℃~+55℃
	

	7
	防护等级
	IP65
	

	8
	接收要求
	支持获取无人机的唯一产品识别码航空器分类、飞行状态、经纬度、大地高度、气压高度；飞手经纬度、高度等
	

	9
	通信协议
	支持TCP、UDP、MQTT，内置4G上网模块
	

	10
	侦测距离
	郊区无干扰环境≥1500m
城市复杂环境≥1000m
	

	11
	侦测反馈
	侦测到无人机时，根据无人机类型及型号，上位机或者平台显示无人机位置、轨迹、距离等信息
	

	12
	告警方式
	数据上报
	


7、试验要求
7.1试验
（1）中标方在加工生产过程中，应对样机的部件、组装、工艺、整体以及功能进行试验和检查，以保证完全符合本规范书和已确认的设计图纸的要求。
（2）采购方有权在任何时候对产品的质量管理情况，包括产品试验的记录进行检查。
（3）在试验、检查过程中，如发现任何不符合本规范书要求的零部件，中标方都必须及时更换，由此引起的任何费用都应由中标方承担。
（4）中标方应进行工厂试验、工厂验收试验和协助现场试验。
7.2出厂检验
（1）样机出厂前应由中标方在正常试验条件下按规定进行例行检验，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂。
（2）为保证项目进度，确保产品满足技术规范书的性能指标要求，采购方将保留参加中标方的出厂检验的权力，中标方应予配合。
（3） 出厂检验内容如下：
	序号
	出厂试验项目
	指标

	1
	基本测试
	重量、尺寸

	2
	物理特性测试
	功耗

	3
	
	供电方式

	4
	
	储能容量

	5
	环境适应性测试
	工作温度

	6
	
	防护等级

	7
	功能测试
	识别功能

	8
	
	通信功能

	9
	
	数据功能


7.3现场验收试验
（1）中标方应确认提供的加工样机满足采购方的要求。
（2）中标方应向采购方提供出厂检验报告，第三方委托检验报告。
（3）在工厂验收试验期间，中标方应向采购方参加试验的工作人员提供检查、测试和记录设备。
（4）采购方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响中标方交货后采购方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除中标方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。
8、包装、运输和储存
8.1包装
（1）包装材料应清洁、干燥，酸碱性应符合中性材料包装要求。
（2）每把锁应按规定的配件配齐，并附有产品使用说明书、合格标记。
（3）外包装应有足够的强度确保其在运输途中产品不受到损坏和划伤。
8.2运输
包装好的产品应能确保汽车、火车、飞机和轮船运输中的安全，运输包装应符合搬运要求。
8.3储存
产品应贮存在空气干燥，周围无腐蚀性气体的仓库内，且应有防潮或防雨措施，放置在离地面20cm以上的环境中。
9、质保期
（1）产品的质保期为采购方签收后，经采购方、中标方双方签字之日起算，质保年限不少于3年；产品在合同规定的质保期内，发生非人为损坏和缺陷，或者由于产品缺陷、材料、工艺、制造、装配等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，采购方将用书面方式通知中标方，中标方应立即免费维修或更换这些有损坏和有缺陷的产品（包括运输费、税收等）。
（2）在接到采购方通知后，中标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则采购方可按合同处理或更换样机，由此引起的一切费用由中标方承担。
（3）当样机出现故障时，中标方应在接到采购方通知的48小时内派人到现场处理。
（4）在质保期内，由于中标方产品质量问题而需要更换和修复的任何部件及维修费用由中标方承担。
（5）提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。
10、安全管理要求
（1）中标方需贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，确保生产、加工、组装、检验、配送等过程中的人身安全，遵守《中华人民共和国安全生产法》《电力安全工作规程》以及《中国南方电网有限责任公司安全生产管理规定》等安全管理相关要求。
（2）对于所有环节过程中、场所中可能存在的造成的产品损坏、人员伤害、财产损失或其他意外事件的危险因素和环境因素进行正确的判断，以确定需要控制的重大危险因素和环境因素。
（3）危险源、环境因素的识别应覆盖中标方所有车间、部室和项目现场，覆盖所有管理和作业活动，所有可能造成的人员伤害、财产损失、其他意外事故。
（4）中标方应对加工过程中的安全生产负全部责任，若因中标方未遵守安全生产规定，导致第三方人身伤害、自身损害或财产损失的，中标方应承担全部赔偿责任。
11、其他要求
本项目职工创新产品的知识产权归采购方所有，中标方在加工过程中不得侵犯他人的知识产权，同时也不得将采购方提供的技术资料、图纸等用于非本项目的其他用途，报价方需按采购方要求提供加盖单位公章(含电子签章)或投标专用章的《关于职工创新产品样机试制知识产权无侵权问题的承诺函》。
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