[bookmark: _Toc8445]附件A.项目信息清单（ 110千伏旗坊输变电工程监理）
第1部分. 项目信息
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	广供电基〔2025〕81号

	2
	项目核准/备案文号
	穗发改核准〔2025〕15号

	3
	资金落实情况
	广供电资〔2025〕41号

	4
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	5
	项目建设地点
	广州市海珠区

	6
	前期的设计或咨询服务单位名称
	广州电力设计院有限公司

	7
	工期/服务期
	合同签订之日起545日历天，实际工期以开工报告、竣工报告为准。



一、项目概况
※变电部分: 
1、110千伏旗坊变电站工程
本期新建63兆伏安主变压器2台，110千伏出线2回，10千伏出线2×16回，每台主变10千伏侧各安装2组6兆乏低压并联电容器和1组6兆乏低压并联电抗器。
本期110千伏采用线路-变压器组单元接线。
主变采用三相油浸自冷加风扇有载调压的双绕组变压器。110千伏采用户内GIS设备，10千伏采用具有“五防”功能的KYN型金属铠装移开式真空开关柜设备。
2、 对侧220千伏磨碟洲站改造工程
本期对原磨岗厚线电缆终端进行非常规扩建一个GIS电缆筒，接至旗坊站#1主变。
3、 对侧110千伏琶洲站改造工程
本期利用热赤琶线旁的备用电缆终端接至旗坊站#2主变。


※电缆线路部分:
110千伏旗坊站新建2回110千伏线路，1回T接110千伏磨岗厚线，T接点在磨碟洲站；另1回T接110千伏热赤琶线，T接点在琶洲站内。
1、110千伏磨岗厚线单回T接进旗坊站电缆线路工程：新建电缆线路路径长约1×2.52千米。
2、110千伏热赤琶线单回T接进旗坊站电缆线路工程：新建电缆线路路径长约1×4.93千米。琶洲站外接驳保利电力隧道需新建站外电缆沟或埋管，长度约85米。
新建电缆型号：YJLW02-Z64/110 1×1200GB/T 11017.2-2024（隧道内）/YJLW03-Z64/110 1×1200 GB/T 11017.2-2024（隧道外）。
※通信部分:
1、 光缆建设
随新建磨碟洲～旗坊（旗坊T接磨岗厚线）单回110千伏电缆线路，新建磨碟洲站～旗坊1条48芯管道光缆，管道光缆长约3.2千米（含入站光缆）。
随新建琶洲～旗坊（旗坊T接热赤琶线）单回110千伏电缆线路，新建磨琶洲站～旗坊1条48芯光道光缆，管道光缆长约5.8千米（含入站光缆）。
2、 设备配置
  本期建设110千伏旗坊变电站站内光纤通信设备及对侧站板卡。
具体建设规模以图纸为准。
二、招标采购范围
勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理，以及初步设计概算（或施工图预算）中监理计费范围以外但与工程相关的监理工作。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。
三、报价表
	序号
	费用名称
	最高投标限价(元)
	投标下浮率
	投标报价(元)
	备注

	1 
	110千伏旗坊输变电工程
	2383329.75 
	   %
	
	

	1.1
	110千伏旗坊变电站工程
	2083863.54  
	
	
	

	1.2
	对侧110kV琶洲站改造工程
	3281.87 
	
	
	

	1.3
	对侧220kV磨碟洲站间隔改造工程
	413.26 
	
	
	

	1.4
	琶洲～旗坊（旗坊T接热赤琶线）单回110kV电缆线路工程
	131382.06  
	
	
	

	1.5
	磨碟洲～旗坊（旗坊T接磨岗厚线）单回110kV电缆线路工程（电气部分）
	124185.95  
	
	
	

	1.6
	110kV 旗坊变电站工程（站内通信）
	30502.52
	
	
	

	1.7
	琶洲～旗坊（旗坊T接热赤琶线）单回110kV电缆线路工程（管道光缆）
	6211.53
	
	
	

	1.8
	磨碟洲～旗坊（旗坊T接磨岗厚线）单回110kV电缆线路工程（管道光缆）
	3489.02
	
	
	

	投标报价总金额(大写)
	
	
	
	




















报价要求：
（1）按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价。
（2）投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞10%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。
（3）价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。
四、结算方式
 本合同采用总价形式，最终合同结算价为：（审定初步设计概算监理费+ 初设概算监理计费范围以外的监理工作费用）×（1-投标下浮率）±合同内约定且实际发生的相关奖罚费用 + 招标代理服务费。 
五、分包要求
不允许分包
允许分包，但必须符合以下要求：
                                      /                                     
技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）
[bookmark: _Toc508286565]一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）
[bookmark: _Toc508286566]二、技术及管理要求
（一）满足中国南方电网有限责任公司《监理项目部工作手册》、中国南方电网有限责任公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。
（二）符合图纸及技术文件的要求。
（三）严格执行以下管理要求：
1、严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。
2、 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。
3、 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。
4、 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。
5、 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。
6、 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。
7、 严格执行南网“八不准”。
8、 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。
9、 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。
10、 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。
[bookmark: _Toc482188640][bookmark: _Toc11396]三、图纸
[bookmark: _Toc482188644]有关设计文件、图纸及资料。
[bookmark: _Toc30760][bookmark: _Toc482188646]四、其他要求
招标人根据委托的监理范围和内容，随招标文件向投标人提供与监理范围和内容有关的以下文件、资料：
（1）工程前期有关文件（可研审批文件）。
[bookmark: _GoBack]
