附件3
南方电网公司2026年输电智能设备送样检测
要求和流程说明
1、 总体流程
	序号
	阶段

	1
	提交报名委托书

	2
	送样（缴费不另行通知）

	3
	检测实施

	4
	结果通知、报告签发

	5
	领取报告


注：工作时间为工作日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00
2、 报名及缴费流程
请于《关于开展南方电网公司2026年输电智能设备送样检测工作的公告》中规定的提交报名委托书截止日期前向南方电网科学研究院有限责任公司提出报名申请，流程如下：
（一）委托南方电网科学研究院有限责任公司
1. 填写《检验检测委托书》（附件3 附录2），报名阶段通过附件形式上传，并同步提交word版本至业务联系人邮箱，经联系人确认审核后，报名单位对《检验检测委托书》签字盖章；
2. 报名架空线路图像视频装置需在报名时提供所使用的图像识别算法说明，包括算法的名称、硬件架构、操作系统、算法模型转换工具和使用说明，用于开展图像智能识别算法兼容性测试，具体要求详见《架空输电线路在线监测装置物联网平台接入及图像智能识别算法兼容性检测方案》；
2.将《检验检测委托书》（word版）、《检验检测委托书》（盖章pdf扫描版）、《图像智能识别算法说明》电子材料打包为一个压缩文件，一并发送至业务联系人邮箱，同时将一式三份委托书盖章纸质版原件邮寄至广东省广州市黄埔区联合街道香山路3号邦德能源科技园3号楼B座4楼。其中邮件标题名称与压缩文件名称要求如下：
邮件标题名称：2026年输电智能设备送样检测报名+供应商名+送样设备品类+型号；
压缩文件名称：2026年输电智能设备送样检测报名+供应商名+送样设备品类。
3.业务联系人收到纸质报名材料后，将通过邮箱回复报名成功信息。
[bookmark: _GoBack]4.请于送样前缴费，将付款电子回执发送至联系人邮箱，检测机构账户信息见委托书，逾期缴费者，不予测试。
5.检测业务联系人：龚工：020-31605873，联系邮箱：sbdznzbjc@163.com。
（二）委托其他检测机构
1.参检企业按《附件6：送其它检测机构的工作说明》准备相关材料，并打包发送至报名邮箱。收到邮件后，南网品控中心对材料进行审查，并有一次补正机会。资料不全、检测机构不符合要求、未在规定时间内补正材料等情况视为报名不成功，并邮件通知。
2.报名成功后，参检企业与检测机构签订书面合同，并按标准缴费。
3.以上涉及的材料一并打包发送至报名邮箱。
3、 样品要求
1. 报名电力电缆在线监测装置的每个型号样品均应送检3套，分别命名为试品1、试品2、试品3，各项参数须完全一致，多套试品同步开展测试，其中试品3用于开展物联网平台接入测试（电力电缆故障定位监测装置无需送检试品3），参检样品送样前应进行出厂试验且结果合格，样品送检后不得更换，在测试过程中应保持被测样品完整性，不得拆除或增加组件，送检单位需向检测机构提供必要技术支持。具体要求如下：
	序号
	样品配置要求
	样品送达时间
	送样地点及接收人

	试品1
	完整配置
	按照《南方电网公司2026年输电智能设备送样检测工作公告》规定的时间完成送样
	广州市黄埔区永顺大道中3号，龚工收020-31605873

	试品2
	完整配置
	
	

	试品3
	完整配置（需配置有线接入网口）
	
	


2. 报名架空输电线路图像视频监测装置每个型号样品均应送检5套，电缆输电线路图像视频监测装置及其他类型输电线路在线监测装置每个型号均应送检4套，分别命名为试品1、试品2、试品3、试品4与试品5，环境试验、电磁兼容试验、传感器性能试验、物联网平台接入性能试验采用不用样品同步开展测试，其中试品4用于开展物联网平台接入测试，试品5用于开展图像智能识别算法性能及算法兼容性测试（测试要求详见《输电在线监测装置物联网平台接入及图像智能识别算法兼容性检测技术方案》）。参检样品送样前应进行出厂试验且结果合格，样品送检后不得更换，在测试过程中应保持被测样品完整性，不得拆除或增加组件，送检单位需向检测机构提供必要技术支持。
	序号
	样品配置要求
	样品送达时间
	送样地点及接收人

	试品1
	完整配置
	按照《南方电网公司2026年输电智能设备送样检测工作公告》规定的时间完成送样
	广州市黄埔区永顺大道中3号，龚工收020-31605873

	试品2
	完整配置（无需配置太阳能板）
	
	

	试品3
	完整配置（无需配置太阳能板）
	
	

	试品4
	完整配置（无需配置太阳能板及电池，需额外配置供电适配器，封装物联网协议）
	
	

	试品5（仅架空线路图像视频装置需提供，电缆图像视频监测装置及其他类型监测装置无需提供）
	完整配置（无需配置太阳能板及电池，需额外配置供电适配器、有线通信网口，存储不低于8G，有供电接口的正负极引出线，线端接口采用XT60公口（凹槽pin脚为负极）。
	
	


报名北斗智能设备每个型号样品均应送检3套，分别命名为试品1、试品2、试品3，多套试品同步开展测试。参检样品送样前应进行出厂试验且结果合格，样品送检后不得更换，在测试过程中应保持被测样品完整性，不得拆除或增加组件，送检单位需向检测机构提供必要技术支持。
	序号
	样品配置要求
	样品送达时间
	送样地点及接收人

	试品1
	完整配置
	按照《南方电网公司2026年输电智能设备送样检测工作公告》规定的时间完成送样
	广州市黄埔区永顺大道中3号，龚工收020-31605873

	试品2
	完整配置（无需配置太阳能板）
	
	

	试品3
	完整配置（无需配置太阳能板）
	
	


3. 报名输电智能巡检设备每个型号样品均应送检3套，分别命名为试品1、试品2、试品3，多套试品同步开展测试。参检样品送样前应进行出厂试验且结果合格，样品送检后不得更换，在测试过程中应保持被测样品完整性，不得拆除或增加组件，送检单位需向检测机构提供必要技术支持。
	序号
	样品配置要求
	样品送达时间
	送样地点及接收人

	试品1
	完整配置
	按照《南方电网公司2026年输电智能设备送样检测工作公告》规定的时间完成送样
	广州市黄埔区永顺大道中3号，龚工收020-31605873

	试品2
	完整配置
	
	

	试品3
	完整配置
	
	


4. 送检样品应安装永久性金属铭牌，铭牌至少涵盖制造厂商、产品名称、型号、出厂编号、主要参数标识（包括电池充电额定电压、装置供电额定电压）等信息。最终出具检测报告中的基本信息均以铭牌为准，请各送检厂商仔细核对。
5. 送检样品的外观、软硬件配置应与该型号实际供货产品配置完全一致，不得弄虚作假，一经发现取消本次送样检测资格。
6. 送检样品应配套提供以下材料及配件：
	序号
	品类名称
	配件材料

	（一）电力电缆在线监测装置

	1.1
	电力电缆局部放电在线监测装置
	1、装置ICD文件
2、配置数据传输线、网线、笔记本或显示器等必备配件及工具，传感器应至少包括3个HFCT，主机应采用市电电源供电，应配备标准三相插头，能在检测现场实时显示测试结果等技术规范要求的必要信息，严禁使用电线搭接的方式充电。

	1.2
	电力电缆光纤测温在线监测装置
	1、装置ICD文件
2、配置数据传输线、网线、裸光纤、笔记本或显示器等必备配件及工具，裸光纤长度至少为5公里，主机应采用市电电源供电，应配备标准三相插头，能在检测现场实时显示测试结果等技术规范要求的必要信息，严禁使用电线搭接的方式充电。

	1.3
	电力电缆护层接地环流在线监测装置
	1、装置ICD文件
2、配置数据传输线、网线、笔记本等必备配件及工具，传感器应至少包括3个架设在电力电缆接地线的护层环流传感器和1个架设在电力电缆本体的运行电流传感器，主机应采用市电电源供电，应配备标准三相插头，能在检测现场实时显示测试结果等技术规范要求的必要信息，严禁使用电线搭接的方式充电。

	1.4
	电力电缆故障定位监测装置
	1、装置ICD文件
2、配置数据传输线、网线、笔记本等必备配件及工具，传感器应至少包括A、B、C三相各一套传感器，每套传感器包含行波传感器和工频电流传感器，主机应采用市电电源供电，应配备标准三相插头，能在检测现场实时显示测试结果等技术规范要求的必要信息，严禁使用电线搭接的方式充电。

	（二）架空线路在线监测装置

	2.1
	输电线路图像视频监测装置（含输电视联融合终端）
	1.每套试品均应配置测试用数据流量卡（其中开展全域物联网接入测试的样品和输电视联融合终端需配置专用APN卡），确保数据信号卡流量充足，图像视频类至少含50G流量，用于为被测装置提供网络，连接测试系统，开展图像、视频、环境、电流等数据传输。
2.每套试品均应配置标准充电器、连接线及充电说明，充电器与电源之间应配备标准插头，可直接插拔充电，严禁使用电线搭接的方式充电，充电器应具备充满自动断电功能，电量可观测。
3.需配置功耗测试转接线和功耗测试接线图（或说明文档），功耗测试时通过直流电源供电，不通过产品电池供电，需配置转接线，预留接线端，用于连接实验室直流电源，每个品类试品配置1根转接线及功耗测试接线说明。
4.每个品类产品需配置1套供电适配器，用于开展传感器精度试验时直接给传感器或主机供电。
5.图像视频监测装置所使用的摄像机，需明确摄像机的ip地址，后台控制软件登录用户名、登录密码，将详细信息使用防水不干胶粘贴在摄像机上，并提供后台控制软件登录说明文档，用于开展摄像机性能参数的测试。
6.按需配置天线等相关配件。

	2.2
	架空输电线路微气象监测装置
	

	2.3
	架空输电线路山火监测装置
	

	2.4
	架空输电线路覆冰监测装置
	

	2.5
	架空输电线路故障精确定位装置
	

	2.6
	架空输电线路导线舞动监测装置
	

	2.7
	架空输电线路导线弧垂监测装置
	

	2.8
	架空输电线路导线温度监测装置
	

	2.9
	架空输电线路杆塔倾斜监测装置
	

	2.10
	绝缘子污秽在线监测装置
	

	2.11
	架空输电线路地线融冰监测装置
	

	2.12
	输电多物理量集成传感器
	

	2.13
	北斗智能设备（含北斗智能终端、工器具现场安全管控装置、北斗智能穿戴终端）
	1.每套试品均应配置测试用数据流量卡（通过物联网协议接入测试主站的样品需配置专用APN卡），测试期间确保数据信号卡流量充足，至少含50G流量，用于为被测装置提供网络，连接测试系统，开展环境、基本性能试验等数据传输。
2.每套试品均应配置标准充电器、连接线及充电说明，充电器与电源之间应配备标准插头，可直接插拔充电，严禁使用电线搭接的方式充电，充电器应具备充满自动断电功能，电量可观测。
3.需配置装置接线图及装置操作说明文档，确保测试人员可通过接线图和说明文档独立对设备进行上电开机及控制操作。
4.每个品类产品需配置1套供电适配器，用于开展基本性能试验时直接给传感器或主机供电。

	（三）输电智能巡检设备

	3.1
	多旋翼高精度定位可见光红外双光无人机
	1、飞控软件授权、更新。
2、充电器、存储卡、读卡器等配件。

	3.2
	多旋翼高精度定位可见光无人机
	

	3.3
	电缆隧道巡视机器人
	1、送检厂商自备机器人运动性能轨道测试环境及机器人运动区域网络环境（轨道直线段距离不少于30m；应配置上坡路段与下坡路段，斜坡角度精确为30°、上坡及下坡坡面长度均不少于2m；转弯段转弯半径精确为1m；场地应支持主站通信距离测试，测试距离不少于100m）。
2、配套工作站及软件1套。
3.标准充电器、连接线及充电说明。
4.操控手柄、地面站及电源。
5.机器人手动及自动操作说明书。
6.机器人巡检后台登录方式及账户密码。

	3.4
	充电式机巢
	1、配置一台机巢适用的无人机。
2、配备控制器和控制软件。
3、配备电源适配器、数据线等必备配件。


7. 送样时应一并提供以下材料，所有文件双面打印，按顺序装订成册，加盖公章及骑缝章，与样品一同运送，否则样品不予接收。具体如下：
（1） 送样装置配置信息纸质版1份（见附件3 附录1）；
（2） 送样检测知晓函纸质版1份（见附件3 附录3）；
（3） 型式试验报告复印件1份；
（4） 样品设计安装图纸纸质版1份；
（5） 原理图纸质版1份；
（6） 使用说明书纸质版1份；
（7） 平均无故障工作时间（MTBF）参数说明支撑性文件；
（8） 图像视频监测装置用摄像机适配器接线及后台控制软件登录说明文档（注明接线方式、登录方式相关信息）；
（9） 上述所有材料应扫描为电子版，存放于U盘中与纸质材料一并提交。
4、 送样方式
本次送样检测采用现场送样方式实施送样。
1、 现场送样要求
（1）送样方式：本次送样检测采用现场送样方式实施送样。
（2）送样时间：按照《南方电网公司2026年输电智能设备送样检测工作公告》规定的时间完成送样，上午9:00～12:00，下午13:30～17:00，提前或逾期送检不受理。
（3）样品接收地址：广州市黄埔区玉岩路华立街3号南网科研院实验检测中心。
2、包装要求
外包装应注明送检单位名称、送检品类及设备型号，同一型号多套试品应分开打包（外包装注明公司名称+试品类型+型号+“试品1”“试品2”“试品3”“试品4”“试品5”），便于收样单位分开存放。
3、接收程序：收样单位对包裹中的文件资料及送检样品进行核验，若文件资料不全或文件资料/样品不符合要求，不予接收。


[bookmark: _Hlk1503426]附录1 送样装置配置信息
样品全称：                          样品型号：
	序号
	关键芯片及元器件名称
	制造单位
	型号
	规格
	主要技术参数
	关键芯片及元器件等级（商业级/工业级/汽车级/军工级）

	1 
	CPU
	
	
	
	
	

	2 
	GPU
	
	
	
	
	

	3 
	存储芯片
	
	
	
	
	

	4 
	时钟芯片
	
	
	
	
	

	5 
	电源芯片
	
	
	
	
	

	6 
	通信芯片
	
	
	
	
	

	7 
	定位芯片
	
	
	
	
	

	8 
	A/D芯片
	
	
	
	
	

	9 
	操作系统
	
	
	
	
	/

	10 
	摄像机/机芯
	
	
	
	1）图像传感器型号尺寸：
2）
	

	11 
	XX传感器
	
	
	
	
	

	12 
	XX传感器
	
	
	
	
	

	13 
	XXXX
	
	
	
	
	

	14 
	......
	
	
	
	
	

	注：据实填写填写CPU、GPU、存储芯片、时钟芯片、电源芯片、通信芯片、定位芯片、A/D芯片、传感器、操作系统等信息，严禁弄虚作假，一经发现判定为不合格


                                      单位盖章：
日期：


附录2 南方电网科学研究院有限责任公司委托书
检 验 检 测 委 托 书
项目编号（实验室填写）：      
	检验检测业务类型
	信息通信类检测 |_|   高压技术检测 |_|  计量技术检测 |_|   其他检验检测_输电智能设备送样检测

	委 托 方（甲方）
详 细 信 息
	单位名称
	单位全称（必填）
	邮政编码
	（必填）

	
	通信地址
	**省**市**路******（必填）
	联系人邮箱
	（必填）

	
	联 系 人
	张三（必填）
	手    机
	（必填）

	
	开票信息
	发票类型
	增值税普通发票  |_|
增值税专用发票  |_|
	账号
	（如需开具增值税专用发票，必填）

	
	
	开户名
	（如需开具增值税专用发票，必填）
	开户行
	（如需开具增值税专用发票，必填）

	
	
	开票地址电话
	（如需开具增值税专用发票，必填）
	纳税人
识别号
	（如需开具增值税专用发票，必填）

	受托方（乙方）
	单位名称
	南方电网科学研究院有限责任公司
	联系人及联系电话
	龚工：31605873

	送样方式
	送样     抽样  |_|

	报告、发票收取方式及地址信息
	现场领取 |_|     邮寄收取 |_|
邮寄地址：（如需邮寄收取，必填）

	送检样品收取方式及地址信息
	现场领取 |_|     邮寄收取 |_|
邮寄地址：（如需邮寄收取，必填）

	检验检测项目
	
	样品名称型号
	样品数量
	检验检测项目
	检验检测依据
	客户特殊要求

	
	1
	例：架空输电线路图像视频监测装置/NS98K
	2
	详见南方电网公司2026年输电智能设备送样检测（第一批）技术方案
	详见南方电网公司2026年输电智能设备送样检测（第一批）技术方案
	/

	费用合计
	小写：        元， 大写：       元整，其中：不含税金额为：￥     （大写：人民币      ）（四舍五入后小数点后保留两位），增值税额为：￥       （大写：人民币       ）（四舍五入后小数点后保留两位）。
注：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率

	双方约定
	1. 本委托单需经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效；
2. 受托方承诺对委托方的产品及技术资料保密，未得到委托方的书面同意，受托方不向任何第三方复制、发布或披露；
3. 在检验检测工作中遵从实验室工作安排与安全规定； 
4. 受托方确认收到审核费用后，委托方方可领取报告，委托方需将汇款凭证交予受托方；
5. 委托方对测试结果如有疑问，应在报告领取后十日内提出，逾期未提出异议即视为委托方承认报告、放弃申诉权利，超过申诉期检验检测重新办理相关手续；
6. 任何一方违约造成另一方损失的，应当承担相应的赔偿责任；
7. 因委托事宜发生争议且无法协商解决的，任何一方可向受托方所在地有管辖权的人民法院起诉；
8. 委托方选择现场领取时送检样品应确认样品是否正常，标签、附件是否齐全；
9. 送检样品完检后，如委托方超出6个月未取回送检样品，受托方将有权进行处理；
10. 如因无合适的外包装而造成玻璃器具或其他易损易碎送检样品在邮寄过程中产生损坏，由委托方负责；
11. 若邮寄过程中发生文件遗失等事项，由委托方负责；
12. 送检样品的邮寄费用（包括送样、取样）由委托方负责；
13. 本委托单生效后1年内，如委托方未向受托方提供送检样品，则本委托单自然终止。

	单位代表
（签字或盖章） 
	委托方盖章
（公章或合同章）      

签字： 
日期：
	受托方盖章
（公章或合同章）      

签字： 
日期：

	说明：1.检验检测委托书一式叁份，委托方壹份、受托方执贰份，写明单位信息和样品名称及型号（检测报告将以此为据）。
2.廉洁协议书为本合同附件。

	受托方开户银行：中国建设银行股份有限公司广州南网中心支行                                       账号：4400 1403 3040 5988 8168
开户名：南方电网科学研究院有限责任公司                       
地址：广州市黄埔区科学城科翔路11号    邮编： 510663   




附件一：廉洁协议书
现为增强甲乙双方依法经营、廉洁从业的意识，营造守法、诚信、清正、廉洁的工作环境，防止发生违法违规违纪行为，特根据国家有关法律法规和廉洁自律有关规定，签署本廉洁协议书。
1.甲乙双方应严格遵守国家关于市场准入、招标采购、工程建设等市场经济活动的法律法规、政策及廉洁规定，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和合同双方权益。
2.乙方（包括乙方工作人员及其特定关系人，下同）应遵守廉洁规定，不得利用职权或者职务上的影响谋取不正当利益，包括但不限于不得索取或收受甲方（包括甲方及其委托人、代理人、中间人等相关单位，以及上述单位的工作人员及其特定关系人，下同）的礼品、礼金、回扣、有价证券等财物，以及其他非财产性利益；不得借用甲方的钱款、住房、车辆等；不得参加甲方安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得要求或接受甲方为个人装修住房、婚丧嫁娶及亲属工作安排等提供便利；不得向甲方介绍亲属或其他特定关系人参与可能获取不正当利益的经济活动；不得向甲方泄漏涉及有关业务活动的秘密。
3.甲方应遵守廉洁规定，不得利用本合同项下业务合作便利谋取不正当利益，包括但不限于不得向乙方提供或赠送礼品、礼金、回扣、有价证券等财物，以及其他非财产性利益；不得向乙方借出钱款、住房、车辆等；不得为乙方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；不得为乙方装修住房、婚丧嫁娶及亲属工作安排等提供便利；不得为乙方参与可能获取不正当利益的经济活动提供便利；不得以谋取非正当利益为目的，与乙方就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。
发现乙方有违反廉洁规定的，应及时向乙方反映或举报。受理部门： 南方电网科学研究院有限责任公司监督部   ；举报地址：  广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号南网综合基地3号楼南网科研院监督部收  ；举报邮箱（网站）：  kyyjdb@csg.cn   ；举报电话：  020-38300042   。
4.乙方违反国家及本合同有关廉洁规定的，由相关部门（机构）依法依规给予纪律处分或处理；涉嫌职务犯罪的，移交监察机构办理。
5.甲方违反国家及本合同有关廉洁规定的，乙方有权根据中国南方电网有限责任公司供应商不良行为处理有关规定进行处理，在中国南方电网有限责任公司范围内对甲方进行一定期限内取消中标（成交）资格、不得新签采购合同的处理，并有权单方解除合同，因此造成的损失由甲方承担；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
6.本廉洁协议书作为主合同的附件，与主合同同时签署，同时生效。
7.除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议，否则本廉洁协议在乙方与甲方存在业务关系期间均对双方产生约束力。甲乙双方确认对违反本廉洁协议所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。本廉洁协议与主合同为同一整体合同文件。 
（以下无正文）
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附录3
送样检测知晓函
致南方电网科学研究院有限责任公司：
我司谨此确认已阅读并知晓南方电网公司2026年输电智能设备送样检测（第一批）公告以及附件，包括送样要求、检测依据、判定原则和检测项目等，我司自愿参加本次送样检测，认可检测费用标准且按时支付。
特此函。

公司名称     
（盖章）    
年    月    日
