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前  言
为规范防汛用橡皮艇技术参数和技术要求，指导广西电网有限责任公司柳州供电局各级单位防汛用橡皮艇的选型和采购管理工作，依据国家和行业的有关标准和规程，特制定本规范。
本技术规范由广西电网有限责任公司柳州供电局安全监管部（应急指挥中心）提出、归口管理和负责解释。
本规范参加单位：柳州融安供电局、柳州柳城供电局
本规范主要起草人：莫玉、曾科鳞
本规范主要审核人：戴孟云
本规范自发布之日起实施。
执行中的问题和意见，请及时反馈至广西电网有限责任公司柳州供电局安全监管部（应急管理部）。
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[bookmark: _Toc415486391][bookmark: _Toc386617896][bookmark: _Toc416267174][bookmark: _Toc386893275][bookmark: _Toc4851][bookmark: _Toc386613493][bookmark: _Toc416267225][bookmark: _Toc388521260]范围
本规范明确了防汛用橡皮艇的基本技术原则，适用于广西电网有限责任公司柳州供电局各级单位开展防汛用橡皮艇装备的配置、验收、使用及运维等工作。
[bookmark: _Toc22971][bookmark: _Toc416267175][bookmark: _Toc386613494][bookmark: _Toc388521261][bookmark: _Toc415486392][bookmark: _Toc416267226][bookmark: _Toc386617897][bookmark: _Toc386893276]供货范围
2.1供货范围
2.1.1 投标方应按本技术规范的要求提供防汛用橡皮艇全新的、合格的产品及其附属设备（如有）、备品备件（如有）、专用工具（如有）和仪器（如有）。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
2.1.2 供货范围一览表
投标方应确保供货范围完整，对于属于合同设备运行所必需的部件如：含备品、专用工具（如有）等，即使本供货范围未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。
项目名称：
表2.1  防汛用橡皮艇物资供货范围一览表
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	需求数量
	主要技术参数
	备注

	1
	防汛用橡皮艇
	

	只
	1
	防汛用橡皮艇：准乘人数：8人；船体尺寸：380*170*45cm；总重：≤82kg。
航外机：功率：30马力；转速：4000r.p.m~5000r.p.m；重量：58kg；随机油箱：24L
	



2.2范围和界限
2.2.1 现场性能试验在投标方的技术指导下由招标方完成。投标方协助招标方按标准检查产品质量, 处理性能试验过程中出现的问题, 并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员, 对招标方人员进行免费培训。
2.2.2 投标方应协助招标方解决产品使用过程出现的问题。
2.2.3 产品性能试验合格后方可使用。产品通过性能试验后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
2.2.4 如果性能试验、使用过程及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
2.2.5 本技术规范未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。 
[bookmark: _Toc18700]应遵循的主要标准
除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：
SL297-2004		     防汛储备物资验收标准
CB/T 4505-2020	舷外机通用技术规范
[bookmark: _Toc386613495][bookmark: _Toc415486393][bookmark: _Toc416267227][bookmark: _Toc7821][bookmark: _Toc416267176][bookmark: _Toc388521262][bookmark: _Toc386617898][bookmark: _Toc386893277][bookmark: _Toc386617899]术语和定义
[bookmark: _Toc386617906][bookmark: _Toc386893278][bookmark: _Toc388521263][bookmark: _Toc415486394][bookmark: _Toc416267228][bookmark: _Toc416267177]下列术语和定义适用于本文件。

防汛用橡皮艇rubber boats 
在金属或木材作的骨架上蒙以橡胶布外壳的轻便小艇。
[bookmark: _Toc386617900]
准乘人数 capacity
准乘人数是指标注请款下允许乘坐的人员。
[bookmark: _Toc386617901]
安全载重 safe load 
安全载重一般是超载后还能保持安全的重量范围。
[bookmark: _Toc386617903][bookmark: _Toc386617902]
二冲程 two-stroke 
将机械能转化为内能的冲程。活塞从下止点到上止点。完成两个动作 关闭所有进排气，压缩混合气。 每两个冲程完成一次做工，所以叫二冲程。

功率 power 
是一个物理量，用于描述在单位时间内完成的工作或能量转换的速率。

转速 rotational speed
指做圆周运动的物体单位时间内沿圆周绕圆心转过的圈数。

排气量 air displacement
排气量是指在引擎的某一循环运作中，能将全部空气及混合气送入所有汽缸的能力，也是指一个活塞从一个行程运作至另一行程所能排的体积。
[bookmark: _Toc10331]系统组成
防汛用橡皮艇主要由橡皮艇、航外机组成。
[bookmark: _Toc19953][bookmark: _Toc416267178][bookmark: _Toc386893284][bookmark: _Toc415486395][bookmark: _Toc386617913][bookmark: _Toc416267229][bookmark: _Toc388521265]技术要求
防汛用橡皮艇
准乘人数：8人
船体尺寸：380*170*45cm
总重：≤82kg
安全载重：≥1000kg
艇身材质：PVC加网材质+橡胶涂覆织物
底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固
航外机
[bookmark: _Ref305050300]型式：二冲程
功率：30马力
转速：4000r.p.m~5000r.p.m
缸体：2
排气量：496
重量：58kg
体积：0.485立方
随机油箱：24L
[bookmark: _Toc416267179][bookmark: _Toc388521271][bookmark: _Toc415486396][bookmark: _Toc386893290][bookmark: _Toc306180727][bookmark: _Toc416267230][bookmark: _Toc386617919][bookmark: _Toc11869][bookmark: _Toc306180729][bookmark: _Toc386893299][bookmark: _Toc386617928][bookmark: _Toc416267183][bookmark: _Toc388521283][bookmark: _Toc416267232][bookmark: _Toc415486401]试验要求
结构和外观检测
试验方法
按防汛用橡皮艇艇身、防汛用橡皮艇地板、航外机发动机的顺序逐一检查机组的外观质量、密封性、漏油检查等。
判定准则
整机外观美观整洁，结构坚固，布局合理。
表面光洁、均匀，无划痕、毛刺等其他缺陷。
防汛用橡皮艇充气无漏气、发动机启动正常，满足工作要求。
机组铭牌、发电机铭牌应在明显位置，铭牌数据包含型号、额定功率、电流、电压、频率，重量、出厂日期等，内容齐全、数据完整、正确。
专用性能检测
气密性试验
将防汛用橡皮艇充气24小时后，是否存在无漏气现象。
启动性能试验
航外机处于常温冷态下，启动发动机组，应能启动成功。发动机启动后，检查泵的供水是否正常。运转正常后，换出空挡，挂上前进档或倒档，检查防汛用橡皮艇是否有动力。
带载运行试验
由低载重逐步增加，在各载重状态时防汛用橡皮艇的运转参数，按规定的时间间隔做好记录。同时，检验发动机运转是否平稳，有无异常响声。试验过程中发动机工作状态应平稳，各活动部件无过热现象。
[bookmark: _Toc388521276][bookmark: _Toc416267182][bookmark: _Toc415486399][bookmark: _Toc386617924][bookmark: _Toc416267231][bookmark: _Toc386893295][bookmark: _Toc2816]检验规则
出厂检验
每艘防汛用橡皮艇均应进行出厂检验，经制造厂质量检验部门检验合格，并签发产品合格证后方可出厂。
出厂检验项目：
—检查外观；
—检查气密性；
—检查艇身底板；
—检查启动性能；
—检查操控装置；
—检查燃油系统；
—带载运行试验。
[bookmark: _Toc26386]标志、包装、运输
[bookmark: _Toc386893300][bookmark: _Toc388521284][bookmark: _Toc386617929]标志
防汛用橡皮艇应有永久性标牌，标牌的内容至少应包括：产品名称、型号、制造商名称、生产日期和出厂编号等。
[bookmark: _Toc388521285][bookmark: _Toc386893301][bookmark: _Toc386617930]包装
设备制造完成并通过试验后应及时包装，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。
在包装箱上应以不褪色的醒目标志标明：合同号、目的地、设备名称、箱号、毛重、外形尺寸。包装箱应连续编号，不能有重号。
包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。
[bookmark: _Toc388521286][bookmark: _Toc386617931][bookmark: _Toc386893302]运输
整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc388521287][bookmark: _Toc386893303][bookmark: _Toc386617932]在设备启运后一周内，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：设备名称；件数、件号、重量；合同号；货运单号；达到港(站)；设备发出日期。
备品备件、专用工具等（见专用部分）应随设备同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。
质量保证
制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。制造厂应提供设备专用工具。设备在使用期内，制造厂应提供技术支持和所需的备品备件。
全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于10年。
[bookmark: _GoBack]投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
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