项目名称：贵州500千伏毕节西输变电工程监理
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	贵州电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	毕节

	3
	可研批复文号
	南方电网规划〔2024〕147号

	4
	项目核准、备案文号
	黔能源审（2025）354号

	5
	资金落实情况
	黔电计财〔2026〕24号

	6
	初设批复文号
	南方电网工程〔2026〕25号



1、 建设规模
（一）500 千伏毕节西变电站新建工程
本期建设1000兆伏安主变2组、500千伏出线2回、220千伏出线3回，本期新建主变低压侧各装设1组60兆乏低压并联电容器和1组60兆乏静止无功发生器。
500千伏采用1个半断路器接线，本期安装7台断路器，220千伏采用双母线双分段接线，本期安装9台断路器，35千伏采用单母线单元接线，本期安装8台断路器。
主变压器采用单相、自耦、油浸式无励磁调压变压器；500千伏及220千伏采用GIS设备；35千伏采用罐式断路器。
本工程按最终规模一次征地，全站总征地面积8.48公顷。
（二）500 千伏撒奢线π接入毕节西变500 千伏线路工程（含光纤通信工程）
将500千伏乌撒～奢香第一回线开断接入500千伏毕节西站，新建线路长度10.8千米，其中乌撒侧新建解口线路长度约5.7千米，奢香侧新建解口线路长度约5.1千米。全线按单回路架设。
设计基本风速取27 米/秒，覆冰厚度为20 毫米、30 毫米，长度分别为5.9千米、4.9 千米；导线在20毫米冰区采用JL/LB20A-400/50 铝包钢芯铝绞线，30毫米冰区采用 JLHA1/G1A-400/50 钢芯铝合金绞线，每相4分裂。
新建线路采用自立式铁塔，因地制宜采用挖孔桩基础、岩石基础。
随毕节西～乌撒新建500千伏线路和毕节西～奢香新建500千伏线路各架设1根36 芯OPGW；随毕节西～罗州35千伏站用电源通道建设1根36 芯ADSS光缆。并同步建设贵州省新A网、保底通信网（贵州省域）和毕节地区B 网相关光纤通信电路。
2、 [bookmark: 施工招标范围综合]采购范围
工程施工准备（含三通一平）、施工、竣工结算、缺陷责任期、保修阶段、达标投产创优、电子化移交阶段的监理服务工作，包括110kV及以上工程环境监理和35kV及以上工程水土保持监理的各项工作。
项目名称：500千伏长新输变电工程（超高压公司部分）
监理
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	南方电网规划〔2025〕34号

	2
	项目备案文号
	云发改能源[2025]948号

	3
	初设批复文号
	南方电网工程〔2026〕2 号

	4
	资金落实情况
	南方电网规划〔2025〕30 号

	5
	施工图预算批复文号
	/

	6
	项目建设单位
	南网超高压公司大理局

	7
	项目建设地点
	云南省大理白族自治州剑川县±800kV新松换流站

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

	9
	项目监理单位
	/



[bookmark: _Toc4755][bookmark: _Toc13498][bookmark: _Toc28718]一、项目概况
（一）500千伏长新输变电工程（超高压公司部分）监理
※变电部分:
变电建筑工程：
本项目不涉及。
变电安装工程：
电气二次：更换2面线路保护屏，并完成新增设备与其前期设备相应二次接线，对站内监控系统、故障录波、保信子站、同步相量、直流站控系统等进行调试及扩充，RTDS仿真试验及联调。
系统二次：系统二次：长新变接入系统后，全接线方式下新松换流站稳控装置直流双极闭锁情况下需增加切除长新变下新能源机组的控制措施，详细的策略改造方案按南网总调直调稳控系统控制策略建设及改造需求执行。
长新变接入系统后需要对新松换流站原有孤岛判别装置设计改造、包括控制策略修改，详细的策略改造方案按南网总调直调稳控系统控制策略建设及改造需求执行。
稳控装置、孤岛判别装置需进行RTDS仿真试验及联调。

变电水工工程：
本项目不涉及。
※架空线路部分:
本项目不涉及。
※通信部分：
本期工程需要在新松换南网主干ASON网设备上配置1块STM-64光接口板，配合开通1条长新变至新松换10Gb/s光链路。
本期工程长新变将解口传输新网A云南省域1条苗尾电站至新松换10G链路接入长新变，苗尾电站和新松换板卡利旧。本期只需更换1个光模块，并配合调整1条长新变至新松换10Mb/s光链路。
本期工程新松换无需在云南省干传输新B网上配置板卡，只需配合调整1条长新变至新松换622Mb/s光链路。
具体建设规模以施工图纸为准。
二、采购范围
包括施工准备、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。
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项目名称：500千伏习水～诗乡第二回线路工程监理
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	贵州电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	遵义

	3
	可研批复文号
	南方电网规划〔2023〕135号

	4
	项目核准、备案文号
	黔能源审〔2025〕353号

	5
	资金落实情况
	黔电计财〔2026〕21号



一、建设规模
（一）500千伏习水～诗乡第二回线路工程（含光纤通信工程）
新建500千伏习水～诗乡第二回线路，线路长度约113.5千米，其中利用已建的习水～诗乡第一回线路预留的同塔双回路挂线7.8千米，其余105 .7千米新建线路按单回路架设。新建线路导线截面采用4×400平方毫米，导线允许温度按80摄氏度设计。
建设配套的通信光缆。
（二）500 千伏习水站扩建工程
500 千伏习水站扩建至诗乡站出线间隔1个，本期工程在习水站主变低压侧加装1组6 万千乏低压电抗器。
建设配套二次系统工程。
（三）500 千伏诗乡站扩建工程
500 千伏诗乡站扩建至习水站出线间隔1 个。
建设配套的二次系统工程。

二、采购范围
工程施工准备（含三通一平）、施工、竣工结算、缺陷责任期、保修阶段、达标投产创优、电子化移交阶段的监理服务工作，包括110kV及以上工程环境监理和35kV及以上工程水土保持监理的各项工作。





项目名称：500千伏中部环网改造工程监理
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	贵阳、龙里

	3
	可研批复文号
	南方电网规划〔2025〕64号

	4
	项目核准、备案文号
	黔能源审〔2026〕13号

	5
	资金落实情况
	黔电计财〔2026〕21号



一、建设规模
（一）500kV醒狮站扩建工程
500千伏醒狮站扩建1个500千伏出线间隔。
建设配套的二次系统工程。
（二）青岩变-醒狮变500kV线路工程
新建500千伏青岩～醒狮线路，线路路径长度约61千米，其中11千米线路按同塔双回路架设，其余新建线路按单回路架设，线路导线截面采用4×630平方毫米,导线允许温度按80摄氏度设计。
建设配套的通信光缆。
（3） 青岩变~水场变500kV线路增容工程
增容改造500千伏青岩～水场线路，改造线路路径长度约24千米，线路导线截面采用4×400平方毫米,导线允许温度按100摄氏度设计。
建设配套的通信光缆。

二、采购范围
工程施工准备（含三通一平）、施工、竣工结算、缺陷责任期、保修阶段、达标投产创优、电子化移交阶段的监理服务工作，包括110kV及以上工程环境监理和35kV及以上工程水土保持监理的各项工作。

