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总则

1.1 本技术规范书的使用范围仅限佛山供电局供电服务中心“研制互感器快速夹钳式搬运夹具”项目测试加工采购技术服务的技术要求，技术规范书的所有解释权归佛山供电局。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标单位应提供符合本规范书的项目成果。

1.3 如投标单位提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标单位没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则投标单位提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。

1.4 在根据本技术规范书签订协议（合同）之后，招标单位有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充，具体项目由招、投标双方共同商定。

1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标单位所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。

1.6 本技术规范书经招、投标双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。同时，本技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外, 投标方所提供的交付物均按规定的标准和规程的最新版本进行服务、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

	标准号
	标准名称

	GB/T 228-2021
	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法（夹具力学载荷检测依据）

	GB/T 3098.1-2010
	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

	GB/T 531-2008
	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法（防滑橡胶衬垫检测）

	GB/T 191-2008
	包装储运图示标志

	JB/T 5994-2017
	装配通用技术要求

	DL/T 408-2010
	电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）

	DL/T 1476-2015
	电力安全工器具配置与使用规范

	Q/CSG 1205056.2-2022
	南方电网电力安全工作规程


3、使用条件
3.1 正常工作条件

3.1.1 海拔高度：4000m 及以下变电站、开闭所、配电站均可稳定使用；

3.1.2 环境温度：-10℃ ~ +40℃；

3.1.3 环境相对湿度：≤85%，无长期凝露；

3.1.4 作业场景：户内开关柜狭小空间、户外变电站露天检修场地；

3.1.5 适配设备：10kV 浇注式 CT、PT（LZZBJ9、JDZJ、JSZW 全系列），设备外径 140mm~220mm；

3.1.7 额定承载：夹具静态夹持承载力≥100kg，满足单台 10kV 互感器吊装转运需求。

3.2 特殊工作条件

可适配高空检修、开关柜狭窄操作空间、短时户外小雨作业；若长期强腐蚀、浸水工况，由甲乙双方协商定制加强防腐版本。

4、制作原则

4.1 先进性原则

创新采用肘节四连杆死点自锁夹紧结构，替代传统螺栓抱箍；设计一体式可调弧形抱箍，单套夹具通用所有主流 10kV 互感器；整机轻量化紧凑型设计，适配开关柜狭小操作环境，大幅缩短拆装时间，符合南网工器具轻量化、高效化升级方向。

4.2 安全性原则

采用机械自锁 + 手动保险扣双重防松脱防护；夹具内侧配置柔性防滑橡胶垫，吊装时不刮伤互感器浇注绝缘层；成品全部完成静载、自锁可靠性出厂力学试验，随货附带完整检测记录，满足电力现场吊装安全硬性要求。

4.3 可靠性原则

整机全部采用全新优质原材料，主体 6061铝合金，销轴、弹簧选用不锈钢材质；钣金折弯一体化成型，表面全套防锈喷涂；长期高频吊装不形变、不自锁失效，设计使用寿命≥5 年，适配基层班组常态化检修作业。
4.4 规范化原则

整机尺寸、调节行程、吊装结构、防护结构严格遵循国家、南网电力工器具标准；加工、装配、检测流程标准化，样机结构可批量复制推广。

5、技术服务内容及方式

服务期限为自发出成交通知书之日起至2026年12月31日，具体技术服务内容及方式如下：

	序号
	服务内容
	具体要求
	交付物
	服务地点

	1
	互感器快速夹钳式搬运夹具整套加工
	开展互感器快速夹钳式搬运夹具测试加工，该装置满足以下要求：

1. 核心自锁机构：四连杆肘节死点自锁结构，下压手柄 3 秒完成夹紧，吊装负载越大夹持力越强，不存在反向松脱；

2. 可调弧形抱箍：滑槽无级调节结构，适配 140mm~220mm 外径 10kV 浇注 CT/PT，弧形曲面贴合设备外壁；

3. 双重安全防护：夹钳手柄配备锁止保险扣，锁紧后锁定手柄，杜绝误碰松夹坠物；

4.防护结构：抱箍内侧粘贴高摩擦耐磨橡胶衬垫，增大夹持摩擦力，避免刮伤互感器浇注绝缘；

5. 居中吊装结构：抱箍顶部一体化焊接中心吊环，吊装时互感器垂直无大幅摆动，适配柜内狭小空间；

6. 材质与重量：主体 6061铝合金折弯，销轴、弹簧不锈钢，整机重量≤5kg，单人便携；

7. 表面处理：整体氧化 + 户外环氧防腐喷涂，适应变电站潮湿环境。
	1、完整成品夹具样机 2 套。


	


	2
	互感器快速夹钳式搬运夹具性能测试
	1.夹持防滑滑移试验：夹具夹持模拟互感器试件，施加额定载荷，持续 10min，不得发生滑移、松脱；验证防脱锁止机构有效性。

2.静载试验：施加≥100kg额定工作载荷，保载 10min；卸载后检查：夹具无永久塑性变形、焊缝无开裂、锁止机构完好，零部件无裂纹。

3.动载试验：施加≥110kg额定载荷，模拟起吊、升降、小幅摆动工况，反复多次，无滑移、无异响、结构无变形。
	出具具备CNAS、CMA同等资质的盖章版第三方检测报告1份。


	


6、对投标方的要求

6.1 投标方按照本技术规范书技术服务范围及技术指标要求等相关技术标准制定严谨、全面、可实现的技术实施方案，并严格按照实施方案进行实施。在项目服务周期内中标方有义务在实施过程中对项目涉及的技术问题进行答疑。在项目全周期中禁止投标方再次分包本项目。

6.2 为保证投标方有效进行项目制作工作，招标方提供与项目有关的技术资料，并协助投标方协调项目实施过程中所需解决的事项。

6.3 在项目实施期间，招标方可派出技术人员并参加项目的管理及实施，投标方有责任对其进行技术指导和答疑，同时投标方也应协助提供招标方编写论文或申请专利所需的项目数据。

6.4 在项目进行期内，双方均指定项目联系人。项目联系人承担以下责任：a、沟通项目所需的资料收集；b、沟通项目进度信息；c、协商解决项目执行过程中遇到的问题。一方变更项目联系人的，应当7个工作日内（遇节假日可顺延）以书面形式通知另一方。未及时通知并影响项目进行或造成损失的，应承担相应的责任。

6.5 投标方必须向招标方保证项目人员组织的稳定性，保证项目按招标方的要求如期进行；在本项目结束前，参加本项目的人员变动必须取得招标方同意。

6.6 若招标方有需要，投标方应负责对招标方专业人员的技术培训（包括硬件、软件的维护及运行培训）。

6.7 投标方协助项目负责人产品开发、负责产品图纸设计、制作、加工、测试、实施及现场调试，参加现场验收和整体考核验收。

6.8 投标方负责提供制作范围内所有设备的文件资料和运行维护手册。

6.9 保证期以后应招标方要求，投标方应协助招标方对所供产品进行升级、增加功能等工作，并优惠提供最新开发的技术产品。

6.10 投标方应按照本规范书要求完成项目，项目制作的工具、方法、进度和全过程应在招标方可控的范围之内，并向招标方交付项目相关技术资料，不限于项目实施过程中产生的试验数据、设计图纸、仿真模型、装置及零部件图纸等。未经招标方书面同意，投标方不得在其他项目中使用上述技术资料，或向任何第三方披露、使用上述技术资料。

6.11 项目实施过程中形成的知识产权归招标方所有，投标方经招标方书面同意后方可使用制作成果，但无转让权。招标方可以不定期（不限于项目期间）采取以下措施：对技术成果知识产权进行申请和保护，包括就任何技术成果申请专利、维持专利或专利有效性和对任何涉嫌或实际侵犯技术成果知识产权的行为采取一切合理必要措施。投标方参与到技术成果创造的学术应当为招标法采取上述措施提供合理的帮助。

7、售后服务及其它服务要求

7.1 售后服务

（1）项目质保期为12个月，质保期自项目完工并通过招标方验收之日起开始计算。投标方应免费提供装置软硬件升级、培训、联络、故障异常修复等技术服务。

（2）设置固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等，技术负责人变更前应书面通知招标方。

（3）在用户发现装置故障时，投标方必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，24小时内提交故障分析报告和解决方案，48小时内解决故障；

（4）对于用户提出的装置性能提高、功能增加等改进要求，如属“技术规范书”的范畴，投标方应在2周内予以解决；如属“技术规范书”以外的功能开发，也应提供优惠服务。

7.2 其它服务要求

（1）应对技术支持人员进行安全教育、培训；

（2）投标方人员现场按规定流程工作，严格遵守招标方各项规章制度要求；

（3）投标方应做好有关信息的保密工作，严禁将带有南方电网公司标志及相关信息的开发、测试环境接入互联网等外部环境，严禁将系统运行的业务数据拷贝或发送到外部使用。

8、对投标技术文件的要求

投标技术文件必须包括但不限于以下内容：投标技术文件响应，技术差异表。

8.1投标文件的响应

投标人的投标技术文件响应中，要求对本招标文件所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。

表8.1  技术参数和性能要求响应表

	序号
	技术服务内容
	要求值
	投标方保证值

	1
	互感器快速夹钳式搬运夹具整套加工
	开展互感器快速夹钳式搬运夹具测试加工，该装置满足以下要求：

1. 核心自锁机构：四连杆肘节死点自锁结构，下压手柄 3 秒完成夹紧，吊装负载越大夹持力越强，不存在反向松脱；

2. 可调弧形抱箍：滑槽无级调节结构，适配 140mm~220mm 外径 10kV 浇注 CT/PT，弧形曲面贴合设备外壁；

3. 双重安全防护：夹钳手柄配备锁止保险扣，锁紧后锁定手柄，杜绝误碰松夹坠物；

4.防护结构：抱箍内侧粘贴高摩擦耐磨橡胶衬垫，增大夹持摩擦力，避免刮伤互感器浇注绝缘；

5. 居中吊装结构：抱箍顶部一体化焊接中心吊环，吊装时互感器垂直无大幅摆动，适配柜内狭小空间；

6. 材质与重量：主体 6061铝合金折弯，销轴、弹簧不锈钢，整机重量≤5kg，单人便携；

7. 表面处理：整体氧化 + 户外环氧防腐喷涂，适应变电站潮湿环境。
	

	2
	互感器快速夹钳式搬运夹具检测
	出具具备CNAS、CMA或同等资质的盖章版第三方检测报告满足以下要求：
1.夹持防滑滑移试验：夹具夹持模拟互感器试件，施加额定载荷，持续 10min，不得发生滑移、松脱；验证防脱锁止机构有效性。
2.静载试验：施加≥100kg额定工作载荷，保载 10min；卸载后检查：夹具无永久塑性变形、焊缝无开裂、锁止机构完好，零部件无裂纹。

3.动载试验：施加≥110kg额定载荷，模拟起吊、升降、小幅摆动工况，反复多次，无滑移、无异响、结构无变形。
	


8.2投标方技术偏差表

投标方提供的产品技术规范应与本技术规范中规定的要求一致。若有偏差投标方应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标方技术偏差表中填写“无偏差”。

表8.2投标方技术偏差表

	序号
	项  目
	对应条款编号
	技术招标文件要求
	偏　　差
	备　　注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



