加工要求：
1、绝缘子集装工具分成底盘、活动档板2部分；
2、整体采用常用普通钢材（5cm*5cm镀锌方管，8cm*4cm镀锌扁管，5cm*5cm镀锌角钢，8#镀锌槽钢等）焊接而成；
[bookmark: _GoBack]3、加工钢材型号、强度等要求符合国家标准；
4、表面涂防锈油漆；
5、最大承载1000公斤；
6、在满足强度的基础上，尽可能轻量化，简化结构。
