南网技术公司2026年通信模块、模组代工服务零星采购技术附件

一、采购范围及要求
为保障南网技术公司5G eSIM通信模块与4G eSIM 通信模组研发、试制、生产工作顺利开展，智能用电事业部拟发起南网技术公司2026年通信模块、模组代工服务（包工包料）零星采购，采购一批通信模块、模组的代工服务。具体内容为：
1、采购范围
	序号
	服务名称
	服务内容
	数量
	备注

	[bookmark: _Hlk238133877]1
	通信模块、模组代工服务
	[bookmark: OLE_LINK1]按照《4G eSIM通信模组技术规范》代工60个4G eSIM通信模组。
按照《5G eSIM通信模块技术规范》代工30个5G eSIM通信模块。
	1
	包工包料


[bookmark: OLE_LINK4]2、4G eSIM通信模组技术要求
	序号
	指标名称
	参数要求

	1
	尺寸
	模组尺寸设计参考图如下图所示；
[image: ]
注：
	名称
	参考尺寸(mm)
	说明

	长度
	32
	不能大于34

	宽度
	29
	不能大于31

	厚度
	2.4
	不能大于3

	管脚间距
	1.3
	

	焊盘的宽度（建议）
	0.8
	

	焊盘的长度（建议）
	2.5
	




	2
	电路设计要点
	a）保证模组在正常工作期间的VCC和GND的纹波维持在±100mV以内;
b）提供的电流保证不小于3A;
c）模组的RST，可以悬空，若需要控制RST，则接用户MCU的IO口，低电平复位，持续时间不小于50ms;
d）电源和地之间，建议加10uf,0.1uf,102pf电容各一个，靠近管脚。

	3
	电气特性
	a） [bookmark: _Toc23686][bookmark: _Toc174388328][bookmark: _Toc474155353][bookmark: _Toc17607][bookmark: _Toc455132395][bookmark: _Toc15051][bookmark: _Toc20815]直流特性（DC3.8V）（-40℃至 +85℃）
	参数
	符号
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	电源电压
	VCC
	3.4
	3.8
	4.5
	V

	电源电流
	ICC
	—
	—
	2.5
	A

	电源峰值电流
	Ipeak
	—
	—
	3
	A

	TXD
	VOH
	—
	1.8
	—
	V

	
	VOL
	—
	1.8
	—
	V

	RXD
	VIH
	—
	1.8
	—
	V

	
	VIL
	—
	1.8
	—
	V

	RST
	VIH
	—
	1.8
	—
	V

	
	VIL
	—
	1.8
	—
	V


b）绝对最大额定值
	参数
	符号
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	电源电压
	VCC
	3.4
	—
	4.5
	V

	输入电压
	VIN
	3.4
	—
	4.5
	V

	工作温度
	TA
	-40
	—
	+85
	℃

	存储温度
	TS
	-40
	+25
	+85
	℃

	抗瞬变脉冲群电压
	VESD
	2
	6
	—
	KV

	焊接温度
	－
	－
	－
	+260
	℃

	焊接时间
	－
	－
	－
	9
	S




	4
	引脚功能
	
参考引脚功能
	序号
	引脚名
	功能描述

	1
	WAKEUP_IN
	模块睡眠模式控制，低 
有效，内部上拉至1.8V

	2
	AP_READY
	模块休眠状态指示1.8V

	3
	SLEEP_IND
	睡眠状态指示1.8V

	4
	W_DISABLE#
	模块飞行模式控制，低
有效，内部上拉至1.8V

	5
	NET_MODE
	网络状态指示1.8V

	6
	NET_STATUS
	网络状态指示1.8V

	7
	VDD_EXT
	模块1.8V输出，最大
50mA

	8
	GND
	

	9
	USIM_GND
	SIM卡GND

	10
	DBG_RXD
	Debug串口接收

	11
	DBG_TXD
	Debug串口发送

	12
	USIM1_DET
	USIM卡1热插拔检测信号

	13
	USIM1_VDD
	USIM卡1供电，1.8V/3.0V自适应

	14
	USIM1_DATA
	USIM卡1数据

	15
	USIM1_CLK
	USIM卡1时钟

	16
	USIM1_RST
	USIM卡1复位

	17
	SD_VDD
	SD卡电源

	18
	RESET_N
	模块复位信号，低有
效，内部上拉至1.8V

	19
	PWRKEY
	模块开关机信号，低有
效，内部上拉至1.8V

	20
	SD_DET
	SD卡检测

	21
	PCM_DIN
	PCM数据输入

	22
	PCM_DOUT
	PCM数据输出

	23
	PCM_SYNC
	PCM同步信号

	24
	PCM_CLK
	PCM时钟

	25
	SD_SDIO_DATA3
	SDIO数据位3

	26
	SD_SDIO_DATA2
	SDIO数据位2

	27
	SD_SDIO_DATA1
	SDIO数据位1

	28
	SD_SDIO_DATA0
	SDIO数据位0

	29
	SD_SDIO_CLK
	SDIO时钟

	30
	SD_SDIO_CMD
	SDIO命令

	31
	SDIO_VDD
	SDIO 电源

	32
	ANT_DRX
	分集接收天线

	33
	I2C_SCL
	I2C 时钟，

	34
	I2C_SDA
	I2C 数据

	35
	KPLED_VDD
	LED电源输出

	36
	ADC1
	通用模数转换接口

	37
	ADC0
	通用模数转换接口

	38
	ANT_MAIN
	主集收发天线

	39
	VBAT_RF
	模块RF供电

	40
	VBAT_BB
	模块BB供电

	41
	STATUS
	模块工作状态指示1.8V

	42
	MAIN_RI
	MCU唤醒

	43
	MAIN_DCD
	数据连接指示

	44
	MAIN_CTS
	清除发送数据

	45
	MAIN_RTS
	请求发送数据

	46
	MAIN_DTR
	主 UART 数据终端就
绪

	47
	MAIN_TXD
	主串口发送数据

	48
	MAIN_RXD
	主串口接收数据

	49
	USB_DP
	USB2.0 差分数据正信号

	50
	USB_DM
	USB2.0 差分数据负信号

	51
	USB_VBUS
	USB VBUS，用于USB热插拔检测

	52
	LOUDSPK_P
	模拟音频差分输出通
道 （+）

	53
	LOUDSPK_N
	模拟音频差分输出通
道 （-）

	54
	MIC2_P
	麦克风2输入通道（+）

	55
	RESERVED
	悬空引脚

	56
	MIC2_N
	麦克风2输入通道（-）

	57
	RGB_IB
	RGB偏置输出

	58
	USB_BOOT
	USB强制下载

	59
	USIM2_RST
	USIM卡2复位

	60
	USIM2_DET
	USIM卡2热插拔检测信号

	61
	USIM2_CLK
	USIM卡2时钟

	62
	USIM2_DATA
	USIM卡2数据

	63
	SPK_N
	模拟音频差分输出通
道 （-）

	64
	SPK_P
	模拟音频差分输出通
道 （+）

	65
	MIC1_P
	麦克风1输入通道（+）

	66
	MIC1_N
	麦克风1输入通道（-）

	67
	RESERVED
	

	68
	USIM2_VDD
	USIM卡2供电，1.8V/3.0V自适应

	69
	AUX_RXD
	串口输入

	70
	AUX_TXD
	串口输出

	71
	BT_EN
	蓝牙使能引脚

	72
	MICBIAS
	麦克风偏置电压

	73
	GRFC2
	RF GPIO

	74
	GRFC1
	RF GPIO





3、5G eSIM通信模块技术要求
	序号
	指标名称
	参数要求

	1
	尺寸
	通信模块尺寸设计图如下图所示；
[image: ]
注：
	名称
	尺寸(mm)
	说明

	长度
	124.6
	

	宽度
	53.2
	

	厚度
	29
	

	管脚间距
	2.54
	




	2
	电路设计要点
	a）保证通信模块在正常工作期间的VCC和GND的纹波维持在±100mV以内;
b）提供的电流保证不小于3A;
c）电源和地之间，建议加10uf,0.1uf,102pf电容各一个，靠近管脚。

	3
	电气特性
	b） 直流特性（DC5V）（-40℃至 +85℃）
	参数
	符号
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	电源电压
	VCC
	4.5
	5
	5.5
	V

	电源电流
	ICC
	—
	—
	3
	A

	电源峰值电流
	Ipeak
	—
	—
	3
	A

	USB+
	VOH
	2.8
	3.3
	3.6
	V

	
	VOL
	0
	—
	0.3
	V

	UBS-
	VIH
	2.8
	3.3
	3.6
	V

	
	VIL
	0
	—
	0.3
	V


b）绝对最大额定值
	参数
	符号
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	电源电压
	VCC
	4.5
	—
	5.5
	V

	输入电压
	VIN
	4.5
	—
	5.5
	V

	工作温度
	TA
	-40
	—
	+85
	℃

	存储温度
	TS
	-40
	+25
	+85
	℃

	抗瞬变脉冲群电压
	VESD
	2
	6
	—
	KV

	焊接温度
	－
	－
	－
	+260
	℃

	焊接时间
	－
	－
	－
	9
	S




	4
	引脚分配
	[image: ]
引脚定义
	引脚号
	引脚名
	功能描述

	1
	VCC
	电源由终端本体提供，直流电源，电压范围为5V±0.5V，电流不小于3A。电压纹波不大于100mV。 

	2
	VCC
	

	3
	GND
	系统地

	4
	GND
	系统地

	5
	DM
	USB FS信号-

	6
	DP
	USB FS信号+





	本项目为零星采购，有效期为自合同签订之日起一年，项目概算金额4.5万元，在有效期内报价单位依据通信模块、模组代工服务技术要求为南网技术公司提供60个4G eSIM 通信模组和30个5G eSIM通信模块代工服务，质保期3年。
二、资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。




三、报价表
表1 报价明细表
	序号
	报价项目
	服务内容
	数量
	限价（元）
	税率
	报价（含税）（元）

	1
	[bookmark: OLE_LINK10]通信模块、模组代工服务
	按照《4G eSIM通信模组技术规范》代工60个4G eSIM通信模组。
按照《5G eSIM通信模块技术规范》代工30个5G eSIM通信模块。
	1
	45000
	[bookmark: _GoBack]
	



备注：报价明细表的价格须与平台上填报价格严格一致。

报价人（盖章)
           年    月   日
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